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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

	

	Р ЕШ Е Н И Е

	

	от

28 декабря 2015 года
№

473-61/3
с. Бессоновка



	О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва

         № 357-49/3 от 03.04.2015г. «Об утверждении Местных
            нормативов градостроительного проектирования 
                 Бессоновского района Пензенской области

В соответствии со ст. 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 26 ч. 1, 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.12.2014 г. № 1444 "Об утверждении положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области", руководствуясь Уставом Бессоновского района

Собрание представителей Бессоновского района решило:




1. Внести изменения в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва № 357-49/3 от 03.04.2015г. «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области», изложив Местные нормативы  градостроительного проектирования  поселений Бессоновского района Пензенской области в новой  редакции (согласно приложению 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Бессоновского района                                                              Н.И. Беляев     

Приложение 1

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Бессоновка

сентябрь 2015 г.

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-,  газоснабжения населения

1.1.1.расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 

-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Электроэнергия, 

использование максимума электрической нагрузки **
	ч / год
	
	Не нормируется

	
	Поселки и сельские поселения

(без кондиционеров):
	
	
	

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	
	4100
	

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	
	4400
	

	2.
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-
	


Примечания: 


а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:

-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год

на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год

на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год

на 1 чел.
	180

(220-в сельской местности)
	

	4.
	Тепловая нагрузка, 

расход газа ***
	Гкал, м3/чел
	-
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.2.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице.

	№ п/п
	Территория
	Протяженность,

км
	Площадь,

км2
	Плотность,

км/км2

	
	Бессоновский  район
	107,25
	2033
	0,052

	
	
	
	
	


12. Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице . 
	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, ‰
	Ширина пешеходной
части тротуара, м

	Магистральные улицы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	районного значения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2 - 4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	3,0


1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного вне границ поселений, в границах 

Бессоновского района Пензенской области

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	
	Расстояние между остановками
	На дорогах категорий I - III не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности - 1,5 км.



	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	величина
	при интенсив-ности движения
	Расстояние между СТО
	Величина

	
	
	
	При одностороннем размещении

	
	
	
	1
	1000
	
	80-150

	
	
	
	2
	1000
	
	200-250


Примечания:

а)При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития.При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест

на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест

на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест

на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест

на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест

на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250

	6.
	Парковочные места рынков
	машино-мест

на 50торговых мест
	20-25
	м
	250

	7.
	Парковочные места больниц
	машино-мест

на 100 коек
	3-5
	м
	250

	8.
	Парковочные места поликлиник
	машино-мест

на 100 посетителей
	2-3
	м
	250


Примечания:

а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 

в)(*) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений


	Кв.м на 10 тыс  

чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования.

1.5.1. Объекты дошкольного образования

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольная образовательная организация
	мест на 

1000 жителей
	Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями для ориентировочных расчетов 

35-42 **

21-31***
	м
	300 ****


Примечания:

а) (*)Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе : -в дошкольных образовательных организациях -70%;в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%;
 б)(**)городской округ, городское поселение, (***)сельское поселение (****)в районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м. 

1.5.2 Расчетные показатели объектов общего образования

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Общеобразовательная организация
	учащихся  

на 1000 жителей
	109 *

100**
	м
	500***

	2.
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	%% от численности школьников
	8
	Не нормируется

	3.
	Общеобразовательные организации, имеющие интернат
	По заданию на проектирование
	
	Не нормируется


Примечания:

а) (*)городской округ, городское поселение (**)сельское поселение. 

в)(***)Для общеобразовательных организаций в городских округах и городских поселениях при малоэтажной застройке -750 м. Для общеобразовательных организаций, реализующие программы начального общего образования в сельской местности 2000м. Для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и (или) среднего общего образования в сельской местности 4000м.

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.
1.6. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями
	коек на 1000 жителей    
	По заданию на     
проектирование,   
 определяемому   
 органами здравоохранения, но не менее  13,47

В том числе:

-больничных-10,2;

-полустационарных

-1,42;

-в домах сестринского ухода-1,8;

-хосписах-0,05
	
	Не нормируется

	2
	Амбулаторно-       
поликлиническая    
сеть, диспансеры   
без стационара     
	Посещений в смену на1000 жителей    
	По заданию  на     
проектирование,   
определяемому   
органами  
здравоохранения, но не менее  18,15
	
	1000

	3
	Выдвижной пункт    
медицинской помощи
	1 автомобиль на 1000жителей  
	0,2 (для сельских поселений)
	
	В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента

	4
	Аптека
	1 учреждение  
	1 на 6,2  тыс. жителей (в сельских поселениях)  


	
	500

(800 при малоэтажной застройке)

(30 мин с использованием транспорта в сельской местности).                                           


1.7. Расчетные показатели для объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету. Нормы 

накопления бытовых отходов отражены в таблице. 

	Бытовые отходы 
	Количество бытовых  отходов, чел./год * 

	
	кг
	л

	Твердые: 

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом 
	190-225 
	900-1000 

	от прочих жилых зданий 
	300-450 
	1100-1500 

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 
	- 
	2000-3500 


          Примечания         

          1- нормы накопления твердых отходов в климатическом подрайоне IA при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.

          2-нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

- Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице . 

	Предприятия и сооружения 
	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га 
	Размеры санитарно-защитных зон, м 

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: 
	
	

	до 100 
	0,05 
	300 

	св. 100 
	0,05 
	500 

	Склады компоста 
	0,04 
	300 

	Полигоны* 
	0,02-0,05 
	500 

	Поля компостирования 
	0,5-1 
	500 

	Мусороперегрузочные станции 
	0,04 
	100 

	Сливные станции 
	0,02 
	300 

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 
	0,3 
	1000 


* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

1.8. Расчетные показатели по обеспечению доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 

- На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

до 100 включительно


5%, но не менее одного места;

от 101 до 200


5 мест и дополнительно 3%;

- В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

- Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

 -Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия.

-Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.

-Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

- Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.

-Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.

-В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

-Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

-Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:

при движении кресла-коляски в одном направлении


1,5 м;

при встречном движении 


1,8 м.

-Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м.однопольных дверей.4 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

-  При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

-В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1-1,2 м.

-Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 

-Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро,газоснабжения населения, разделе 1.1 части 1 нормативов

2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1.1. раздела 1 части 1 нормативов

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1. 

 Расчетные показатели:

 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820 ;

-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011.

 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области газоснабжения содержащихся в пункте 1.1.2 раздела 1 части 1 нормативов.
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.2. 

Расчетные показатели:

 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 части 1 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2
Расчетные показатели:

№1,2,3,4, 5 приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266
Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:

№1-25 приняты на уровне расчетных показателей рекомендованных приложением К свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. №820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.4
Расчетные показатели:

№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. N 820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке;

№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )
Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.5.1
Расчетные показатели:

№1,2,3 приняты на уровне расчетных показателей приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820, где расчетные показатели рекомендуется устанавливать в зависимости от демографической структуры населения.. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе : -в дошкольных образовательная организация 70%;в дошкольных образовательная организация специализированного типа 3%;-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.5.2
Расчетные показатели:

№1,2,3,4, 5,6 приняты на уровне расчетных показателей согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  пунктами 10.3,10.4 (таблица4), 10.5 СП 42.13330.2011 
Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.6
Расчетные показатели:

№1,2,3,4, 5,6,7 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями ) 

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.7
Расчетные показатели приняты в соответствии с СанПиН2.1.7.1322-03.
Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.8
Расчетные показатели приняты в соответствии с СП 59.13330.2012 .
3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газоснабжения населения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области. 

3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 

Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного   значения Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

