

Приглашение на публичные слушания.

Уважаемые жители села Бессоновка, Бессоновского района!

Администрации Бессоновского района Пензенской области доводит до Вашего сведения:
       16 апреля 2018 года, 14 часов 00 минут по адресу – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Российская, состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории  линейного объекта «Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бессоновского района, с. Бессоновка, ул.Российская, 9,10,26,27,47,72,73» (приложение 1 – проект документа в полном объеме размещен на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Открытый район» - «Градостроительство» - «Документация по планировке территории»).
   Предложения граждан принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.110) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 15 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).


Приложение 1

Площадка строительства линейного объекта: «Газопровод высокого и низкого давления до границ земельных участков по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Российская, 9,10,26,27,47,72,73,26 (кадастровый номер земельного участка 58:05:0700601:260)» располагаются в северной части села Бессоновка, рядом с границей села Грабово Бессоновского района Пензенской области.
Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого и низкого давления до границ земельных участков по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Российская, 9,10,26,27,47,72,73,26.
Врезка проектируемого газопровода предусматривается в существующий подземный стальной газопровод высокого давления D=57 мм, проложенный вдоль улицы Кармишина, в селе Бессоновка, Бессоновского района, Пензенской области.
Давление газа в точке подключения: максимальное – 0,6 МПа, фактическое (расчетное)  – 0,4 МПа.
Проектируемый газопровод высокого и низкого давления прокладывается подземно открытым способом, в местах пересечения дорог методом ННБ.
Система газоснабжения включает:
-  подземный и надземный газопровод высокого и низкого давления;
-  отключающие устройства;
- установку ГРПШ-05-2У1 с РДНК-400м.
Срок эксплуатации подземного полиэтиленового газопровода – 50 лет, подземного стального газопровода – 40 лет, надземного стального газопровода  – 30 лет, ГРПШ – 30 лет.











Основные технико-экономические показатели


	Наименование показателя
	Величина

	Протяженность газопровода высокого давления 2 категории по пикетам, м:
	2

	Расход труб :
	5

	-стальная электросварная труба по ГОСТ 10704-91 Ø57×3,5 (надземн.) 
	2

	-стальная электросварная труба по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 в ВУС (подземн.) 
	3

	Протяженность газопровода низкого давления по пикетам , м:
	371

	Расход труб :
	401

	-стальная электросварная труба по ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5 (надземн.) 
	1

	-стальная электросварная труба по ГОСТ 10704-91 Ø108×4 (надземн.) 
	2

	- полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-2009:
 ПЭ100 "ГАЗ" SDR11 Ø110×10
	245

	- полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-2009:
 ПЭ100 "ГАЗ" SDR11 Ø90×8,2
	104

	- полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-2009:
 ПЭ100 "ГАЗ" SDR11 Ø32×3
	33

	- полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-2009:
 ПЭ100 "ГАЗ" SDR11 Ø63×5,8 (футляры)
	16

	ГРПШ-05-2У1 с РДНК-400м
	1

	Расход природного газа по ТУ, м3/час:
	31,4

	Расчетный расход природного газа, м3/час:
	205

	Количество газифицируемых абонентов, шт
	8

	Общее количество абонентов, шт
	73
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