 Приложение 5
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КИЖЕВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
с. Бессоновка

сентябрь 2015 г.
1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-,  газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения
1.1.1.расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Электроэнергия, 

использование максимума электрической нагрузки **
	ч / год
	
	Не нормируется

	
	Поселки и сельские поселения

(без кондиционеров):
	
	
	

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	
	4100
	

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	
	4400
	

	2.
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-
	


Примечания: 


а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:

	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год

на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год

на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год

на 1 чел.
	180

(220-в сельской местности)
	

	4.
	Тепловая нагрузка, 

расход газа ***
	Гкал, м3/чел
	-
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.
1.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения Кижеватовского сельсовета устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице :
	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень

обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.



	
	1- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Кижеватовского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 

3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности водоснабжением населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области . Расчетное среднегодовое водопотребление 

- Расчетное среднегодовое водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку. 

Расчетное среднегодовое водопотребление населения Кижеватовского муниципального образования устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице.

	N п/п
	Вид благоустройства жилого помещения (комнаты)
	Уровень обеспеченности

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение

	
	
	куб.м на 1 человека в месяц

	1.
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование:

	1.1.
	ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	5,52
	3,79
	9,31

	1.2.
	ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз
	5,37
	3,59
	8,96

	1.3.
	душ, раковина, мойка кухонная, унитаз
	5,03
	3,18
	8,21

	1.4.
	раковина, мойка кухонная, унитаз
	2,82
	1,07
	3,89

	2.
	Неблагоустроенные жилые дома (водоразборные колонки, водобашни)
	0,76
	
	


- При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице. 

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: 

без ванн 
	125–160 

	с ванными и местными водонагревателями 
	160–230 

	с централизованным горячим водоснабжением 
	230–350 


Примечания: 

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут. 

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 

5. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, из расчета л/сут на 1 жителя, устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице . 

	Жилые здания
	Расчетный (удельный) средний за год суточный расход воды (стоков), с учетом отнесения Иркутской области к строительно-климатическому району I 

	
	общий
	в том числе горячей

	С водопроводом и канализацией без ванн 
	100 
	40 

	То же, с газоснабжением 
	120 
	48 

	С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе 
	150 
	60 

	То же, с газовыми водонагревателями 
	210 
	85 

	С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами 
	230 
	95 

	То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм 
	250 
	100 


Примечание: Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться дополнительно в соответствии с таблицами 1 и 2. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице . 

Таблица 1

	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Больницы: 

	с общими ваннами и душами 
	1 житель 
	120 
	75 
	24 

	с санитарными узлами, приближенными к палатам 
	1 житель 
	200 
	90 
	24 

	инфекционные 
	1 житель 
	240 
	110 
	24 

	 Физкультурно-оздоровительные учреждения: 

	со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья 
	1 место 
	60 
	30 
	24 

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными 
	1 место 
	200 
	100 
	24 

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	Поликлиники и амбулатории 
	1 больной 
	10 
	4 
	10 

	
	1 работающий в смену
	30 
	12 
	10 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	лаборатория приготовления лекарств 
	1 работающий 
	310 
	55 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	травяного покрова 
	1 м2 
	3 
	- 
	- 

	футбольного поля 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 

	остальных спортивных сооружений 
	1 м2 
	1,5 
	- 
	- 

	усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. 

2. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 

3. Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 

4. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 

5. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 

6. На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 

U=2,2nmTψ, 

где n - количество посадочных мест; 

m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 

T - время работы предприятия общественного питания, ч; 

ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 

- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице . 

Таблица 2
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания: 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района 

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице.
	№ п/п
	Территория
	Протяженность,

км
	Площадь,

км2
	Плотность,

км/км2

	
	Кижеватовский сельсовет 
	16,85
	101,1
	0,17

	
	
	
	
	


 Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице . 
	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, ‰
	Ширина пешеходной
части тротуара, м

	Магистральные улицы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	районного значения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2 - 4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	3,0


1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного в границах Кижеватовского сельсовета
Бессоновского района Пензенской области
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	
	Расстояние между остановками
	На дорогах категорий I - III не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности - 1,5 км.



	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	величина
	при интенсив-ности движения
	Расстояние между СТО
	Величина

	
	
	
	При одностороннем размещении

	
	
	
	1
	1000
	
	80-150

	
	
	
	2
	1000
	
	200-250


Примечания:
а)При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.
1.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области:
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест

на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест

на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест

на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест

на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест

на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250

	6.
	Парковочные места рынков
	машино-мест

на 50торговых мест
	20-25
	м
	250

	7.
	Парковочные места больниц
	машино-мест

на 100 коек
	3-5
	м
	250

	8.
	Парковочные места поликлиник
	машино-мест

на 100 посетителей
	2-3
	м
	250


Примечания:

а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 

в)(*) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области: 

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений


	Кв.м на 10 тыс  

чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
1.6. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями
	коек на 1000 жителей    
	По заданию на     
проектирование,   
 определяемому   
 органами здравоохранения, но не менее  13,47

В том числе:

-больничных-10,2;

-полустационарных

-1,42;

-в домах сестринского ухода-1,8;

-хосписах-0,05
	
	Не нормируется

	2
	Амбулаторно-       
поликлиническая    
сеть, диспансеры   
без стационара     
	Посещений в смену на1000 жителей    
	По заданию  на     
проектирование,   
определяемому   
органами  
здравоохранения, но не менее  18,15
	
	1000

	3
	Выдвижной пункт    
медицинской помощи
	1 автомобиль на 1000жителей  
	0,2 (для сельских поселений)
	
	В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента

	4
	Аптека
	1 учреждение  
	1 на 6,2  тыс. жителей (в сельских поселениях)  


	
	500

(800 при малоэтажной застройке)

(30 мин с использованием транспорта в сельской местности).                                           


1.7. Расчетные показатели для объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету. Нормы 

накопления бытовых отходов отражены в таблице. 

	Бытовые отходы 
	Количество бытовых  отходов, чел./год * 

	
	кг
	л

	Твердые: 

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом 
	190-225 
	900-1000 

	от прочих жилых зданий 
	300-450 
	1100-1500 

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 
	- 
	2000-3500 


          Примечания         

          1- нормы накопления твердых отходов в климатическом подрайоне IA при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.

          2-нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

- Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице . 

	Предприятия и сооружения 
	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га 
	Размеры санитарно-защитных зон, м 

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: 
	
	

	до 100 
	0,05 
	300 

	св. 100 
	0,05 
	500 

	Склады компоста 
	0,04 
	300 

	Полигоны* 
	0,02-0,05 
	500 

	Поля компостирования 
	0,5-1 
	500 

	Мусороперегрузочные станции 
	0,04 
	100 

	Сливные станции 
	0,02 
	300 

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 
	0,3 
	1000 


* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.
1.8. Расчетные показатели по обеспечению доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 

- На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

до 100 включительно


5%, но не менее одного места;

от 101 до 200


5 мест и дополнительно 3%;

- В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

- Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

 -Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия.

-Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.

-Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

- Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.

-Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.

-В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

-Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

-Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:

при движении кресла-коляски в одном направлении


1,5 м;

при встречном движении 


1,8 м.

-Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м.однопольных дверей.4 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

-  При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

-В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1-1,2 м.

-Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 

-Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро,газо-, тепло, водоснабжения, водоотведения населения, разделе 1 нормативов

2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1.1. раздела 1 части 1 нормативов

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1. 

 Расчетные показатели:

 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820 ;

-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011.

 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области газоснабжения содержащихся в пункте 1.1.2 раздела 1 части 1 нормативов.
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.2. 

Расчетные показатели:

 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.3.
- приняты на уровне рекомендованных СНиП 23-01-99;
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.4. 
- приняты на уровне рекомендованных СП 44.13330, СП 5.131.80;
2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 части 1 нормативов.
Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2
Расчетные показатели:

№1,2,3,4, 5 приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266
Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:

№1-25 приняты на уровне расчетных показателей рекомендованных приложением К свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. №820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.
Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.4
Расчетные показатели:

№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. N 820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке;

№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )
Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.6
Расчетные показатели:

№1,2,3,4, 5,6,7 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями ) 
Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.7
Расчетные показатели приняты в соответствии с СанПиН2.1.7.1322-03.
Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.8
Расчетные показатели приняты в соответствии с СП 59.13330.2012 .
3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Местные нормативы градостроительного проектирования Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо, телоснабжения, водоотведения населения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, 
здравоохранения, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного   значения Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

