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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                          БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.05.2024 г. № 28
с. Александровка

Об актуализации схемы теплоснабжения Александровского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №121-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12. 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», администрация Александровского сельсовета постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального   образования Александровский   сельсовет Бессоновского района Пензенской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Александровского  сельсовета № 35 от  20.05.2023 года  « Об актуализации схемы теплоснабжения Александровского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов»; -   признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене Александровского  сельсовета «Сельские ведомости» и разместит

 на официальном сайте администрации Александровского  сельсовета

 в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Александровского  сельсовета.

Глава администрации                                                   И.В.Шеховцова 

приложение № 1

к постановлению администрации 

Александровского сельсовета
Бессоновского района Пензенской области

№  от 27.05.2024 года

Схема теплоснабжения муниципального образования Александровский  сельсовет Бессоновского района Пензенской  области до 2030 года

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Александровского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области является:

· Федеральный закон от 27.07.2010  № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

· Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

· Совместный приказ Министерства регионального развития и Министерства энергетики от 29.12.2012  № 565/667 «О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения».

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

Цель:

Разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Александровского   сельсовета по критериям:

· качество;

· надежность теплоснабжения;

· экономическая эффективность.
Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Александровского  сельсовета.

Проектирование системы теплоснабжения Александровского  сельсовета представляет собой комплекс необходимых мер, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной проектом генерального плана на период до 2030 года.

Рассмотрение мероприятий начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Данная схема теплоснабжения разрабатывается на срок до 2030 года, для достижения следующих целей:

· определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Александровского  сельсовета тепловой энергией;

необходимости соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и интересов потребителей;

· обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Нормативная база:

1. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012№ 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. Генерального плана МО  Александровский   сельсовет Бессоновского района Пензенской области.

3. СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция для трубопроводов и оборудования и трубопроводов. Госстрой России.-М.: ГУП ЦПП,1998 г.

4. СНиП 41 -02-2003. Тепловые сети.

5. СНиП П-35-76 «Котельные установки».

6. СП 41-101 -95 «Проектирование тепловых пунктов».

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Александровского  сельсовета.

1.1.Существующее положение.

Теплоснабжение Александровского  сельсовета осуществляется  централизованно.  Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты общественного назначения (здание в котором расположены - школа, фельдшерский пункт, сельская администрация). 

Основным поставщиком тепловой энергии является МЭУ Бессоновского района. Предприятие эксплуатирует 1 котельную, расположенную в с. Александровка, ул. Центральная,6. Котельная осуществляет только теплоснабжение. Работает на газообразном топливе.
Установленные котлы – КЧМ-5К-70 (8секц) – 3шт.;

Установленная мощность на ед. – 0,073 Гкал/час *3шт =0,219 Гкал/час;

Подключенная тепловая нагрузка – 0,128 Гкал/час;

Резерв мощности – 0,091 Гкал/час;

Тепловые сети:

Теплоносителем по тепловым сетям является горячая вода.

Режим работы тепловой сети подразделяется на тепловой и гидравлический. Тепловой режим сети определяет метод регулирования отпуска тепла и задает соответствующий график температур в тепловой сети и системах теплопотребления. Гидравлический режим определяет требуемые давления в тепловых сетях и условия по созданию расчетной циркуляции теплоносителя. Транспорт тепла от котельных осуществляется по магистральным и распределительным сетям. Регулирование отпуска тепла - качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. Протяженность сетей – 70м., тип прокладки - подземная.

Учет отпуска тепла у потребителей тепловой энергии на нужды отопления и для уточнения существующего теплового баланса работы котельной и расчетов с потребителями за фактически потребляемую тепловую энергию. Регулирование отпуска тепла в соответствии с температурным графиком осуществляется непосредственно в котельной. В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружнего воздуха.

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95°/70°С.

Круглогодичный температурный график работы тепловой сети вторичного контура — 95°/70°С.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций утверждаются Управлению по регулированию цен и тарифов Пензенской области.

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Министерством ЖКХ и ГЗН Пензенской области № 26-133/ОД от 14.12.2023г. установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей МЭУ Бессоновского района  на период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. в размере 2449,06 руб./Гкал, на период с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. в размере  2809,26  руб./Гкал.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя составляет 278.51 Гкал. в год. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя не планируется.

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Действующая газовая котельная в с. Александровка  Бессоновского района находится в 70 метрах от объекта потребления тепловой энергии.

2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Общая численность населения к расчетному сроку 2030 составит   540 человек. Перспективы строительства  индивидуального  жилищного фонда имеет место.

Предложения по освоению территорий под застройку в проекте генерального плана поселения даны с учетом сохранения и реконструкции жилой застройки в границах существующих населенных пунктов, прилегающих к ним участков малоэтажной индивидуальной жилой застройки.

Теплоснабжение перспективных объектов предлагается предусмотреть от современных, экологически чистых автоматизированных   тепловых установок, основным топливом для которых будет являться магистральный природный газ.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей, или электронагревателей. Протяженность теплосетей  в с.Александровка  составляет –70 м, износ 40%.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Александровского сельсовета в части населенных пунктов имеется централизованное газоснабжение. Для отопления индивидуальных жилых домов используется индивидуальное газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно практически принять равным его производству.

           2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

2.4.1. Жилую застройку индивидуального типа с тепловой нагрузкой 6,9 Гкал/час предлагается обеспечивать от индивидуальных тепловых установок с тепловой нагрузкой- 6.9 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

2.4.2. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Существующие по состоянию на 2024 год технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов с учетом их физического износа.

	Марка котла
	Установленная

мощность на ед. источника, Гкал/час
	Присоединенная

нагрузка, Гкал/час

	КЧМ-5К-70 
8 секций
	0,073*3=0,219
	0,128


2.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

	Наименование котельной
	Резерв мощности Гкал/час

	Газовая котельная с. Александровка, ул.Центральная-6
	0,091




2.4.4. Потери при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии при передаче (Гкал/год) 2023 г.

	Газовая котельная с. Александровка, ул.Центральная-6
	35,23


2.4.5. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф - отсутствуют.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источникам водоснабжения является техническая вода. Основное направление водопользования: вода для подпитки котлов, подпитка тепловой сети (компенсация потерь), вода для нужд системы химической водоподготовки.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, (с учетом компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения).

	Наименование котельной
	Нормативное потребление теплоносителя, м куб. час
	Перспективное

потребление теплоносителя, м куб. час
	Максимальная производительность установки м куб.час

	Газовая котельная с.Александровка ул.Центральная-6
	0,05
	0,05
	5,35м3/час


Производительность существующих установок химической водоподготовки не позволяет компенсировать потери теплоносителя при нормативных сроках устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях. Необходимы современные автоматизированные системы хим. подготовки.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения, предложения по реконструкции, техническому перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Александровского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных источников или от котлов для индивидуального пользования.

К рассмотрению предлагаются проекты по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Котельная с. Александровка ул. Центракльная-6 производит тепловую энергию  для отопления  здания школы. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных мощностей на источниках тепловой энергии, а также выработавшего нормативный срок службы оборудования с низким КПД, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Строительство в зоне жилой застройки современных блочно- модульных котельных с возможностью регулирования температуры на выходе их котельной в зависимости от температуры наружного воздуха. Рассчитанные проектные мощности котельных будут соответствовать присоединенным нагрузкам с учетом возможности подключения объектов на перспективу.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом планируемом источнике необходимо предусмотреть установку котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Александровского  сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии-в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.5. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Александровского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, не предусмотрено.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Генеральным планом Александровского  сельсовета не планируется изменение схемы теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности, не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Александровского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое

строительство тепловых сетей не планируется. Дополнительные источники тепловой энергии отсутствуют.

Необходимость в реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствует.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Протяже нность
	Цели реализации мероприятия

	1.
	с. Александровка ул.Центральная-6

/
	70.м.
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

· снижение уровня износа объектов;

· повышение качества и надежности коммунальных услуг


Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» составляет Ртсг^О,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов - трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного сельского поселения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для безканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения и тепловых сетей в сельском поселении не предусматривается.

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов рассматриваются на основании коммерческих предложений поставщиков котельного оборудования и первоначально планируются на период до 2030 года, подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом разрабатываемой инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры  Александровского  сельсовета.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

 Эксплуатацию котельной и тепловых сетей, т.е. централизованную систему отопления на территории Александровского  сельсовета осуществляет  МЭУ Бессоновского района.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района с.Александровка распространяется на теплоснабжение  социально значимых объектов бюджетной сферы, находящихся на территории с.Александровка.

В настоящее время МЭУ Бессоновского района  отвечает требованиям критериев по определению Единой теплоснабжающей организации.

Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Александровского  сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Выводы:

Развитие теплоснабжения до 2030 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующей котельной с повышением эффективности топливного использования и модернизацией установленного оборудования.

1. Существующая схема теплоснабжения, после выполнения запланированной технологической модернизации, реконструкции, капитальных ремонтов, может соответствовать современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и надлежащему качеству услуг до 2030 года, в дальнейшем необходима замена тепловых сетей.

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

