Приложение 2
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

БЕССОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
с. Бессоновка

декабрь 2018 г.

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 

-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электро
потребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-


Примечания: 


а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в). Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.
1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год

на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год

на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год

на 1 чел.
	220
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.
1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.

                                                                                                                                          Таблица 3.

	№

п/п
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.

Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 
- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжительность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.

б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 

в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 

г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 

д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 

е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 

U=2,2nmTψ, 

где n - количество посадочных мест; 

m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 

T - время работы предприятия общественного питания, ч; 

ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 
- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 

- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 

                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Бессоновского района Пензенской области 
Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 

1.1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 6:

                                                                                                                           Таблица 6
	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень

обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.



	
	1- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 

3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).
1.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 

1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц


	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


                                                                                                                                                Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-


1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области
                                                                                                                                Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:

а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:

                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест

на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест

на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250


Примечания:

а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 

в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
                                                                                                                  Таблица 11
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс
чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 

 Расчетные показатели:

 -по электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 

Расчетные показатели:

 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)
Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1
Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».
2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:

- приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:

- приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:

№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями)
3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения населения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта и  иных областей в связи с решением вопросов местного значения Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 
3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

