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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА


	Р Е Ш Е Н И Е

	

	от

27 августа 2019 года
№

343-29/4
с. Бессоновка




О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области

В соответствии со ст. 8, 23, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 26, ч.1, ч.3, ч.4 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), решением Собрания представителей  Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 28.06.2019 № 307-27/4 «Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области и Бессоновского района Пензенской области и внесения изменений в них», Уставом Бессоновского района Пензенской области

Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва №357-49/3 от 03.04.2015 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области» изложив в новой редакции (согласно приложению). 
2.  Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после дня его официального  опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района Пензенской области.

 Глава Бессоновского района                                                            Н.И. Беляев
Приложение 1
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Бессоновка

декабрь 2018 г.

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области.

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газоснабжения.

1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 

-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1

	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электро

потребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-


Примечания: 


а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

в). Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:

-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2

	№

пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения *
	м3 / год

на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год

на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения ***
	м3 / год

на 1 чел.
	220
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

1.2.1 Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 4.

                                                                                                                               Таблица 3

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


Таблица 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-


1.2.2 Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области.

                                                                                                                                      Таблица 5
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:

а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3 Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:

                                                                                                                   Таблица 6
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Предусматривается 1 машино-место на ед. измерения
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест

на 1 квартиру
	0.2**
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест

на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест

на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест

на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест

на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250

	6.
	Парковочные места рынков
	машино-мест

на 50 торговых мест
	20-25
	м
	250

	7.
	Парковочные места больниц
	машино-мест

на 100 коек
	3-5
	м
	250

	8.
	Парковочные места поликлиник
	машино-мест

на 100 посетителей
	2-3
	м
	250

	9.
	Парковочные места складских сооружений.
	машино-мест на

работающих в 2 смежных сменах (чел.)
	6-8
	м
	250


Примечания:

а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 

в) (**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                    Таблица 7

	№ пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс

чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования.

1.4.1 Объекты дошкольного образования. 

                                                                                                                                      Таблица 8

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольная образовательная организация
	мест на

1000 жителей
	Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями для ориентировочных расчетов
35-42 **

21-31***
	м
	500 ****


Примечания:

а) (*)Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе : -в дошкольных образовательных организациях -70%;в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%;
 б)(**)городской округ, городское поселение, (***)сельское поселение (****)в районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м. 

1.4.2 Расчетные показатели объектов общего образования

                                                                                                                                     Таблица 9

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Общеобразовательная организация
	учащихся

на 1000 жителей
	109 *

100**
	м
	500***


Примечания:

а) (*)городской округ, городское поселение (**)сельское поселение. 

в)(***)Для общеобразовательных организаций в городских округах и городских поселениях при малоэтажной застройке -750 м. Для общеобразовательных организаций, реализующие программы начального общего образования в сельской местности 2000м. Для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и (или) среднего общего образования в сельской местности 4000м.

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.
1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения
                                                                                                                                     Таблица 10
	№

пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями
	коек на 1000 жителей
	По заданию на
проектирование,
 определяемому
 органами здравоохранения, но не менее 13,47

В том числе:

-больничных-10,2;

-полустационарных

-1,42;

-в домах сестринского ухода-1,8;

-хосписах-0,05
	Время транспортной доступности (мин.)
	30

	2
	Амбулаторно-
поликлиническая
сеть, диспансеры
без стационара
	Посещений в смену на 1000 жителей
	По заданию на
проектирование,
определяемому
органами
здравоохранения, но не менее 18,15
	Время транспортной доступности (мин.)
	30

	3
	Выдвижной пункт    
медицинской помощи
	1 автомобиль на 1000 жителей
	0,2 (для сельских поселений)
	Время транспортной доступности (мин.)
	-

	4
	Аптека
	1 учреждение
	1 на 6,2 тыс. жителей (в сельских поселениях)


	Время транспортной доступности (мин.)
	30


     1.6. Расчетные показатели для объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету. Нормы накопления бытовых отходов отражены в таблице 11. 

                                                                                                                                                  Таблица 11

	Бытовые отходы
	Количество бытовых

отходов, чел./год *

	
	кг
	л

	Твердые: 

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом 
	190-225
	900-1000

	от прочих жилых зданий 
	300-450
	1100-1500

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 
	-
	2000-3500


     Примечания:

     а) накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 12:

                                                                                                                                       Таблица 12

	Предприятия и сооружения 
	Площади земельных участков 

на 1000 т бытовых отходов, га 
	Размеры санитарно-защитных зон, м 

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: 
	
	

	до 100 
	0,05 
	300 

	св. 100 
	0,05 
	500 

	Склады компоста 
	0,04 
	300 

	Полигоны* 
	0,02-0,05 
	500 

	Поля компостирования 
	0,5-1 
	500 

	Мусороперегрузочные станции 
	0,04 
	100 

	Сливные станции 
	0,02 
	300 

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 
	0,3 
	1000 


Примечания:
 - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

    1.7. Расчетные показатели мест погребения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг. 

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, следует принимать по таблице 13:
     таблица 13

	Наименование объектов
	Значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 га на 1000 чел. *
	не нормируется

	Кладбище урновых захоронений после кремации
	0,02 га на 1000 чел.
	

	Бюро похоронного обслуживания
	По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на район
	

	Дом траурных обрядов
	По заданию на проектирование
	


Примечания:

*Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1. 

 Расчетные показатели:

 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.

 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.2. 

Расчетные показатели:

 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 220.

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:

- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:

- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:

№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.

№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )
2.4. Обоснование  расчетных показателей объектов, относящихся к области образования содержащихся в разделе 1.4 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.4.1
Расчетные показатели:

№1 приняты на уровне расчетных показателей приняты согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений», где расчетные показатели рекомендуется устанавливать в зависимости от демографической структуры населения. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе : 

-в дошкольных образовательная организация 70%;

-в дошкольных образовательная организация специализированного типа 3%;

-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.4.2
Расчетные показатели:

№1,2,3 приняты на уровне расчетных показателей согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение Д.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  пунктами п. 10.5 (таблица 10.3) СП 42.13330.2016 

2.5 . Обоснования  расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения содержащихся в разделе 1.5 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.5
Расчетные показатели:

Приняты согласно СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  п. 10.4 (таблица10.1) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.6 Обоснования расчетных показателей для объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов содержащихся в разделе 1.6 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.6
Расчетные показатели приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение К.
3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газоснабжения населения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области. 

3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 

Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

      3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного   значения Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
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