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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 327-29/4

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Бессоновского района Пензенской области

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 Закона Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области», руководствуясь Уставом Бессоновского района Пензенской области,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда муниципальных служащих  органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области.
2. Признать утратившими силу Решения Собрания  представителей Бессоновского района Пензенской области:
2.1. от 02.07.2010 г. № 353-48/2 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района Пензенской области»;
2.2. от 17.12.2010 г.  № 407-58/2 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района»;
2.3. от 21.03.2011 г. № 425-63/2  «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района»;
2.4. от 11.11.2011 № 479-72/2 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района»;
2.5. от 21.05.2012 г. № 34-4/3 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района»;
2.6. от 18.09.2012 г. № 63-8/3 «О внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района»;
2.7. от 07.02.2014 № 233-27/3 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района»;
2.8. от 09.02.2018 № 88-10/4 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2019 года.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Бессоновского района Пензенской области.


Глава Бессоновского района                                                                                    Н.И. Беляев

	Приложение 
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района Пензенской области
от 27 августа 2019 года № 327-29/4




Положение
об оплате труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области определяет размер и условия оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области.
2. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
3. К ежемесячным выплатам относятся:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) доплата за классный чин муниципального служащего;
5) денежное поощрение.
4. К иным дополнительным выплатам относятся:
1) премии;
2) материальная помощь;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска.

II. Оплата труда муниципальных служащих
5. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размерах в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
6. Ежемесячная доплата за классный чин муниципальным служащим устанавливается в порядке, определенном Законом Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области», в размерах в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
7. Размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной доплаты за классный чин муниципальной службы, увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области о бюджете Бессоновского района Пензенской области на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной доплаты за классный чин оформляется муниципальным правовым актом администрации Бессоновского района Пензенской области.
При увеличении (индексации) размеров должностных окладов муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
[bookmark: Par9]8.Муниципальным служащим, за исключением главы администрации Бессоновского района Пензенской области (далее – глава администрации), устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в следующих размерах:


	группы должностей
	Размеры надбавки к должностному окладу 
(в процентах) 

	Высшая группа должностей муниципальной службы
	127-157

	Главная группа должностей муниципальной службы
	111-131

	Ведущая группа должностей муниципальной службы
	92-111

	Старшая группа должностей муниципальной службы
	74-92

	Младшая группа должностей муниципальной службы
	62-74


Главе администрации устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 229 процентов должностного оклада.
9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальным служащим устанавливается в следующих размерах:
	Стаж муниципальной службы (в годах) 
	Размер надбавки к должностному окладу (в процентах) 

	от 1 года до 5 лет
	10

	от 5 лет до 10 лет
	15

	от 10 лет до 15 лет
	20

	15 лет и выше
	30



10. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемыми постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
11. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячное денежное поощрение в размере 64,209 процента должностного оклада.
12. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим выплачивается:
1) материальная помощь в размере 2 должностных окладов;
2) единовременная выплата в размере 2 должностных окладов.
13. Премирование муниципальных служащих осуществляется на основании Положения о премировании муниципальных служащих органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области.
14. Муниципальным служащим производятся иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

III. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
15. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее - ежемесячная надбавка) выплачивается в целях повышения заинтересованности муниципальных служащих в результатах служебной деятельности, качестве выполнения должностных обязанностей и материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
16. Ежемесячная надбавка устанавливается в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах размеров (в процентах от должностного оклада), установленных настоящим Положением.
17. Конкретные размеры ежемесячной надбавки определяются представителем нанимателя (работодателем) при назначении, переводе на должность муниципальной службы с учетом следующих критериев:
1) уровень квалификации муниципального служащего (уровень знаний, умений, навыков и компетенции муниципального служащего, характеризующий его подготовленность к осуществлению определенного вида профессиональной служебной деятельности);
2) объем и сложность должностных обязанностей (участие в разработке нормативных правовых актов, предоставление муниципальных услуг, осуществление исполнительно-распорядительных и обеспечивающих функций), уровень ответственности муниципального служащего;
3) интенсивность и напряженность профессиональной служебной деятельности муниципального служащего (выполнение работ, требующих повышенного внимания, материальная ответственность, обеспечение деятельности комиссий и иных коллегиальных органов, принятие управленческих решений).
18. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки может быть увеличен или уменьшен представителем нанимателя (работодателем) в пределах размеров, установленных настоящим Положением, в зависимости от:
1) повышения или снижения уровня квалификации муниципального служащего;
2) увеличения или уменьшения объема и сложности должностных обязанностей, уровня ответственности муниципального служащего;
3) качества исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим;
4) повышения или снижения интенсивности и напряженности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
5) соблюдения установленных сроков исполнения поручений руководства.
19. Ежемесячная надбавка, выплачивается муниципальным служащим одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц.

IV. Порядок выплаты материальной помощи
20. Материальная помощь оказывается по письменному заявлению муниципального служащего на имя представителя нанимателя (работодателя).
21. Вновь принятым муниципальным служащим, уволенным муниципальным служащим (в случае неполучения материальной помощи до дня увольнения), материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время.
22. В случае если муниципальный служащий в течение года не получал материальную помощь, по его письменному заявлению выплата материальной помощи производится в последний месяц года.

V. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
23. Единовременная выплата производится один раз в год, при использовании муниципальным служащим одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.
24. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение календарного года своего права на отпуск, единовременная выплата производится в последний месяц года.
25. Единовременная выплата предоставляется на основании письменного заявления муниципального служащего на имя представителя нанимателя (работодателя).

VI. Фонд оплаты труда муниципальных служащих Бессоновского района Пензенской области
26. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемой на выплату должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) на выплату ежемесячной доплаты за классный чин - в размере четырех должностных окладов;
2) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех должностных окладов;
3) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы- в размере четырнадцати должностных окладов;
4) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере полутора должностных окладов;
5) на выплату премии - в размере двух должностных окладов с учетом ежемесячной доплаты за классный чин;
6) на выплату ежемесячного денежного поощрения- в размере семи целых и семисот пяти тысячных должностного оклада;
7) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере двух должностных окладов;
8) на выплату материальной помощи - в размере двух должностных окладов.
27. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными при формировании фонда оплаты труда.

VII. Финансирование расходов на денежное содержание и иные дополнительные выплаты
28. Финансирование расходов на денежное содержание и иные дополнительные выплаты осуществляется за счет средств бюджета Бессоновского района Пензенской области.
	

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района Пензенской области, утвержденному
решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области от 27 августа 2019 года № 327-29/4



Должностные оклады муниципальных служащих
Бессоновского района Пензенской области

		Наименование должностей муниципальной службы
	Размер должностных окладов в месяц,
 руб.

	Глава местной администрации, назначаемый по контракту
	18607

	Первый заместитель Главы администрации
	12845

	Заместитель Главы администрации
	11218

	Руководитель аппарата администрации
	11218

	Начальник управления (отдела) администрации, руководитель иного органа местного самоуправления, председатель контрольно-счетного органа
	10450

	Заместитель начальника управления (отдела) администрации, заместитель руководителя иного органа местного самоуправления
	8903

	Начальник отдела управления администрации, начальник отдела иного органа местного самоуправления, 
	8128

	Заместитель начальника отдела иного органа местного самоуправления
	7354

	Заведующий сектором, помощник главы администрации, советник администрации, консультант администрации, заведующий сектором, советник, консультант иного органа местного самоуправления
	6583

	Главный специалист администрации, главный специалист иного органа местного самоуправления, инспектор контрольно-счетного органа
	5808

	Ведущий специалист администрации, ведущий специалист иного органа местного самоуправления
	5039

	Специалист 1 категории администрации, специалист 1 категории иного органа местного самоуправления
	4263

	Специалист 2 категории администрации, специалист 2 категории иного органа местного самоуправления
	3877

	Специалист администрации, специалист иного органа местного самоуправления
	3488



	
Приложение № 2
к Положению об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района Пензенской области, утвержденному
решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области
от 27 августа 2019 года № 327-29/4


Размеры ежемесячных доплат за классный чин муниципальным служащим Бессоновского района Пензенской области
	Наименование классного чина
	Размер ежемесячной доплаты за классный чин, руб.

	Действительный муниципальный советник 1 класса
	4927

	Действительный муниципальный советник 2 класса
	4518

	Действительный муниципальный советник 3 класса
	4108

	Муниципальный советник 1 класса
	3613

	Муниципальный советник 2 класса
	3367

	Муниципальный советник 3 класса
	3120

	Советник муниципальной службы 1 класса
	2794

	Советник муниципальной службы 2 класса
	2631

	Советник муниципальной службы 3 класса
	2467

	Референт муниципальной службы 1 класса
	2300

	Референт муниципальной службы 2 класса
	2055

	Референт муниципальной службы 3 класса
	1810

	Секретарь муниципальной службы 1 класса
	1645

	Секретарь муниципальной службы 2 класса
	1481

	Секретарь муниципальной службы 3 класса
	1317




РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 328-29/4

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении 
за выслугу лет муниципальных служащих Бессоновского района Пензенской области

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», статьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 18 Закона Пензенской области от 08.09.2004 № 653-ЗПО «О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих в Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», Законом Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области», на основании статьи 18 Устава Бессоновского района Пензенской области
Собрание представителей решило:
       1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих Бессоновского района Пензенской области, утвержденное решением Собрания представителей  Бессоновского района Пензенской области от 24.07.2012 года  № 45-6/3  следующие изменения:
1) в пункте 6.3 предложение «Минимальный размер пенсии подлежит индексации в порядке, установленном пунктом 16.3 настоящего Положения.» исключить;
2) пункт 16.3 изложить в следующей редакции:
«16.3. Минимальный размер пенсии индексируется при повышении размеров должностных окладов муниципальных служащих на индекс повышения должностных окладов муниципальных служащих. Минимальный размер пенсии также изменяется с учетом применения коэффициента увеличения пенсии за выслугу лет»;
3) дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:
«16.4. Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, и минимальный размер пенсии увеличиваются в случае повышения должностных окладов при изменении размеров составных частей денежного содержания муниципальных служащих. При этом новая величина пенсии за выслугу лет определяется исходя из среднемесячного заработка, учтенного при ее исчислении, с применением коэффициента увеличения пенсии за выслугу лет, за вычетом страховой пенсии по старости либо за вычетом страховой пенсии по инвалидности, установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
4) дополнить разделом 18 следующего содержания:     
«18. Сохранение доплаты к трудовой пенсии лицам, которым по состоянию на 1 января 2005 года, установлена доплата к трудовой пенсии в соответствии с решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области от 23.10.2003 года № 63-11/1 и не имеющим права на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, сохраняется доплата к пенсии в установленном ранее размере».
2. Установить, что положения пункта 16.4 Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих Бессоновского района Пензенской области (далее – Положение), утвержденного решением  Собрания представителей  Бессоновского района Пензенской области от 24.07.2012 года  № 45-6/3    применяются с учетом коэффициента увеличения пенсии за выслугу лет в размере 1,6:
1) к лицам, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с решением  Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области  от 24.07.2012 года № 45-6/3  до дня вступления в силу настоящего решения;
2) к лицам, у которых право на пенсию за выслугу лет в соответствии с решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области  от 24.07.2012 года № 45-6/3 возникает после дня вступления в силу настоящего решения и размер пенсии за выслугу лет которых исчисляется исходя из среднемесячного заработка по замещаемым ими должностям муниципальной службы до дня вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                                       Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 329-29/4

О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28 декабря 2015 года № 481-61/3 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии с частью 6 статьи 7, частью 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пензенской области от 05.09.2014 №2606-ЗПО «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом Бессоновского района Пензенской области, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28 декабря 2015 года № 481-61/3 следующие изменения:
1.1. Наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
1.2. Пункт 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы, а также регулирующих бюджетные отношения не подлежат оценке регулирующего воздействия.».
1.3.Абзац второй пункта 5 исключить.
1.4. В пункте 8:
- дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) информация о проведении публичных консультаций по проекту акта.».
- слова «При проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта, положения которого имеют высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в сводном отчете отражается информация о проведении публичных консультаций по проекту акта.» исключить.
1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичные консультации в отношении проекта акта проводятся разработчиком проекта правового акта.».
1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Срок проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия и не может составлять более 30 рабочих дней и менее:
- 20 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
- 15 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;
- 10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днём размещения материалов, на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения дополнительной информации срок проведения публичных консультаций может быть продлен разработчиком в пределах максимального срока для проведения публичных консультаций.
Информация о сроке такого продления размещается на официальном сайте.».

1.7. В пункте 19 слова «в отношении которых не поведены публичные консультации,» исключить.
2. Внести в Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28 декабря 2015 года № 481-61/3 следующие изменения:
2.1. Абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«При проведении экспертизы НПА уполномоченный орган проводит публичные консультации. Порядок проведения публичных консультаций при проведении экспертизы НПА определен разделом III настоящего Порядка.».
2.2. Пункт 7 в следующей редакции:
«7. Заключение по результатам экспертизы НПА является основанием для изменения данного регулирования.».
2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При проведении экспертизы НПА уполномоченным органом проводятся публичные консультации.».
2.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Срок проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия и не может составлять более 30 рабочих дней с учетом пункта 15 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28 декабря 2015 года № 481-61/3.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Бессоновского района Пензенской области.


Глава Бессоновского района                         		                                              Н.И. Беляев



Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение №1 к решению Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области  третьего созыва от 28.12.2015 года № 481-61/3)

2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, не проводится.
5. Оценка регулирующего воздействия проектов актов на стадии их разработки проводится структурным подразделением Администрации Бессоновского района Пензенской области, осуществляющим подготовку проекта акта (далее - разработчик).
Публичные консультации по проекту акта проводятся разработчиком в случае, если степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, является высокой или средней.
8. В сводном отчете разработчик указывает следующую информацию:
1) сведения о разработчике, вид и наименование проекта акта;
…
12) существующий опыт решения данной или аналогичной проблемы в других муниципальных образованиях. 
При проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта, положения которого имеют высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в сводном отчете отражается информация о проведении публичных консультаций по проекту акта.
10. Публичные консультации в отношении проекта акта проводятся разработчиком в случае, если проект акта содержит положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия.

15. Срок проведения публичных консультаций по проекту акта составляет 15 календарных дней со дня размещения уведомления о проведении публичных консультаций на официальном сайте уполномоченного органа.
Срок публичных консультаций продлевается по решению разработчика в случае допущения технических или процедурных ошибок при размещении проекта акта на официальном сайте уполномоченного органа. Разработчик обеспечивает размещение на официальном сайте уполномоченного органа информации об основаниях и сроке такого продления в виде дополнительного информационного сообщения к размещенному уже проекту акта.

19. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в отношении которых не поведены публичные консультации, проект акта подлежит повторному размещению на официальном сайте уполномоченного органа с целью проведения публичных консультаций по проекту акта в соответствии с пунктами 10-18 настоящего Порядка.

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
приложение № 2 к решению Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 28.12.2015 года № 481-61/3

5. Экспертиза НПА проводится уполномоченным органом в соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - план).
…
При проведении экспертизы НПА уполномоченный орган может проводить публичные консультации. Порядок проведения публичных консультаций при проведении экспертизы НПА определен разделом III настоящего Порядка.
7. Заключение по результатам экспертизы НПА может являться основанием для изменения данного регулирования.
III. Порядок проведения публичных консультаций при проведении экспертизы НПА
9. При проведении экспертизы НПА уполномоченным органом могут проводиться публичные консультации.
13. Срок проведения публичных консультаций определяется уполномоченным органом и не может составлять менее 25 календарных дней с даты размещения уведомления о проведении публичных консультаций на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 330-29/4

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Бессоновского района, на основании заявления Зубаткина А.В. № 2077 от 31.07.2019, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: ул. Вольный Порядок, 13, с. Степановка, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым номером 58:05:0330302:80, а именно изменение минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которого, запрещено, строительство зданий, строений, сооружений – с 5 метров до 1 метра со стороны дороги.
Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка, ул. Вольный Порядок, 13 11 сентября 2019 года, 15 часов 00 минут.

2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017.
3. Первое заседание комиссии провести 30 сентября 2019 года.
4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.108) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                         		                     Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 331-29/4

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Бессоновского района, на основании заявления Сорокина В.П. №2090 от 31.07.2019, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: ул. Колхозная, 56, с. Бессоновка, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым номером 58:05:0060402:211, а именно изменение минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которого, запрещено, строительство зданий, строений, сооружений – с 5 метров до 1,5 метра со стороны дороги.
Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка,    ул. Колхозная, 56 12 сентября 2019 года, 15 часов 00 минут.

2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017.
3. Первое заседание комиссии провести 30 августа 2019 года.
4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 года по 11 сентября 2019 года с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 332-29/4

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Бессоновского района, на основании заявления Борискиной Л.В. №2141 от 06.08.2019, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: ул. 6-й проезд Восточный, 10, с. Бессоновка, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым номером 58:05:0701301:972, а именно изменение минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которого, запрещено, строительство зданий, строений, сооружений – с 5 метров до 2,5 метра со стороны дороги.
Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 6-й проезд Восточный, 10 13 сентября 2019 года, 15 часов 00 минут.

2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017.
3. Первое заседание комиссии провести 30 августа 2019 года.
4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 года по 12 сентября 2019 года с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев



РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 333-29/4

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Бессоновского района, на основании заявления Кривошеев А.А. №2099 от 01.08.2019, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу ул. Заводская, земельный участок 22А, с. Сосновка, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым номером 58:05:0320201:65, а именно изменение минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений – с 3 метров до 0 метра со стороны участка расположенного по адресу с. Сосновка, ул. Заводская, 20 и изменение предельных размеров земельного участка с минимальной площади 600 кв.м. до 249 кв.м..
Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Сосновка,             ул. Заводская, земельный участок 22А, 16 сентября 2019 года, 14 часов 00 минут.
2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017.
3. Первое заседание комиссии провести 30 августа 2019 года.
4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 года по 13 сентября 2019 года с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 334-29/4

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Бессоновского района, на основании заявления Кондаковой А.Н. №2073 от 31.07.2019, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу ул. Новая, 15 «Е»/1, с. Бессоновка, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым номером 58:05:0060403:1210, а именно изменение минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений – с 3 метров до 0 метра со стороны участка расположенного по адресу с. Бессоновка, ул. Новая, 16 «В».
Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка,                                                     ул. Новая, 15 «Е»/1 13 сентября 2019 года, 14 часов 00 минут.
2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017.
3. Первое заседание комиссии провести 30 августа 2019 года.
4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 года по 12 сентября 2019 года с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 335-29/4

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Бессоновского района, на основании заявления Фроловой Д.М. №1970 от 22.07.2019, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу ул. Армейская, с. Бессоновка, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым номером 58:05:0060102:1936, а именно изменение минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений – с 3 метров до 0,5 метра  с западной стороны и с 3 метров до 0 метра с северной стороны участка.
Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Армейская, 12 сентября 2019 года, 14 часов 00 минут.
2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017.
3. Первое заседание комиссии провести 30 августа 2019 года.
4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 года по 11 сентября 2019 года с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 336-29/4

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Бессоновского района, на основании заявления Хавановой Н.И. №2004 от 24.07.2019, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: ул. Придорожная, 97Б, с. Трофимовка, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым номером 58:05:0340201:316, а именно изменение минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которого, запрещено, строительство зданий, строений, сооружений – с 5 метров до 3,49 метра со стороны дороги и с 3 метров до 1,44 метра с левой стороны земельного участка.
Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Трофимовка, ул. Придорожная, 97Б 11 сентября 2019 года, 14 часов 00 минут.
2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017.
3. Первое заседание комиссии провести 30 августа 2019 года.
4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 337-29/4

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Бессоновского района, на основании заявления Барышниковой И.В. №2312 от 22.08.2019, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: ТСН «Возрождение», земельный участок 18, с/с Чемодановский, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым номером 58:05:0740301:1323, а именно изменение предельных размеров земельного участка с минимальной площади 400 кв.м. до 355 кв.м..
Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с/с Чемодановский, ТСН «Возрождение», земельный участок 18, 16 сентября 2019 года, 15 часов 00 минут.
2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017.
3. Первое заседание комиссии провести 30 августа 2019 года.
4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 года по 13 сентября 2019 года с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 338-29/4

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва № 464-61/3 от 28.12.2015г., изложив их в новой редакции согласно приложению 1.  
2.  Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после дня его официального  опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района Пензенской области.

Глава Бессоновского района                         		                           Н.И. Беляев


Приложение 1
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области 
четвертого созыва
от 27 августа 2019 года № 338-29/4




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Бессоновского района Пензенской области


Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Бессоновского района Пензенской области
договор подряда № 93/16-П от 23 августа 2016 года
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Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесений в указанные правила.
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1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирование землепользования и застройки на территории Вазерского сельсовета осуществляет орган местного самоуправления Бессоновского района в соответствии с уставом.
2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области землепользования и застройки относятся:
1) подготовка и утверждение генерального плана Вазерского сельсовета;
2) подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Вазерского сельсовета;
3) утверждение подготовленной на основе генерального плана Вазерского сельсовета документации по планировке территории;
4) выдача технических и градостроительных (заданий на проектирование) заданий на разработку документации по планировки территории;
5) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);
6) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Вазерского сельсовета; 
7) принятие решений о развитии застроенных территорий;
8) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Вазерского сельсовета;
9) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;
11) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
3. Органы местного самоуправления Бессоновского района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Вазерского сельсовета, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в пунктах 1-11 части 2 настоящей статьи, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет Вазерского сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
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1. Публичные слушания проводятся в нижеследующих случаях:
1) при подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки кроме случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 5 настоящих правил.
2) при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
3) при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
4) при подготовке проектов планировки территории и внесения изменений в такие проекты;
5) при подготовке проектов межевания территории и внесения изменений в такие проекты.
2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки в порядке определенным настоящими правилами и Градостроительным кодексом РФ. 
3. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – комиссия) утверждается одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки главой местной администрации. Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами Пензенской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Глава муниципального образования при получении от органа местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
5. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
6. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте Вазерского сельсовета. В случае внесения изменений в документацию по вопросам землепользования и застройки в отношении части территории поселения публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
7. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами Пензенской области исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.
8. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся документации по вопросам землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний.
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1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
5. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.
7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
9. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.
10. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Бессоновского района и Вазерского сельсовета в сети «Интернет».
11. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.
12. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.
13. На основании указанных в части 12 настоящей статьи рекомендаций глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Бессоновского района и Вазерского сельсовета в сети «Интернет».
14. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
15. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
16. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
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1. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
3. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, принимается органом местного самоуправления по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, принятие органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
4. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества при осуществлении комплексного развития территории;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
5. В случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
6. Указанное в части 3 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Бессоновского района и Вазерского сельсовета в сети «Интернет».
7. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, и направляют ее для утверждения в орган местного самоуправления.
9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 8 настоящей статьи. По результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе муниципального образования или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
10. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Правилами землепользования и застройки и Градостроительные кодексом органами местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
12. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
13. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
14. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Бессоновского района и Вазерского сельсовета в сети «Интернет».
16. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
17. Орган местного самоуправления направляет соответственно главе местной администрации подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.
18. Глава местной администрации с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
19. Основанием для отклонения документации по планировке территории и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 7 настоящей статьи. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.
20. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Бессоновского района и Вазерского сельсовета в сети «Интернет».
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1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ Российской Федерации.
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану Вазерского сельсовета, схеме территориального планирования Бессоновского района, возникшее в результате внесения в вышеуказанные документы территориального планирования изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Пензенской области в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
4. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии Градостроительным кодексом РФ возможность размещения на территориях поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Пензенской области, уполномоченный орган местного самоуправления Бессоновского района направляют главе муниципального образования предложение о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, глава муниципального образования обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 4 настоящей статьи требования.
6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, проведение публичных слушаний не требуется.
7. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.
8. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
9. Решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки принимается главой местной администрации с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселения либо к различным частям территорий поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения), порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ.
10. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Бессоновского района и Вазерского сельсовета в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.
11. В указанном в части 9 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки указываются:
1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям поселения, городского округа или межселенным территориям либо применительно к различным частям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения или городского округа);
3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
5) иные вопросы организации работ.
12. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Бессоновского района, схеме территориального планирования Пензенской области, схемам территориального планирования Российской Федерации.
13. По результатам указанной в части 12 настоящей статьи проверки орган местного самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки главе муниципального образования для принятия решения о проведении публичных слушаний по такому проекту или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 12 настоящей статьи, в комиссию на доработку.
14. Публичные слушания проводятся в порядке, определяемом уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положениями статьи 2 настоящих правил.
15. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
16. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки и указанных в части 15 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления для последующего утверждения или об отклонении проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
17. Правила землепользования и застройки с внесенными в них изменениями, предусмотренных проектом о внесении изменения в правила землепользования и застройки, утверждаются представительным органом местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменения в правила землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.
18. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить указанный проект главе местной администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.
19. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте Бессоновского района и Вазерского сельсовета в сети «Интернет».
20. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке.
21. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Пензенской области вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Пензенской области, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки.
[bookmark: _Toc466279759]Глава 2. Градостроительные регламенты.
[bookmark: _Toc464032171][bookmark: _Toc464037365][bookmark: _Toc464641510][bookmark: _Toc465073821][bookmark: _Toc465338034][bookmark: _Toc466279760]Статья 6. Градостроительный регламент.
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.
8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
[bookmark: _Toc464032172][bookmark: _Toc464037366][bookmark: _Toc464641511][bookmark: _Toc465073822][bookmark: _Toc465338035][bookmark: _Toc466279761]Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (редакция от 30 сентября 2015 года).
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

	Классификатор видов разрешенного использования земельных участков

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка*
	Описание вида разрешенного использования земельного участка**
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка***

	1
	2
	3

	[bookmark: sub_1010]Сельскохозяйственное использование
	Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	1.0

	[bookmark: sub_1011]Растениеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6
	1.1

	[bookmark: sub_1012]Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур
	1.2

	[bookmark: sub_1013]Овощеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
	1.3

	[bookmark: sub_1014]Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
	1.4

	[bookmark: sub_1015]Садоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур
	1.5

	[bookmark: sub_1016]Выращивание льна и конопли
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
	1.6

	[bookmark: sub_1017]Животноводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11
	1.7

	[bookmark: sub_1018]Скотоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.8

	[bookmark: sub_1019]Звероводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.9

	[bookmark: sub_110]Птицеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.10

	[bookmark: sub_111]Свиноводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.11

	[bookmark: sub_112]Пчеловодство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	1.12

	[bookmark: sub_113]Рыбоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
	1.13

	[bookmark: sub_10114]Научное обеспечение сельского хозяйства
	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
	1.14

	[bookmark: sub_10115]Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	1.15

	[bookmark: sub_10116]Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	1.16

	[bookmark: sub_10117]Питомники
	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
	1.17

	[bookmark: sub_10118]Обеспечение
сельскохозяйственного
производства
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	1.18

	[bookmark: sub_1020]Жилая застройка
	Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.7.1
	2.0

	[bookmark: sub_1021]Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
	2.1

	[bookmark: sub_10211]Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	2.1.1

	[bookmark: sub_1022]Для ведения личного подсобного хозяйства
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
	2.2

	[bookmark: sub_1023]Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
	2.3

	[bookmark: sub_1024]Передвижное жилье
	Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
	2.4

	[bookmark: sub_1025]Среднеэтажная жилая застройка
	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	2.5

	Многоэтажная жилая застройка
[bookmark: sub_1026](высотная застройка)
	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
	2.6

	[bookmark: sub_1027]Обслуживание застройки жилой
	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны
	2.7

	[bookmark: sub_10271]Объекты гаражного назначения
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
	2.7.1

	[bookmark: sub_1030]Общественное использование объектов капитального строительства
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
	3.0

	[bookmark: sub_1031]Коммунальное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
	3.1

	[bookmark: sub_1032]Социальное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
	3.2

	[bookmark: sub_1033]Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	3.3

	[bookmark: sub_1034]Здравоохранение
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	3.4

	[bookmark: sub_10341]Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	3.4.1

	[bookmark: sub_10342]Стационарное медицинское обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
	3.4.2

	[bookmark: sub_1035]Образование и просвещение
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
	3.5

	[bookmark: sub_10351]Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	
3.5.1

	[bookmark: sub_10352]Среднее и высшее профессиональное образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
	3.5.2

	[bookmark: sub_1036]Культурное развитие
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
	3.6

	[bookmark: sub_1037]Религиозное использование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
	3.7

	[bookmark: sub_1038]Общественное управление
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
	3.8

	[bookmark: sub_1039]Обеспечение научной деятельности
	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	3.9

	[bookmark: sub_10391]Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	3.9.1

	[bookmark: sub_10310]Ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
	3.10

	[bookmark: sub_103101]Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	3.10.1

	[bookmark: sub_103102]Приюты для животных
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	3.10.2

	[bookmark: sub_1040]Предпринимательство
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
	4.0

	[bookmark: sub_1041]Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	4.1

	[bookmark: sub_1042]Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	4.2

	[bookmark: sub_1043]Рынки
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	4.3

	[bookmark: sub_1044]Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	4.4

	[bookmark: sub_1045]Банковская и страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
	4.5

	[bookmark: sub_1046]Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	4.6

	[bookmark: sub_1047]Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	4.7

	[bookmark: sub_1048]Развлечения
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
	4.8

	[bookmark: sub_1049]Обслуживание автотранспорта
	Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
	4.9

	[bookmark: sub_10491]Объекты придорожного сервиса
	Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
	4.9.1

	[bookmark: sub_10410]Выставочно-ярмарочная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	4.10

	[bookmark: sub_1050]Отдых (рекреация)
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
	5.0

	[bookmark: sub_1051]Спорт
	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
	5.1

	[bookmark: sub_1052]Природно-познавательный туризм
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	5.2

	[bookmark: sub_10521]Туристическое обслуживание
	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей
	5.2.1

	[bookmark: sub_1053]Охота и рыбалка
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	5.3

	[bookmark: sub_1054]Причалы для маломерных
судов
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	5.4

	[bookmark: sub_1055]Поля для гольфа или конных прогулок
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	5.5

	[bookmark: sub_1060]Производственная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
	6.0

	[bookmark: sub_1061]Недропользование
	Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории
	6.1

	[bookmark: sub_1062]Тяжелая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
	6.2

	[bookmark: sub_10621]Автомобилестроительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
	6.2.1

	[bookmark: sub_1063]Легкая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
	6.3

	[bookmark: sub_10631]Фармацевтическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
	6.3.1

	[bookmark: sub_1064]Пищевая промышленность
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	6.4

	[bookmark: sub_1065]Нефтехимическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
	6.5

	[bookmark: sub_1066]Строительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	6.6

	[bookmark: sub_1067]Энергетика
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	6.7

	[bookmark: sub_10671]Атомная энергетика
	Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
	6.7.1

	[bookmark: sub_1068]Связь
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	6.8

	[bookmark: sub_1069]Склады
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	6.9

	[bookmark: sub_10610]Обеспечение космической деятельности
	Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности
	6.10

	[bookmark: sub_10611]Целлюлозно-бумажная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
	6.11

	[bookmark: sub_1070]Транспорт
	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5
	7.0

	[bookmark: sub_1071]Железнодорожный транспорт
	Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
	7.1

	[bookmark: sub_1072]Автомобильный транспорт
	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
	7.2

	[bookmark: sub_1073]Водный транспорт
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок
	7.3

	[bookmark: sub_1074]Воздушный транспорт
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
	7.4

	[bookmark: sub_1075]Трубопроводный транспорт
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	7.5

	[bookmark: sub_1080]Обеспечение обороны и безопасности
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
	8.0

	[bookmark: sub_1081]Обеспечение вооруженных сил
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
	8.1

	[bookmark: sub_1082]Охрана Государственной границы Российской Федерации
	Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
	8.2

	[bookmark: sub_1083]Обеспечение внутреннего правопорядка
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	8.3

	[bookmark: sub_1084]Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
	8.4

	[bookmark: sub_1090]Деятельность по особой охране и изучению природы
	Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)
	9.0

	[bookmark: sub_1091]
Охрана природных территорий
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	
9.1

	[bookmark: sub_1092]Курортная деятельность
	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
	9.2

	[bookmark: sub_10921]Санаторная деятельность
	Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
	9.2.1

	[bookmark: sub_1093]Историко-культурная деятельность
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	9.3

	[bookmark: sub_10100]Использование лесов
	Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1-10.5
	10.0

	[bookmark: sub_10101]Заготовка древесины
	Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
	10.1

	[bookmark: sub_10102]Лесные плантации
	Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
	10.2

	[bookmark: sub_10103]Заготовка лесных ресурсов
	Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
	10.3

	[bookmark: sub_10104]Резервные леса
	Деятельность, связанная с охраной лесов
	10.4

	[bookmark: sub_10110]Водные объекты
	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
	11.0

	[bookmark: sub_10111]Общее пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	11.1

	[bookmark: sub_10112]Специальное пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	11.2

	[bookmark: sub_10113]Гидротехнические сооружения
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	11.3

	[bookmark: sub_10120]Земельные участки (территории) общего пользования
	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
	12.0

	[bookmark: sub_10121]Ритуальная деятельность
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений
	12.1

	[bookmark: sub_10122]
Специальная деятельность
	
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
	
12.2

	[bookmark: sub_10123]Запас
	Отсутствие хозяйственной деятельности
	12.3

	[bookmark: sub_10131]Ведение огородничества
	Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
	13.1

	[bookmark: sub_10132]Ведение садоводства
	Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
	13.2

	[bookmark: sub_10133]Ведение дачного хозяйства
	Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений
	13.3


[bookmark: sub_1111]* В скобках указаны иные равнозначные наименования.
[bookmark: sub_2222]** Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
*** Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.
[bookmark: _Toc462214948][bookmark: _Toc464032174][bookmark: _Toc464037368][bookmark: _Toc464641513][bookmark: _Toc465073824][bookmark: _Toc465338037][bookmark: _Toc466279762]Статья 8. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном статьей 2 настоящих правил и Градостроительным кодексом РФ. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.
6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.  
[bookmark: _Toc466279763]Статья 9. Градостроительный регламент. Зона малоэтажной и блокированной жилой застройки Ж-1.
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры. 

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	2.7
	Обслуживание жилой застройки

	2.7.1
	Объекты гаражного назначения

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и  среднее общее образование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	13.1
	Ведение огородничества 

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.4
	Магазины



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3 и 13.1.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 и 13.1: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для видов разрешенного использования с кодом 2.3: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 250 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и предоставленных в установленном законом порядке до момента утверждения настоящих правил: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 5000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам земельного участка. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7, 3.5.1 и 4.4.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 20 м²; максимальная площадь земельных участков – 550 м².
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для видов разрешенного использования с кодами 2.7, 4.4: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 300 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 2000 м²; максимальная площадь земельных участков – 10000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам земельного участка.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

5. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов, охранные зоны трубопроводов.
[bookmark: _Toc459714121][bookmark: _Toc466279764]Статья 10. Градостроительный регламент. Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2.
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения жилых домов предназначенных для разделения на квартиры. 

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка

	2.7
	Обслуживание жилой застройки

	2.7.1
	Объекты гаражного назначения

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования 

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.4
	Магазины



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1 и 2.5.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1 и 2.5: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 7000 м².
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для видов разрешенного использования с кодами 13.1: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков –600 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам земельного участка.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7, 3.5.1 и 4.4.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 20 м²; максимальная площадь земельных участков – 550 м².
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для видов разрешенного использования с кодами 2.7, 4.4: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 300 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 2000 м²; максимальная площадь земельных участков – 10000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам земельного участка.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

5. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны трубопроводов.
[bookmark: _Toc466279765][bookmark: _Toc277073833]Статья 11. Градостроительный регламент. Зона размещения объектов общественной  и предпринимательской деятельности ОД-1.
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения объектов капитального в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека,  а также для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
[bookmark: _Toc277073834][bookmark: _Toc413057559]
	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.2
	Социальное обслуживание

	3.3
	Бытовое обслуживание

	3.4
	Здравоохранение

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.4.2
	Стационарное медицинское обслуживание

	3.5
	Образование и просвещение

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование

	3.6
	Культурное развитие

	3.7
	Религиозное использование

	3.8
	Общественное управление

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	4.1
	Деловое управление

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

	4.3
	Рынки

	4.4
	Магазины

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.8
	Развлечения

	4.9
	Обслуживание автотранспорта

	4.9.1
	Объекты придорожного сервиса

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность

	5.1
	Спорт

	9.3
	Историко-культурная деятельность

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	2.7.1
	Объекты гаражного назначения 

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	3.10.2
	Приюты для животных

	5.2.1
	Туристическое обслуживание



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 300 м²; максимальная площадь земельных участков – 5000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам земельного участка.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов.
[bookmark: _Toc459805005][bookmark: _Toc459822907][bookmark: _Toc465338041][bookmark: _Toc465957398][bookmark: _Toc466279766][bookmark: _Toc459714125][bookmark: _Toc459714126]Статья 12. Градостроительный регламент. Зона рекреации Р-1.
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий с целью обустройства мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.6
	Культурное развитие

	3.7
	Религиозное использование

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.8
	Развлечения

	5.1
	Спорт

	5.2
	Природно-познавательный туризм

	5.2.1
	Туристическое обслуживание

	5.3
	Охота и рыбалка

	5.4
	Причалы для маломерных судов

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок

	9.2
	Курортная деятельность

	9.2.1
	Санаторная деятельность

	9.3
	Историко-культурная деятельность

	11.0
	Водные объекты

	11.1
	Общее пользование водными объектами

	11.3
	Гидротехнические сооружения

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	4.9
	Обслуживание автотранспорта

	3.4.1 
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.8
	Общественное управление

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	4.1
	Деловое управление

	4.4
	Магазины

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	2.4
	Передвижное жилье

	3.10.2
	Приюты для животных



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 20 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль улиц и дорог и 3 м по другим сторонам земельного участка.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны электросетевого хозяйства.
[bookmark: _Toc466279767]Статья 13. Градостроительный регламент. Зона производственной деятельности 4 класса опасности П-4. 
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
2. Класс опасности для объектов капитального строительства, размещенных и размещаемых в территориальной зоне, определяется в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции документа), если иное не установлено проектом санитарно-защитной зоны объекта.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.9
	Обслуживание автотранспорта

	4.9.1
	Объекты придорожного сервиса

	6.1
	Недропользование

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность

	6.3
	Легкая промышленность

	6.3.1
	Фармацевтическая промышленность

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.5
	Нефтехимическая промышленность

	6.6
	Строительная промышленность

	6.7
	Энергетика

	6.8
	Связь

	6.9
	Склады

	6.10
	Обеспечение космической деятельности

	6.11
	Целлюлозно-бумажная промышленность

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	4.1
	Деловое управление

	4.6
	Общественное питание

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.4
	Магазины



3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам земельного участка.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

5. В границах территориальной зоны имеются ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы.
[bookmark: _Toc459714127][bookmark: _Toc466279768]Статья 14. Градостроительный регламент. Зона производственной деятельности 5 класса опасности П-5. 
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
2. Класс опасности для объектов капитального строительства, размещенных и размещаемых в территориальной зоне, определяется в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции документа), если иное не установлено проектом санитарно-защитной зоны объекта.
[bookmark: _Toc459714128]
	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.9
	Обслуживание автотранспорта

	4.9.1
	Объекты придорожного сервиса

	6.3
	Легкая промышленность

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.5
	Нефтехимическая промышленность

	6.7
	Энергетика

	6.8
	Связь

	6.9
	Склады

	6.10
	Обеспечение космической деятельности

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	4.1
	Деловое управление

	4.6
	Общественное питание

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.4
	Магазины



3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам земельного участка.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

5. В границах территориальной зоны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации – отсутствуют.
[bookmark: _Toc466279769]Статья 15. Градостроительный регламент. Зона транспорта ТР-1.
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.9
	Обслуживание автотранспорта

	4.9.1
	Объекты придорожного сервиса

	7.1
	Железнодорожный транспорт

	7.2
	Автомобильный транспорт

	7.3
	Водный транспорт

	7.4
	Воздушный транспорт

	7.5
	Трубопроводный транспорт

	11.3
	Гидротехнические сооружения

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.8
	Общественное управление

	4.1
	Деловое управление

	4.4
	Магазины

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	6.9
	Склады

	8.4
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, охранные зоны электросетевого хозяйства.
[bookmark: _Toc466279770]Статья 16. Градостроительный регламент. Зона сельскохозяйственного использования СХ-1.
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для ведения сельского хозяйства.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	1.1
	Растениеводство

	1.2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур

	1.3
	Овощеводство

	1.4
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур

	1.5
	Садоводство

	1.6
	Выращивание льна и конопли

	1.7
	Животноводство

	1.8
	Скотоводство

	1.9
	Звероводство

	1.10
	Птицеводство

	1.11
	Свиноводство

	1.12
	Пчеловодство

	1.13
	Рыбоводство

	1.14
	Научное обеспечение сельского хозяйства

	1.15
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

	1.16
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках

	1.17
	Питомники

	1.18
	Обеспечение сельскохозяйственного производства

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	11.0
	Водные объекты

	11.2
	Специальное пользование водными объектами

	11.3
	Гидротехнические сооружения

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	4.1
	Деловое управление

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.9
	Склады



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1600 м2; максимальная площадь земельных участков – 150 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей, придорожные полосы, зоны затопления (подтопления).
[bookmark: _Toc466279771]Статья 17. Градостроительный регламент. Зона ритуальной деятельности СН-1.
[bookmark: _Toc431301390]1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для осуществления ритуальной деятельности.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.7
	Религиозное использование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	12.1
	Ритуальная деятельность

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	4.9
	Обслуживание автотранспорта

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 300 м2; максимальная площадь земельных участков – 40 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют.
[bookmark: _Toc459714132][bookmark: _Toc466279772]Статья 18. Градостроительный регламент. Зона специального назначения СН-2.
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	12.2
	Специальная деятельность

	12.0
	Общее пользование территории

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	4.9
	Обслуживание автотранспорта

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 200 м2; максимальная площадь земельных участков – 20 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют.
[bookmark: _Toc466279773]Статья 19. Градостроительный регламент. Зона общего пользования территории ОТ-1.
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

3. В границах территориальной зоны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют.
[bookmark: _Toc465338053][bookmark: _Toc466279774]Статья 20. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения.
В границах зон санитарной источников водоснабжения (далее так же ЗСО) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей; рубка леса главного пользования и реконструкции.
Здания размещенный в границах ЗСО должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах трубопроводов, в том числе магистральных и газораспределительных сетей.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
7) разводить огонь и размещать источники огня;
8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:
1) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;
2) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;
3) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;
4) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений) налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований по охране турбопроводов.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
4) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
5) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
1) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;
2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
4) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
5) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
6) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
1) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.
В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.
Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
2) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;
3) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше, запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
 
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В граница охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. 
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления (подтопления).
Запрещается размещать в пределах зоны: объекты жилой застройки, объекты социальной инфраструктуры, животноводческие комплексы и крупные фермы, производственные объекты, базы и склады материально – технических ресурсов, новые объекты железных дорог, новые электрические системы, тепловые электростанции, трассы магистральных кабельных линий связи.
Допускается с соблюдением установленных природоохранных требований регулируемая рекреационная деятельность, регламентированные охота и рыболовство, использование акваторий для нужд водного транспорта, прокладка различного вида коммуникаций, совмещенных с сооружениями инженерной защиты.
Расширение и реконструкция существующих зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения возможно только после создания систем инженерной защиты территории.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах придорожных полос.
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).
[bookmark: _Toc466279775]Глава 3. Карта градостроительного зонирования.
[bookmark: _Toc466279776]Статья 21. Карта градостроительного зонирования.
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий могут отображаться на отдельных картах.
3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
4. В состав правил землепользования и застройки Вазерского сельсовета входят нижеперечисленные карты:
1) Карта градостроительного зонирования;
2) Карта градостроительного зонирования (фрагмент с. Вазерки).


РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 339-29/4

О  назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования Полеологовский сельсовет 
Бессоновского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области №138-14/4 от 25.05.2018, 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Полеологовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (приложение 1).
Место и время проведения публичных слушаний:
– Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Дружбы, 21, в здании СДК, 27 сентября 2019 года, 9 часов 00 минут.
– Пензенская область, Бессоновский район, с. Блохино, ул. Молодежная, 38, в здании СДК, 27 сентября 2019 года, 10 часов 00 минут.
– Пензенская область, Бессоновский район, с. Кроптово, по ул. Заря около дома №2, 27 сентября 2019 года, 11 часов 00 минут.
– Пензенская область, Бессоновский район, д. Анновка, около остановочного павильона, 27 сентября 2019 года, 12 часов 00 минут.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (приложение 2). 
3.  Первое заседание оргкомитета провести 2 сентября 2019 года.
4. Учет предложений граждан, по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Полеологовский сельсовет ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Полеологовский сельсовет принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 по 26 сентября 2019 с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района Пензенской области.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев


Приложение 1
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области 
четвертого созыва
от 27 августа 2019 года № 339-29/4



Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

ЛИЦЕНЗИЯ 77-00525Ф от 28.11.2017
440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 169,
тел. 8(8412) 63-93-10, 8(8412) 63-93-75


Заказчик: Муниципальное образование Бессоновский район Пензенской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района






ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
муниципального образования Полеологовский сельсовет 
Бессоновского района Пензенской области






ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ







Директор филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области	          		    Д.Б. Бубнов
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Глава 1. Внесение изменений в Положение о территориальном планировании
1) Положения о территориальном планировании изложены в следующей редакции:

1. Положение о территориальном планировании
1.1 Общие положения
Внесение изменений в действующий генеральный план, утвержденный Решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 21.10.2015 № 433-58/3 (в редакции решения от 18.05.2017 №694-90/3), производится в утверждаемую часть и в материалы по обоснованию.
Генеральный план муниципального образования Полеологовский сельсовет Бессоновского муниципального района Пензенской области разработан на основании муниципального контракта, заключенного между ФГБУ ФКП «Росреестра» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Бессоновского района Пензенской области.
1.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
	№
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Характеристика объекта, кол-во
	Местоположение объекта

	1
	Полигон твердых бытовых отходов
	Объект размещения отходов
	1
	Пензенская область,
д. Анновка Бессоновского района, 
производственная зона 1 класса опасности


	2
	Планируемый к строительству мусороперерабатывающий завод
	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
	1
	

	3
	Придорожный сервис
	Иные объекты придорожного сервиса
	7
	Бессоновский район, вдоль автодороги Н.Новгород-Саратов,
производственные зоны 3 и 5 классов опасности

	6
	Логистический центр
	Логистическо-торговая деятельность/Придорожный сервис
	1
	Бессоновский район, Полеологовский сельсовет, производственная зона 4 класса опасности

	7
	Мототрасса
	Спортивное сооружение
	1
	с. Блохино,
зона рекреационного назначения



1.3 Характеристика зон с особыми условиями использования территории
Анализ современного использования территории сельсовета позволил выявить и отобразить в материалах генерального плана нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.
Планируемых объектов, для которых создаются зоны с особыми условиями использования территории не предусмотрено.
На территории муниципального образования Полеологовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территории:
1.3.1 Санитарно-защитные зоны.
Для  предприятий сельского поселения установлены нормативные размеры СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 25.04.2014 г. №31). 
В настоящее время на территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры установлены следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ):
	Объект
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	Планируемый к строительству мусороперерабатывающий завод и организуемая действующим генеральным планом территория для складирования ТБО
	1 класс
	1000

	Скотомогильник с захоронением в ямах
	
	

	Объекты придорожного сервиса
	3 класс
	300

	Объекты придорожного сервиса
	4 класс
	100

	Логистические объекты
	
	

	Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства
	
	

	карьеры, предприятия по добыче песка и глины
	
	

	производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий
	
	

	Сельские кладбища
	5 класс
	50



Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе V СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции).
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
1.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.
В материалах генерального плана водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» (редакция августа 2012 года) и статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации.
	Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах гидрологических объектов 

	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р. Шелдоис
	100
	50

	2.
	р. Пензятка
	100
	30

	3.
	Р. Шукша
	200
	50

	4.
	другие объекты
	50*
	–

	Примечание: * отображены в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации



1.3.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Генеральным планом на территории сельсовета выделены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют – 50 м.
1.3.4 Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Воздушные линии электропередачи (далее - ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:
· охранная зона электрических сетей напряжением 500 кВ – 30 м от крайнего провода;
· охранная зона электрических сетей напряжением 220 кВ – 25 м от крайнего провода;
· охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;
· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.
1.3.5 Охранные зоны нефтепроводов, газопроводов и систем газоснабжения.
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее - Правила), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.
Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). 
Режим использования территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8.09.2017 N 1083 "Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах".
1.3.6 Зоны придорожных полос автомобильных дорог
В соответствии с Федеральным Законом от 8.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1. придорожная полоса (III – IV категория дороги) – 50 м от полосы отвода дороги:
· автодороги межмуниципального значения, проходящие по территории сельсовета (перечень приведён в разделе «Транспортная инфраструктура»).
2. придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:
· автодороги межмуниципального значения, проходящие по территории сельсовета (перечень приведён в разделе «Транспортная инфраструктура»);
· автомобильные дороги местного значения.
1.3.7. Приаэродромная территория
	В соответствии со ст.105 главы XIX Земельного кодекса РФ приаэродромная территория является одним из видов зон с особыми условиями использования территории.
Согласно ст. 47 Воздушного кодекса РФ  приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
На момент разработки проекта внесения изменений в Генеральный план указанное решение не принято.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении схемы территориального планирования Пензенской области » (в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 15.12.2017 №605пП), территория Полеологовского сельсовета частично находится в границах приаэродромной территории, относящейся к аэропорту г. Пензы.
При размещении объектов застройки следует руководствоваться следующими ограничениями, относящимися к аэропорту гражданской авиации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138:
1) Для аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.
Приаэродромная территория представлена в графической части материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Полеологовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области.
2) Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
3) В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):
а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;
в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);
д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).
4) Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного назначения вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.
При разработке генерального плана сельсовета установлено, что в пределах зон с особыми условиями использования территории существует жилая застройка, в связи с этим развитие застройки в данных зонах не предусматривается. Ограничение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а также и другие виды использования территории, должны быть установлены правилами землепользования и застройки сельсовета, посредством градостроительных регламентов.
При разработке проекта внесения изменений в генеральный план не было выявлено на территории муниципального образования Полеологовский сельсовет объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Проектное предложение разрабатывалось на расчётный срок в 20 лет в момент действующих нормативов 2013 года. В процессе реализации  генерального плана проектные мероприятия необходимо проводить по градостроительным и иным нормативам, действующим на момент этапа реализации. 
1.4  Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов
1.4.1 Жилые зоны.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Основные виды использования функциональной зоны:
· размещения индивидуальных жилых домов (домов пригодных для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
· выращивания плодовых, ягодных, овощных бахчевых или декоративных или сельскохозяйственных культур;
· размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений;
· размещения жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры (дома пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
· производства сельскохозяйственной продукции;
· размещения гаража и иных вспомогательных сооружений;
· содержания сельскохозяйственных животных; 
· размещения жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
· разведения декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
· размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
· обустройства спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включая мансардный)
Основные виды использования функциональной зоны:
· размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
· разведения декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
· размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
· обустройства спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
· размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Проектом внесения изменений в генеральный план скорректированы  границы функциональной зоны в соответствии с фактическим использованием земель, включенных в зону.  Перевод иных функциональных зон в зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включая мансардный) не предусмотрено.
1.4.2 Общественно-деловые зоны.
Многофункциональная общественно-деловая зона
Основные виды использования территории зоны:
В многофункциональной общественно-деловой зоне могут быть размещены объекты делового, общественного и коммерческого назначения, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.
1.4.3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Производственная зона
Основные виды использования функциональной зоны: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Проектом внесения изменений в генеральный план скорректированы  границы функциональной зоны в соответствии с фактическим использованием земель, включенных в зону.  
Зона транспортной инфраструктуры
Основные виды использования функциональной зоны: размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Проектом внесения изменений в генеральный план скорректированы  границы функциональной зоны в соответствии с фактическим использованием земель, включенных в зону.  Перевод иных функциональных зон в зону транспортной инфраструктуры не предусмотрено.
1.4.4 Зоны сельскохозяйственного использования.
Зона сельскохозяйственного использования
Основной вид использования территории зоны – ведение сельского хозяйства.
Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
Основной вид использования территории зоны – осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур, размещение для собственных нужд садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.
Проектом внесения изменений в генеральный план скорректированы  границы функциональной зоны в соответствии с фактическим использованием земель, включенных в зону.  Перевод иных функциональных зон в зону садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений не предусмотрено.
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Основной вид использования территории зоны – ведение сельского хозяйства.
Проектом внесения изменений в генеральный план скорректированы  границы функциональной зоны в соответствии с фактическим использованием земель, включенных в зону.  Перевод иных функциональных зон в производственную зону сельскохозяйственных предприятий не предусмотрено.
1.4.5 Зоны рекреационного назначения.
Зона отдыха
Основной вид разрешенного использования территории зоны – обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.
Проектом внесения изменений в генеральный план скорректированы  границы функциональной зоны в соответствии с фактическим использованием земель, включенных в зону.  Перевод иных функциональных зон в зону отдыха не предусмотрено.
Зона лесов
Зона лесов включает в себя территории занятые лесными массивами.
1.4.6 Зоны специального назначения.
Зона кладбищ
Основной вид использования территории зоны – размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.
Проектом внесения изменений в генеральный план скорректированы  границы функциональной зоны в соответствии с фактическим использованием земель, включенных в зону.  Перевод иных функциональных зон в зону кладбищ не предусмотрено.
Зона складирования и захоронения отходов
Основные виды использования территории зоны: размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.
	Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено выделение в зону специального назначения территории под скотомогильником, площадью 644 кв.м.

Параметры функциональных зон представлены в следующей таблице:

	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Сведения  об объектах федерального, регионального и местного значения

	1
	Жилые зоны

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Водонапорная башня;
Артезианская скважина;
Остановочный пункт;
Трансформаторная подстанция;

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-

	2
	Общественно-деловые зоны

	2.1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Дошкольная образовательная организация;
Общеобразовательная организация;
ФАП;
Объект культурно-просветительского назначения;
Объект религиозной организации (объединения);
Объекты торговли, общественного питания;
Административное здание;
Водонапорная башня;
Объект почтовой связи;

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1
	Производственная зона
	Объект, связанный с производственной деятельностью;
Объект размещения отходов;
Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов;
Станция автозаправочная;
Иные объекты придорожного сервиса;
Электрическая подстанция 35кВ;

	3.2
	Зона транспортной инфраструктуры
	-

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования

	4.1
	Зона сельскохозяйственного использования
	-

	4.2
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	-

	4.3
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	-

	5
	Зона рекреационного назначения

	5.1
	Зона отдыха
	Спортивное сооружение;
Объект физкультурно-досугового назначения и активного отдыха

	5.2
	Зона лесов
	-

	6
	Зоны специального назначения

	6.1
	Зона складирования и захоронения отходов
	Скотомогильник с захоронением в ямах

	6.2
	Зона кладбищ
	Кладбище

	7
	Зона акваторий
	-




Глава 2. Картографические материалы
1) Оформление графических материалов приведено в соответствие с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10, «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793», в том числе:

1. Карта границ населенных пунктов М 1:25000
2. Карта функциональных зон поселения М 1:25000
3. Карта функциональных зон поселения (фрагмент 1) М 1:10000
4. Карта функциональных зон поселения (фрагмент 2) М 1:5000
5. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:25000
6. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (фрагмент 1) М 1:5000
7. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (фрагмент 2) М 1:5000
8. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (фрагмент 3) М 1:5000
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Приложение 2
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области 
четвертого созыва
от 27 августа 2019 года № 339-29/4



СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

	Сучкова Варвара Сергеевна
	-
	Депутат от избирательного округа № 9

	Кучер  Равиля Исхаковна
	-
	Депутат от избирательного округа №8


	Богданов Алексей Александрович
	-
	Депутат от избирательного округа №10

	Карагодин Александр Викторович
	-
	Первый заместитель главы администрации (по согласованию) 

	Тужилова  Светлана Витальевна
	-
	Глава администрации Полеологовского сельсовета Бессоновского района 
(по согласованию)

	Сучков Илья Алексеевич
	-
	Специалист администрации Полеологовского сельсовета Бессоновского района 
(по согласованию) 
   

	Хрипунов Евгений Викторович
	-
	Председатель КУМИ (по согласованию)

	Шуляк Ирина Владимировна
	-
	Начальник отдела градостроительства, главный архитектор района  
(по согласованию)


	Ачинова Людмила Геннадьевна
	-
	Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации (по согласованию)


	Кузечкин Сергей Александрович
	-

	Начальник юридического отдела администрации (по согласованию)


	Валькова Елена Владимировна 
	-
	Главный специалист отдела градостроительства (по согласованию) 




РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 340-29/4

О  назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Проказнинский сельсовет Бессоновского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области №138-14/4 от 25.05.2018,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Проказнинский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (приложение 1).
Место и время проведения публичных слушаний:
– Пензенская область, Бессоновский район, с. Пыркино, ул. Центральная, 158А, в актовом зале администрации Проказнинского сельсовета, 11 октября 2019 года, 9 часов 00 минут.
2.  Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (приложение 2). 
3. Первое заседание оргкомитета провести 2 сентября 2019 года.
4. Учет предложений граждан, по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Проказнинский сельсовет ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Проказнинский сельсовет принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 по 10 октября 2019 с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района Пензенской области.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев

	
	
	


Приложение 1
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области 
четвертого созыва
от 27 августа 2019 года № 340-29/4
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Основание для разработки проекта внесения изменений в генеральный план Проказнинского сельсовета Бессоновского сельсовета Пензенской области (далее Прказнинский сельсовет) - муниципальный контракт №1017833  от  10.08.2018 г.
Заказчик: администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Разработчик: ООО «Региональная земельная компания».
Внесение изменений в генеральный план Проказнинского сельсовета вызвано приведением в соответствии с нормами законодательства о градостроительной деятельности, уточнением границ населенных пунктов и функциональных зон в соответствии с кадастровым планом территории.
Действующий в настоящее время генеральный план Проказнинского сельсовета (в новой редакции) утвержден Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 31.08.2015 г. № 408-56/3.
Предусмотренные мероприятия генеральным планом Проказнинского сельсовета согласованы и утверждены Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 31.08.2015 г. № 408-56/3. Данные мероприятия проектом внесения изменений в генеральный план скорректированы с учетом кадастрового плана территории.
При внесении изменений в генеральный план Проказнинского сельсовета сохраняется расчетный срок генерального плана - 2035 год, с выделением I очереди строительства – 2024 г.
[bookmark: dst101680][bookmark: dst101681]Генеральный план Проказнинского сельсовета содержит положение о территориальном планировании, карту функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения поселения; карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
Генеральный план Проказнинского сельсовета разработан в соответствии с требованиями предусмотренными статьями 9, 18, 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.
Состав и содержание Положения о территориальном планировании соответствует требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Карты, содержащиеся в Генеральном плане, соответствуют требованиям части 3 и части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
	Генеральный план Проказнинского сельсовета разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Пензенской области, методической документации в области градостроительной деятельности, которыми являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г.  №200-ФЗ
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция от 25.05.2014 г.);
- СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ Мистроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр). 
- Правительства Пензенской области от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (редакция от 14.02.2014);
- Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с изменениями на: 05.11.2014 г.).
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)»;
- Постановление администрации  Бессоновского района от  26 декабря  2014 года  № 1424 «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район Пензенской области до 2021 года».
- Решение собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 03 апреля 2015 года № 357-49/3 «Об утверждении Местных  нормативов градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области».
[bookmark: _Toc250070052][bookmark: _Toc527385312]1. Общие сведения
Проказнинский сельсовет образован в 1934 году. Номер государственного реестра муниципального образования Проказнинский   сельсовет – RV 58505307.
Проказнинский сельсовет расположен в центральной части Бессоновского района Пензенской области. Территория Проказнинского сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 6,5 км, а с востока на запад -  10,7 км.
Территория Проказнинского сельсовета граничит: 
- на севере – с Болотниковским сельсоветом Лунинского района; 
- на востоке – с Засурским сельсоветом Лунинского района;
- на юге, юго-западе – с Вазерским сельсоветом Бессоновского района;
- на западе – с Александровским сельсоветом Бессоновского района.
Численность населения на 1.01.2014 года составляет 1808 человек.
Населенные пункты расположенные на территории Проказнинского сельсовета: с. Пыркино, с. Проказна, п. Заводской, н. п. Детский санаторий.
Административный центр Проказнинского сельсовета – село Пыркино, расположено в 35 км от г. Пенза и 24 км от районного центра с. Бессоновка.
Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 24 км. 
[bookmark: _Toc525721269][bookmark: _Toc527385313]2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
В данном разделе представлены сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения Проказнинского сельсовета, их основные характеристики, местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов (таблица 1).
Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения Проказнинского сельсовета (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.
Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения Проказнинского сельсовета, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень планируемых объектов местного значения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, их основные характеристики и местоположение
Таблица 1
	№п/п
	Наименование объекта местного значения
	Краткая характеристика объекта


	Местоположение 
планируемого объекта

	Функциональная зона
	Наличие зон с особыми условиями использования территории

	
	В области водоснабжения населения

	
	
 Капитальный ремонт артезианской скважины



Замена водопроводной башни

Замена водопроводной башни
	
Замена обсадных труб




Объем 15 м³


объем 15м³
	с. Пыркино
ул. Молодежная 306




с. Пыркино
ул. Молодежная 30в

с. Пыркино
ул. Молодежная 30г
	Для линейных объектов не опре-деляется

	Требуется установление зоны санитарной охраны


	

	Капитальный ремонт
водопроводные сети
водопроводные сети
	
Протяженностью -1,3 км 
Протяженностью -0,8 км 

	с. Пыркино
ул.Малиновка
ул. Лунная
	Для линейных объектов не опре-деляется
	

	
	Капитальный ремонт
Подводы водопроводной сети к улицам
	
Протяженностью – 2,3км 

	с. Пыркино
	Для линейных объектов не опре-деляются
	



*Граница первого пояса ЗСО источников водоснабжения – 50 м СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Перечень прочих объектов, планируемых на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, их основные характеристики и местоположение
ТТаблица 2
	№п/п
	Наименование объекта 
	Краткая характеристика объекта
	Местоположение 
планируемого объекта

	Функциональная зона
	Наличие зон с особыми условиями использования территории

	
	Объекты общественного питания

	

	
Предприятие общественного питания
	



	с. Пыркино
ул. Центральная д.160а
	
Общественно-деловая зона
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется


[bookmark: _Toc515201525][bookmark: _Toc527385314][bookmark: _Toc422121733]3.  Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения Бессоновского района, объектов местного значения Проказнинского сельсовета за исключением линейных объектов.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.
Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).
Зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.
Границы функциональных зон установлены с учетом границ земельных участков, внесенных в ЕГРН и зон с особыми условиями использования территорий.
Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, а так же в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов".
На карте функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения поселения отображены планируемые для размещения объекты местного значения (пункт 4 часть 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображаются «границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения».
На территории Проказнинского сельсовета строительство объектов федерального и регионального значения не планируется. Планируемые объекты частного характера отражены в информационных целях.
Наименование и назначение функциональных зон
Таблица 2
	Наименование функциональной зоны
	Функциональное назначение

	Жилая зона 

	Размещение жилых домов

	Общественно-деловая зона 

	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека; размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности

	Производственная зона
	Размещение объектов производства


	Зона транспортной инфраструк-туры
	Размещение объектов транспорта

	Зона сельскохозяйственных угодий 
Зона ведения садоводства

Зона, занятая объектами   сельско-хозяйственного назначения

	Выращивание сельскохозяйственной продукции 

Для ведения садоводства

Размещение объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства

	Зона рекреационного назначения

	Зона предназначена для отдыха, занятий физической культурой и спортом

	Зона, занятая кладбищами
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений


[bookmark: _Toc467150510]Параметры функциональных зон
Основными параметрами функциональных зон на территории Проказнинского сельсовета приняты показатели с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244.
Параметры функциональных зон приведены в таблице 3.Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального значения, объектах местного значения Проказнинского сельсовета, за исключением линейных объектов
ТТаблица 3
	Функциональные зоны 
	Площадь, га
сущ./проект
	Этажность
	Коэффициент застройки

	Коэффициент плотности застройки
	Плотность населения, чел./га

	Жилая зона 
	735,0
	1-3
	0,2
	0,4
	25

	
	Размещение объектов частного характера (в информационных  целях)
База отдыха

	Общественно-деловая зона 
	40,6
	-
	1,0
	3,0
	-

	
	Размещение объектов частного характера (в информационных  целях)
Объект общественного питания, база отдыха


	Производственная зона 
	5,2
	-
	0,8
	2,4
	-

	
	

	Зона транспортной инфраструктуры
	67,8
	-
	-
	-
	-

	

	Зона сельскохозяйствен-ных угодий
	42,0
	- 
	 -
	-
	-

	
	

	Зона ведения садоводства
	72,7
	
	
	
	

	
	

	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
	66,4
	
	
	
	

	
	

	Зона рекреационного назначения
	1,4
	-
	-
	-
	-

	
	организация базы экологического туризма северо-восточнее с. Пыркино, близ реки Сура, в южно-центральной части кадастрового квартала 58:05:0690801.

	Зона, занятая кладбищами
	4,5
	-
	-
	-
	-

	
	


для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья
 для нового жилищного строительства
коэффициент застройки определяется как отношение  площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала) согласно СП 42.13330.2016, Приложение Б)
[bookmark: _Toc527385315]4. Сведения об изменении границ населенных пунктов
Изменение границ населенных пунктов предусматривается за счет исключения  земельных участков с категорией земель  «земли населенных пунктов» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, и земли иного специального назначения» и в связи с учетом сведений о границах земельных участков, которые содержаться  в ЕГРН. 
Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен ст. 84 Земельного кодекса Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.
Изменение площадей населенных пунктов отображено в таблице 5.2
Таблица 5.2
	Населенные пункты
	Площадь, га

	Площадь, га
(населенные пункты, сведения о границах которых внесены в ЕГРН)
	Проектная
площадь, га


	с. Пыркино
	461,7
	461,7
	427,8

	с. Проказна
	359,8
	359,8
	315,5

	п. Заводской
	72,2
	72,2
	72,2

	н. п. Детский санаторий
	64,6
	64,6
	64,6

	Итого
	958,3
	958,3
	880,1


Таблица 5.3
Перечень земельных участков, которые подлежат переводу из одной категории в другую
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется

	с. 

	1


2


3
	Земли сельскохозяйственного назначения
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
	58:05:0691801:66


58:05:0690601:18


58:05:0390101:6
	14,7


4,9


67,8

	Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Земли промышленности



















Приложение 2
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области 
четвертого созыва
от 27 августа 2019 года № 340-29/4



СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

	Попкова Елена Николаевна
	-
	Депутат от избирательного округа № 4

	Чернов Игорь Иванович
	-
	Депутат от избирательного округа №8


	Романова Светлана Николаевна
	-
	Депутат от избирательного округа №1

	Карагодин Александр Викторович
	-
	Первый заместитель главы администрации (по согласованию) 

	Любимый Виктор Геннадьевич
	-
	Глава администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района 
(по согласованию)

	Морозова Надежда Юрьевна
	-
	Специалист администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района 
(по согласованию) 
   

	Хрипунов Евгений Викторович
	-
	Председатель КУМИ (по согласованию)

	Шуляк Ирина Владимировна
	-
	Начальник отдела градостроительства, главный архитектор района  
(по согласованию)


	Ачинова Людмила Геннадьевна
	-
	Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации (по согласованию)

	Кузечкин Сергей Александрович
	-

	Начальник юридического отдела администрации (по согласованию)


	Валькова Елена Владимировна 
	-
	Главный специалист отдела градостроительства (по согласованию) 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 341-29/4

О  назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Александровский сельсовет Бессоновского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области №138-14/4 от 25.05.2018,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Александровский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (приложение 1).
Место и время проведения публичных слушаний:
– Пензенская область, Бессоновский район, с. Александровка, ул. Центральная, 6, в здании школы, 4 октября 2019 года, 9 часов 00 минут.
2.  Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (приложение 2). 
3. Первое заседание оргкомитета провести 2 сентября 2019 года.
4. Учет предложений граждан, по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Александровский сельсовет ведется в порядке, установленном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018.
5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Александровский сельсовет принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 28 августа 2019 по 3 октября 2019 с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района Пензенской области.

Глава Бессоновского района                         		                                 Н.И. Беляев

Приложение 1
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области 
четвертого созыва
от 27 августа 2019 года № 341-29/4


ООО «Региональное Агентство Оценки Планирования 
и Консалтинга»

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80
Тел./Факс: 8(412) 68-00-80, тел.:  8(412) 54-42-64

	
ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
МК №1017841-08-18


ТОМ 1
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ



	Генеральный директор
	
	М.А. Кремнева

	Главный архитектор проекта	
	
	Т.А. Наянова

	Главный инженер проекта
	
	В.В. Ступин









г. Пенза. 2018 г.
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[bookmark: _Toc423788289]Введение.
Генеральный план Александровский сельсовет Бессоновского муниципального района Пензенской области разработан на основании договора подряда № 1017841 от 13 августа 2018 года, заключенного между ООО «РАО» и муниципальным образованием Бессоновский район Пензенской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района.
[bookmark: _Toc407191247]Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
Генеральный план определяет пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры, определяют ориентировочное местоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и других функциональных зон.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов;
4) карту функциональных зон поселения.
Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
На картах, входящих в состав генерального плана, отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» картографические материалы генерального плана выполнены на актуализированном картографическом материале, служащем подосновой карт.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2039 года.

Генеральный план Александровского сельсовета подготовлен в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области и Бессоновского муниципального района, методической документации в области градостроительной деятельности, которыми являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);
2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (ред. от 25.12.2018);
3. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (с изменениями на 03.08.2018);
4. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (с изменениями на 03.08.2018);
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 27.12.2018);
6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция от 25.04.2014 г.);
7. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
8. Постановление Правительства Пензенской области от 13 апреля 2015 года N 189-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с изменениями на 22.05.2018);
9. Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с изменениями на 10.10.2018).
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
11. Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)»;
12. Постановление администрации Бессоновского района от 26 декабря 2014 года № 1424 «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район Пензенской области до 2021 года».
13. Решение собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 03 апреля 2015 года № 357-49/3 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области».

При разработке генерального плана Александровского сельсовета была использована информация следующих источников:
1. Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»;
2. информация управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области;
3. информация интернет ресурса http://maps.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта);
4. информация филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пензенской области;
5. информация Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в части установления границ земель лесного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов.
[bookmark: _Toc423788290]1. Состав земель поселения.
Перед началом использования земельных участков по целевому назначению, категория которых была изменена генеральным планом, необходимо осуществить перевод этих земельных участков из одной категории в другую. 
Порядок перевода земель из одной категории в другую установлен федеральным законом от 21 декабря2004года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».
Площадь различных категорий земель, как и площадь, вновь формируемых земельных участков определена электронным картографическим способом. Площадь существующих земельных участков, на момент разработки генерального плана стоящих на кадастровом учете, отображена согласно интернет ресурсу http://maps.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта).
	№
п/п
	Категории земель
	Площадь земель, га

	1.
	МО Александровский сельсовет
	6509,5

	2.
	Земли населённых пунктов
	294,69

	
	с. Александровка - административный центр МО    
	220,12

	
	д. Сергеевка
	74,87

	3.
	Земли лесного фонда
	128,00

	4.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	6086,81



[bookmark: _Toc375167325][bookmark: _Toc407191248][bookmark: _Toc423788291]2. Функциональное зонирование территории.
Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение. 
Одной из основных моделей территориальной организации сельсовета является его функциональное зонирование. Функциональное зонирование – это дифференциация территории поселения по характеру использования, т. е. по типу функционального назначения. Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности населения сельсовета – труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размещению и организации пространства. 
Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.
Функциональное зонирование территории сельсовета проведено на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Жилые зоны.
Расширение существующих границ населенных пунктов, с целью жилищного строительства, генеральным планом не предусматривается. Основной вид новой жилой застройки – индивидуальный жилой дом. Новое жилищное строительство, равно как и реконструкция существующего должно вестись в соответствии с положениями настоящего генерального плана и правил землепользования.

Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки.
Основной вид использования территории зоны:
· размещение жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
· размещение жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры (жилые дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющие общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти);
· размещение гаража и иных вспомогательных и подсобных сооружений;
· содержание сельскохозяйственных животных;
· производство сельскохозяйственной продукции;
· выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур.
· размещение объектов, связанных с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняющих существенного неудобства жителям, не требующих установления санитарной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не превышает 20% от площади функциональной зоны, в которой разрешена жилая застройка.
Индивидуальное и блокированное жилищное строительство может вестись на участках в границах населенных пунктов сельсовета, с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки и зон с особыми условиями использования территории поселения.
Изменения функционального зонирования территорий населенных пунктов поселения, в том числе перевод иных функциональных зон в зону индивидуальной и блокированной жилой застройки, генеральным планом не предусмотрено.
Общественно-деловые зоны.
Зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности.
Основной вид использования территории зоны:
· размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека; 
· размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Изменения функционального зонирования территорий населенных пунктов поселения, в том числе перевод иных функциональных зон в зону размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности, генеральным планом не предусмотрено. 
Зоны специального назначения.
Зона ритуальной деятельности.
Основной вид использования территории зоны – размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, ритуальной, а также соответствующих культовых сооружений.
Проектная зона ритуальной деятельности выделена с целью резервирования земельного участка под расширение существующего кладбища в с. Вазерки. 
Земельный участок, включенный генеральным планом в зону ритуальной деятельности:
· с. Александровка, севернее существующего кладбища, расположенный в северной части кадастрового квартала 58:05:0010201, общей площадью 0,3 га.
[bookmark: _Toc407191249][bookmark: _Toc423788292]3. Зоны с особыми условиями использования территорий.
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:
· зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;
· зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.
Анализ современного использования территории сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны.
В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.
Территория СЗЗ предназначена для:
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.
Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  Так как на момент разработки Генерального плана  единых проектов СЗЗ не разработано, то для  предприятий города установлены нормативные размеры СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. 
В настоящее время на территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры установлены следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ)
1. Объекты 1 класса опасности – 1000 м:
· скотомогильник.
2. Объекты 3 класса опасности – 300 м:
· материально-техническая станция (гараж по обслуживаю сельскохозяйственной техники)
3. Объекты 4 класса опасности – 100 м:
· объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;
· склад ГСМ.
4. Объекты 5класса опасности – 50м:
· сельские кладбища;
· [bookmark: i386691]малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

Водоохранные зоны.
В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.
В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.
Водоохранная зона гидрологических объектов, выявленных генеральным планом, расположенных на территории сельсовета, составляет 50–100 м.
Водоохранные зоны для гидрологических объектов расположенных на территории сельсовета:
· р. Керенда – 100 м;
· остальные гидрологические объекты – 50 м.
 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Генеральным планом на территории сельсовета выделены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют – 50 м.

Охранные зоны инженерных сетей и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной инфраструктуры.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. Д
Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:
· охранная зона электрических сетей напряжением 220 кВ – 25 м от крайнего провода;
· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.
Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Зоны придорожных полос автомобильных дорог.
В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1. придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:
· автодорога межмуниципального значения –  подъезд к с. Александровка.

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий должны осуществляться:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки сельсовета, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий; 
3) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
В связи с этим органам местного самоуправления сельсовета рекомендуется разработать проект комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия производственных предприятий, объектов транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры на человека и территорию. Основные направления мероприятий отображаемых в проекте:
· мониторинг вредных воздействий на окружающую среду;
· мероприятия, снижающие негативное воздействие на атмосферный воздух;
· мероприятия по обращения с отходами;
· мероприятия по защите водоемов;
· мероприятия по сохранению лесных массивов;
· экологическое воспитание и образование населения;
· ответственность за нарушение данного комплекса мероприятий, в том числе с возможным наложением штрафных санкций.
[bookmark: _Toc300552960]
При разработке генерального плана сельсовета установлено, что в пределах зон с особыми условиями использования территории существует жилая застройка, в связи с этим развитие застройки в данных зонах не предусматривается. Ограничение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а также и другие виды использования территории, должны быть установлены правилами землепользования и застройки сельсовета, посредством градостроительных регламентов.
Проектное предложение разрабатывалось на расчётный срок в 20 лет в момент действующих нормативов 2014 года. В процессе реализации  генерального плана проектные мероприятия необходимо проводить по градостроительным и иным нормативам, действующим на момент этапа реализации. 
[bookmark: _Toc407191251][bookmark: _Toc423788293]4.Направления развития территории поселения.
[bookmark: _Toc407191253][bookmark: _Toc423788294]4.1. Жилищный фонд.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Показатели структуры сложившегося жилого фонда являются ориентирами для развития жилищного строительства.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем, плотности заселения. Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. В соответствии с данными, представленными администрацией Александровского сельского поселения, средняя обеспеченность общей жилой площадью на одного жителя составляет 20,75 кв.м.
Проектом предусматривается к концу 2035 года доведение общей жилой площади приходящейся на одного жителя до 25 м².
[bookmark: _Toc407191254][bookmark: _Toc423788295]4.2. Социальная инфраструктура.
Генеральным планом рекомендуется предусмотреть расширение внешкольной системы образования для обеспечения более полноценного и разнообразного образовательного досуга детей из расчёта 70 – 80 % общего числа школьников.
Администрации сельсовета необходимо проводить работы по дальнейшему обустройству игровых и спортивных детский площадок, а также расширения системы плоскостных спортивных сооружений, с целью уменьшения радиуса доступности.
С целью уменьшения радиусов пешеходной доступности объектов торговли,  в кварталах жилой застройки необходимо располагать небольшие торговые точки (торговой площадью до 600 м. кв.) с товарами повседневного спроса.
Генеральным планом рекомендуется создавать предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) на базе малого бизнеса, что позволит улучшить качество и разнообразие предоставляемых услуг, за счет создания конкуренции, увеличит налогооблагаемую базу и создаст дополнительные рабочие места.
[bookmark: _Toc407191255][bookmark: _Toc423788296]4.3. Экономическая база.
Основой производственной базы на срок реализации генерального плана должно стать сельское хозяйство, в том числе первичная обработка сельскохозяйственной продукции.
Поддержкой экономической базы должно стать самозанятость населения в сельском хозяйстве.
Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:
· создание производственной сферы субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности, в том числе по обработке сельскохозяйственной продукции  и производства штучных строительных материалов;
· привлечение инвестиций в промышленный сектор поселения;
· использование имеющегося потенциала в развитии эффективного производства энергоресурсов, развития электроэнергетической инфраструктуры;
· тесное партнерство отраслей промышленности с креативной и маркетинговой индустрией в целях эффективных разработок и продвижения товара;
· мониторинг соблюдения предприятиями промышленности экологического законодательства.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:
· повышение конкурентоспособности продукции;
· модернизация аграрного сектора за счет привлечения инвестиций и стабильного развития агропромышленного комплекса;
· расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;
· увеличение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию конечного продукта и его продажи по более выгодной стоимости;
· повышение эффективности использования земельного фонда, внедрение новых технологий, повышение технической оснащенности сельхозпредприятий;
· внедрение научных знаний в практику ведения сельского хозяйства, создание научно-исследовательских и опытных центров;
· развитие страхования посевов и сельхозугодий;
· взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:
· создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;
· развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);
· совершенствование форм государственной поддержки;
· создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;
· повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;
· развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.
[bookmark: _Toc407191257][bookmark: _Toc423788297]4.4. Транспортная инфраструктура.
Основные направления деятельности, на срок реализации генерального плана, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах сельсовета, а так же за его пределами.

Основные мероприятия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности: 
· Разработка и принятие перечня автомобильных дорог местного значения, сельсовета.
· В границах населенных пунктов строительство автомобильных дорог с твердым покрытием.
· При организации кварталов нового жилищного строительства проведение строительства дорожной сети, с параллельной прокладкой инженерных коммуникаций.
· Разработка основных долгосрочных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения. 
· Создание конкурентно-способной, широко-развитой системы придорожного сервиса и на территориях, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения.
· Содействие оперативным службам в ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
· Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения сельсовета.
[bookmark: _Toc407191258][bookmark: _Toc423788298]4.5. Инженерно-коммунальная инфраструктура.
[bookmark: _Toc423788299]4.5.1. Водоснабжение.
С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Располагаемые в населенных пунктах производственные площадки должны иметь самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных загрязнений.
Улучшить качество хозяйственно-питьевого водоснабжения можно реализацией следующих направлений:
· устройство поливочных водопроводов в селах, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;
· проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования; 
· своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;
· своевременное  ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение  правильного и безопасного режима  их эксплуатации.
· доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».
Проектных мероприятий по водоснабжению генеральным планом не предусмотрено.
Водоснабжение новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки и схемах водоснабжения.
Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды (вода питьевого качества) и полив земельного участка, без учета использования надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, должен определятся на основании Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.08.2012 № 89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
Норматив водопотребления при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка составляет 0,07 м³ (70 л) на 1 м² земельного участка в месяц. Вышеуказанный норматив применяется в период полива с 15 мая по 15 августа. Фактический период полива определяется органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области совместно с ресурсоснабжающими организациями в зависимости от погодных условий.
[bookmark: _Toc407191260][bookmark: _Toc423788300]4.5.2. Водоотведение
На территориях, определенных генеральным планом под малоэтажную и блокированную жилую застройку, должно предусматриваться устройство локальных очистных сооружений, располагаемых в границах земельных участков, при условии, что расход стоков не превысит 3 м3/сут., что будет соответствовать требованиям нормативно-технической документации и санитарным правилам.
Объем водоотведения должен приниматься равным объему водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды.
[bookmark: _Toc407191261][bookmark: _Toc423788301]4.5.3 Газоснабжение.
По территории сельсовета, по направлению северо-восток – юго-запад размещается проектный газопровод-отвод регионального значения, и располагаются несколько устройств запорной арматуры.
 Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки и схемах газификации.
Объемы газопотребления должны определятся на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа»  (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
[bookmark: _Toc407191262][bookmark: _Toc423788302]4.5.4.Теплоснабжение.
[bookmark: _Toc407191263]На новых территориях, подлежащие застройки, проектом предлагается организация теплоснабжения децентрализованным.
[bookmark: _Toc423788303]4.5.5. Электроснабжение.
Проектных мероприятий по электроснабжению генеральным планом не предусмотрено. Электрификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки и схемах электрификации.
Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
[bookmark: _Toc407191265][bookmark: _Toc423788304]4.5.7. Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистки территории.
На территории сельского поселения расположены 1 кладбище.
	Месторасположение кладбища
	Площадь, га

	
	существующая
	проектная
	площадь

	с. Александровка
	0,6
	0,3
	0,9



На территории сельского поселения участки складирования твердых бытовых отходов отсутствуют.

На территории сельсовета расположен один действующий скотомогильник расположенный южнее с. Александровка и д. Сергеевка. Также на территории сельсовета расположены  три не действующих скотомогильника.
Основные задачи органов местного самоуправления сельсовета в сфере содержания скотомогильника:
· совместно с балансодержателями, необходимо привести состояние скотомогильника к соответствующим санитарным нормам;
· содействие уполномоченным органам в сфере контроля над содержанием скотомогильников.
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Приложение 2
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области 
четвертого созыва
от 27 августа 2019 года № 341-29/4



СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

	Солодовский Юрий Федорович
	-
	Депутат от избирательного округа № 1

	Абрамова Галина Николаевна
	-
	Депутат от избирательного округа №4

	Щёголева Марина Александровна
	-
	Депутат от избирательного округа №3

	Карагодин Александр Викторович
	-
	Первый заместитель главы администрации (по согласованию) 

	Вехов Сергей  Анатольевич
	-
	Глава администрации Александровского сельсовета Бессоновского района 
(по согласованию)

	Попкова  Ирина Викторовна
	-
	Специалист администрации Александровского сельсовета Бессоновского района 
(по согласованию) 

	Хрипунов Евгений Викторович
	-
	Председатель КУМИ (по согласованию)

	Шуляк Ирина Владимировна
	-
	Начальник отдела градостроительства, главный архитектор района  
(по согласованию)

	Ачинова Людмила Геннадьевна
	-
	Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации (по согласованию)


	Кузечкин Сергей Александрович
	-

	Начальник юридического отдела администрации (по согласованию)

	Валькова Елена Владимировна 
	-
	Главный специалист отдела градостроительства (по согласованию) 




РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 342-29/4

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области

В соответствии со ст. 8, 23, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 26, ч.1, ч.3, ч.4 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), решением Собрания представителей  Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 28.06.2019 № 307-27/4 «Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области и Бессоновского района Пензенской области и внесения изменений в них», Уставом Бессоновского района Пензенской области 
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва №358-49/3 от 03.04.2015 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области» изложив в новой редакции (согласно приложению 1-10). 
2.  Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после дня его официального  опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района Пензенской области.

Глава Бессоновского района                         		                                         Н.И. Беляев


Приложение 1


МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Бессоновка
декабрь 2018 г.


1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
                                                                                                                                     Таблица 1
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-


Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в).(*)Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
                                                                                                                                    Таблица 2
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения***
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.
 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                          Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	1- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	1- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	2- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Бессоновского района Пензенской области 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


                                                                                                                                                

Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области

                                                                                                                                Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:
                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                  Таблица 11
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс.чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )
[bookmark: _Toc395513010]
3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
[bookmark: _Toc395513018][bookmark: _Toc395513019][bookmark: _Toc395513020]3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного  значения Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.


Приложение 2



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
БЕССОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



с. Бессоновка
декабрь 2018 г.


1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электро
потребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-


Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в). Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                          Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 

                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжительность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Бессоновского района Пензенской области 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 

1.1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	3- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	4- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	3- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	4- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	3- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	4- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	3- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	4- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).
1.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 
Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


                                                                                                                                                Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области
                                                                                                                                Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:

                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                  Таблица 11
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс
чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».
2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.
Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями)

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения населения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта и  иных областей в связи с решением вопросов местного значения Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

Приложение 3



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВАЗЕРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


с. Бессоновка
декабрь 2018 г.


1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электро
потребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-


Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в).(*)Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                          Таблица 3.

	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения
	Продолжи- тельность водоразбор, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	5- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	6- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	5- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	6- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	5- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	6- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	5- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	6- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Бессоновского района Пензенской области 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


                                                                                                                                                Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области

                                                                                                                                Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:

                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                  Таблица 11
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений

	Кв.м на 10 тыс  
чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 
2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.
Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.


Приложение 4


МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



с. Бессоновка
декабрь 2018 г.


1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электро
потребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-


Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в).(*)Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                          Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. - При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	7- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	8- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	7- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	8- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	7- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	8- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	7- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	8- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения . 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 
Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


                                                                                                                                                Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области
                                                                                                                                Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:

                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                  Таблица 11
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 
тыс чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области распространяется на всю территорию Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.


Приложение 5




МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КИЖЕВАТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


с. Бессоновка
декабрь 2018 г.


1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-,  газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-




Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в).(*)Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	




Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                          Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 
- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	9- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	10- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	9- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	10- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	9- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	10- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	9- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	10- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения. 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


                                                                                                                                                Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области
                                                                                                                                Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:
                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                  Таблица 11
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений

	Кв.м на 10 тыс  
чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.
Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

Приложение 6



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОЛЕОЛОГОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Бессоновка
декабрь 2018 г.



1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-



Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в).(*)Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№
пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	



Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                         




 Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 
- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	11- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	12- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	11- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	12- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	11- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	12- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	11- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	12- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15



Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения . 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 
Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


                                                                                                                                                Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области
                                                                                                                              
  Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:
                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-местна 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-местна 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                  Таблица 11
	№
пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс  
чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

Приложение 7


МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОКАЗНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


с. Бессоновка
декабрь 2018 г.


1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-,  газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№
пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-



Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в). Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№
пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	



Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                          
Таблица 3
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	



Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	13- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	14- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	13- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	14- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	13- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	14- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	13- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	14- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15



Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения . 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки



                                                                                                                                                Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области
                                                                                                                              
  Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:
                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250



Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
                                                                                                                  Таблица 11
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс. чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.



Приложение 8



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СОСНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



с. Бессоновка
декабрь 2018 г.



1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№
пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-



Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в).(*)Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№
пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год на 1 чел.
	220
	



Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                         
Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	15- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	16- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	15- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	16- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	15- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	16- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	15- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	16- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения . 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки



                                                                                                                                               Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области
                                                                                                                                
Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150



Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:
                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250



Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                  
Таблица 11
	№
пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс  
чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТЕПАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


с. Бессоновка
декабрь 2018 г.
1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-,  газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электро
потребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-



Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в).(*)Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	



Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                          


Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	



Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	17- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	18- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	17- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	18- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	17- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	18- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	17- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	18- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения . 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки



                                                                                                                                                Таблица 8
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области
  Таблица 9
	№п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150



Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:
                                                                                                              Таблица 10
	№п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250



Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений

	Кв.м на 10 тыс  
чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.
Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

Приложение 10



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЧЕМОДАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


с. Бессоновка
декабрь 2018 г.

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-,  газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                     Таблица 1
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	1
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	2
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	3
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-



Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в).(*)Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

                                                                                                                                    Таблица 2
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	



Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3 Расчетные показатели водоснабжения.

 Расчетные показатели водоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами водоснабжения не нормируются.
                                                                                                                                          
Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012
б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

- При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения 
	Продолжи- тельность водоразбора, ч

	
	
	общий
	в том числе горячей
	

	 Административные здания 
	1 работающий 
	15 
	6 
	8 

	 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале 
	1 блюдо 
	12 
	4 
	- 

	Магазины: 

	продовольственные (без холодильных установок) 
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 
	30 
	12 
	8 

	промтоварные 
	1 работник в смену 
	20 
	8 
	8 

	 Аптеки: 

	торговый зал и подсобные помещения 
	1 работающий 
	30 
	12 
	12 

	 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену 
	56 
	33 
	12 

	Стадионы и спортзалы: 

	для зрителей 
	1 человек 
	3 
	1 
	4 

	для физкультурников с учетом приема душа 
	1 человек 
	50 
	30 
	11 

	для спортсменов с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	11 

	 Плавательные бассейны: 

	для зрителей 
	1 место 
	3 
	1 
	6 

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 
	1 человек 
	100 
	60 
	8 

	на пополнение бассейна 
	% вместимости 
	10 
	- 
	8 

	 Бани: 

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе 
	1 посетитель 
	180 
	120 
	3 

	то же, с приемом оздоровительных процедур 
	1 посетитель 
	290 
	190 
	3 

	душевая кабина 
	1 посетитель 
	360 
	240 
	3 

	ванная кабина 
	1 посетитель 
	540 
	360 
	3 

	 Производственные цехи: 

	обычные 
	1 чел. в смену 
	25 
	11 
	8 

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 
	1 чел. в смену 
	45 
	24 
	6 

	 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 
	1 душевая сетка в смену 
	500 
	270 
	- 

	 Расход воды на поливку: 

	зеленых насаждений, газонов и цветников 
	1 м2 
	3-6 
	- 
	- 

	Заливка поверхности катка 
	1 м2 
	0,5 
	- 
	- 


Примечания: 
а) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
б). При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
в). Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
г) Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
д). Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
е). На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 
U=2,2nmTψ, 
где n - количество посадочных мест; 
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; 
T - время работы предприятия общественного питания, ч; 
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. 

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных. 
- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 5. 
                                                                                                            Таблица 5
	Назначение воды 
	Единица измерения 
	Расход воды на поливку, л/м2 

	Поливка  зеленых насаждений 
	1 поливка 
	3-4 

	Поливка газонов и цветников 
	1 поливка 
	4-6 

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 
	1 сут 
	15 

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте 
	1 сут 
	6 

	Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 
	1 сут 
	3-15 

	Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 
	1 сут 
	10-15 


Примечания:
 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, а также настоящими нормативами. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных  в таблице 6:
                                                                                                                           Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Уровень
обеспеченности

	1.
	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)
	Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади
	

	1.1
	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.


	
	19- этажные
	ʺ
	0,0523

	
	20- этажные
	ʺ
	0,0485

	1.2
	Жилые дома
	
	

	
	19- этажные
	ʺ
	0,0488

	
	20- этажные
	ʺ
	0,0453

	1.3
	Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

	
	19- этажные
	ʺ
	0,0230

	
	20- этажные
	ʺ
	0,0196

	1.4
	Жилые дома
	
	

	
	19- этажные
	ʺ
	0,0215

	
	20- этажные
	ʺ
	0,0183

	2.
	Твердое топливо (дрова)
	
	

	2.1
	Неблагоустроенное жилье
	куб.м на 1кв.м жилого помещения
	0,298

	2.2
	Домовладение
	куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м)
	15


Примечание:
1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.
2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Александровского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
3. Территории Бессоновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Пензенской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.
4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

1.1.5 . Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения . 

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются. 
1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения. 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 
Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 8.
                                                                                                                                      Таблица 7
	                                                                                                                           
	

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


                                                                                                                                                Таблица 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области

                                                                                                                               
Таблица 9
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:
                                                                                                              Таблица 10
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

                                                                                                                 
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс. чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
Обоснование расчетных показателей по пункту 1.2.2 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.3.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.4.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети».

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.1.5.
Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.». 

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газо, водо-, теплоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

       3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.


РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 343-29/4

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 
Бессоновского района Пензенской области

В соответствии со ст. 8, 23, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 26, ч.1, ч.3, ч.4 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), решением Собрания представителей  Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 28.06.2019 № 307-27/4 «Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области и Бессоновского района Пензенской области и внесения изменений в них», Уставом Бессоновского района Пензенской области
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва №357-49/3 от 03.04.2015 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области» изложив в новой редакции (согласно приложению). 
2.  Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после дня его официального  опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района Пензенской области.


Глава Бессоновского района                         		                                                 Н.И. Беляев
Приложение 1
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ




с. Бессоновка
декабрь 2018 г.

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области.
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газоснабжения.
1.1.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
                                                                                                                                     Таблица 1
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Электро
потребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-


Примечания: 	
а). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
в). Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения не нормируется.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:
-в жилых домах на территории Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
                                                                                                                                    Таблица 2
	№
пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения *
	м3 / год
на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения ***
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.
1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Бессоновского района 

1.2.1 Расчетные показатели сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бессоновского районного муниципального образования приведены в таблице 4.
                                                                                                                               Таблица 3
	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


Таблица 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



1.2.2 Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения, в границах Бессоновского района Пензенской области.
                                                                                                                                      Таблица 5
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автобусные остановки
	остановка
	-
	Расстояние между остановками
	На дорогах не чаще чем через 3 км

	2
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	1-4
	Расстояние между СТО
	80-150


Примечания:
а) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС, проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, согласно п. 11.41 СП 42-13330.2016.
б) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

1.2.3 Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории Бессоновского района Пензенской области:
                                                                                                                   Таблица 6
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Предусматривается 1 машино-место на ед. измерения
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2**
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	5.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250

	6.
	Парковочные места рынков
	машино-мест
на 50 торговых мест
	20-25
	м
	250

	7.
	Парковочные места больниц
	машино-мест
на 100 коек
	3-5
	м
	250

	8.
	Парковочные места поликлиник
	машино-мест
на 100 посетителей
	2-3
	м
	250

	9.
	Парковочные места складских сооружений.
	машино-мест на
работающих в 2 смежных сменах (чел.)
	6-8
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в) (**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения Бессоновского района Пензенской области: 

-на территории для строительства объектов жилищного фонда Бессоновского района Пензенской области;
-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
                                                                                                                    Таблица 7
	№ пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс
чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 
1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования.

1.4.1 Объекты дошкольного образования. 
                                                                                                                                      Таблица 8
	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольная образовательная организация
	мест на
1000 жителей
	Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями для ориентировочных расчетов
35-42 **
21-31***
	м
	500 ****


Примечания:
а) (*)Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе : -в дошкольных образовательных организациях -70%;в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%;
 б)(**)городской округ, городское поселение, (***)сельское поселение (****)в районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м. 

1.4.2 Расчетные показатели объектов общего образования
                                                                                                                                     Таблица 9
	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Общеобразовательная организация
	учащихся
на 1000 жителей
	109 *
100**
	м
	500***


Примечания:
а) (*)городской округ, городское поселение (**)сельское поселение. 
в)(***)Для общеобразовательных организаций в городских округах и городских поселениях при малоэтажной застройке -750 м. Для общеобразовательных организаций, реализующие программы начального общего образования в сельской местности 2000м. Для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и (или) среднего общего образования в сельской местности 4000м.

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.
Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.
Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.
Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.
Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.
1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

                                                                                                                                     Таблица 10
	№
пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями
	коек на 1000 жителей
	По заданию на
проектирование,
 определяемому
 органами здравоохранения, но не менее 13,47
В том числе:
-больничных-10,2;
-полустационарных
-1,42;
-в домах сестринского ухода-1,8;
-хосписах-0,05
	Время транспортной доступности (мин.)
	30

	2
	Амбулаторно-
поликлиническая
сеть, диспансеры
без стационара
	Посещений в смену на 1000 жителей
	По заданию на
проектирование,
определяемому
органами
здравоохранения, но не менее 18,15
	Время транспортной доступности (мин.)
	30

	3
	Выдвижной пункт    
медицинской помощи
	1 автомобиль на 1000 жителей
	0,2 (для сельских поселений)
	Время транспортной доступности (мин.)
	-

	4
	Аптека
	1 учреждение
	1 на 6,2 тыс. жителей (в сельских поселениях)

	Время транспортной доступности (мин.)
	30



     1.6. Расчетные показатели для объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету. Нормы накопления бытовых отходов отражены в таблице 11. 
                                                                                                                                                  Таблица 11
	Бытовые отходы
	Количество бытовых
отходов, чел./год *

	
	кг
	л

	Твердые: 

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом 
	190-225
	900-1000

	от прочих жилых зданий 
	300-450
	1100-1500

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 
	-
	2000-3500


     Примечания:
     а) накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 12:
                                                                                                                                       Таблица 12
	Предприятия и сооружения 
	Площади земельных участков 
на 1000 т бытовых отходов, га 
	Размеры санитарно-защитных зон, м 

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: 
	
	

	до 100 
	0,05 
	300 

	св. 100 
	0,05 
	500 

	Склады компоста 
	0,04 
	300 

	Полигоны* 
	0,02-0,05 
	500 

	Поля компостирования 
	0,5-1 
	500 

	Мусороперегрузочные станции 
	0,04 
	100 

	Сливные станции 
	0,02 
	300 

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 
	0,3 
	1000 


Примечания:
 - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

    1.7. Расчетные показатели мест погребения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг. 
Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, следует принимать по таблице 13:
     таблица 13
	Наименование объектов
	Значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 га на 1000 чел. *
	



не нормируется

	Кладбище урновых захоронений после кремации
	0,02 га на 1000 чел.
	

	Бюро похоронного обслуживания
	По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на район
	

	Дом траурных обрядов
	По заданию на проектирование
	


Примечания:
*Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ;

2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1. нормативов

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.1. 
 Расчетные показатели:
 -по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне установленном приняты на уровне рекомендованных приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.
 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94

Обоснование расчетных показателей по пункту 1.1.2. 
Расчетные показатели:
 По показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
      -  при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
     - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
     - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 220.

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах межмуниципального значения содержащихся в разделе 1.2 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.1
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.2.2
Расчетные показатели:
- приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3 Обоснование расчетных показателей объектов относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения содержащихся в разделе 1.3 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по разделу 1.3
Расчетные показатели:
№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.
№3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями )
2.4. Обоснование  расчетных показателей объектов, относящихся к области образования содержащихся в разделе 1.4 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.4.1
Расчетные показатели:
№1 приняты на уровне расчетных показателей приняты согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений», где расчетные показатели рекомендуется устанавливать в зависимости от демографической структуры населения. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе : 
-в дошкольных образовательная организация 70%;
-в дошкольных образовательная организация специализированного типа 3%;
-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.4.2
Расчетные показатели:
№1,2,3 приняты на уровне расчетных показателей согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение Д.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  пунктами п. 10.5 (таблица 10.3) СП 42.13330.2016 
2.5 . Обоснования  расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения содержащихся в разделе 1.5 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.5
Расчетные показатели:
Приняты согласно СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций».
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  п. 10.4 (таблица10.1) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.6 Обоснования расчетных показателей для объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов содержащихся в разделе 1.6 нормативов.

Обоснование расчетных показателей объектов по пункту 1.6
Расчетные показатели приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение К.

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения относящимися к областям: электро-, газоснабжения населения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, иных областей в связи с решением вопросов местного значения Бессоновского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бессоновского района Пензенской области. 
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Бессоновского района Пензенской области где имеются объекты нормирования относящиеся к объектам местного значения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Бессоновского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели местных  нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области  применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
 Применение местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

      3.2.Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в местных  нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного   значения Бессоновского района Пензенской области  в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения  и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 344-29/4

Об  исключении жилых помещений из состава муниципальной казны Бессоновского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бессоновского района Пензенской области, решением Собрания представителей Бессоновского района второго созыва от 02.07.2010 № 367-48/2 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского район», Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.02.2012 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
     1. Исключить из состава муниципальной казны Бессоновского района Пензенской области недвижимое имущество, согласно приложению к настоящему решению.
     2. Передать жилые помещения (квартиры), предоставленные по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению к настоящему решению.
    3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района:
- заключить договора приватизации  в отношении жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению к настоящему решению.
- внести необходимые изменения в Реестр муниципальной собственности Бессоновского района.
    4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
    5. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене "Вестник Бессоновского района" и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                         Н.И. Беляев


Приложение 
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области 
четвертого созыва
от 27 августа 2019 года № 344-29/4


Перечень недвижимого имущества,
исключаемого из муниципальной казны Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Адрес объекта
	Площадь, кв.м

	1
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 6
	35

	2
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 30
	34,9

	3
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 17
	35

	4
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 22
	32,6

	5
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 25
	34,9

	6
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 29
	35

	7
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 2
	35

	8
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 10
	35

	9
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 11
	35

	10
	Пензенская области, с. Грабово, ул. Молодежная, д.15 Б, кв. 26
	35



РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 345-29/4

Об утверждении Отчета о выполнении прогнозного плана (программы) и результатах приватизации  за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Бессоновского района, руководствуясь решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области второго созыва от 02.07.2010  № 367-48/2 "Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского района", решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области второго созыва от 16.07.2010  №370-50/2 "О создании Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района", решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 10.11.2017  № 34-4/4 "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального образования  Бессоновский район Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019-2020", решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 15.03.2018 г. № 111-11/4 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 10.11.2017 г. №34-4/4 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального образования  Бессоновский район Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019-2020гг»,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
 1. Утвердить Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) и результатах приватизации  за 2019 год  согласно приложению к настоящему решению.
 2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования информации.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                         Н.И. Беляев



Приложение 
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района Пензенской области 
четвертого созыва 
от  27 августа 2019 года № 345-29/4 

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы)
и результатах приватизации  за 2018 год

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Бессоновского района, руководствуясь решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области второго созыва от 02.07.2010  № 367-48/2 "Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского района", решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области второго созыва от 16.07.2010г. №370-50/2 "О создании Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района", решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 10.11.2017г. № 34-4/4 "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального образования  Бессоновский район Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019-2020г", решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2017 г. № 66-7/4 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 26.01.2018г. № 81-9/4 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 15.03.2018 г. № 111-11/4 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 10.11.2017 г. №34-4/4 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального образования  Бессоновский район Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019-2020гг».
В соответствии с прогнозным планом приватизации на 2018 год, в прогнозный перечень муниципального имущества Бессоновского района включено 2 объекта  недвижимого имущества.
	Исходя из предварительной оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов и реальной возможности реализации муниципального имущества, в 2018 ожидалось  поступлений в бюджет Бессоновского района доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Бессоновский район Пензенской области, в размере 2 млн.  рублей.
	Согласно Решению Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2018 г. № 66-7/4 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объем поступлений "Доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" составил 2 млн.руб.
	Согласно уточненному плану утвержденному  Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 25.12.2018г. № 224-23/4 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объем поступлений "Доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" составил 0,0 тыс.руб. 
	Поступлений в бюджет от реализации муниципального имущества не поступило.


РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 346-29/4

О даче согласия на сдачу в аренду части нежилого помещения МАУ «ЦКДС «Юбилейный», расположенного по адресу: с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7А

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бессоновского района Пензенской области, решением Собрания представителей Бессоновского района второго созыва «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского район» от 02.07.2010  № 367-48/2», на основании заявления от МАУ «ЦКДС «Юбилейный» от 06.08.19 №30,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Дать согласие на сдачу в аренду части нежилого помещения МАУ «ЦКДС «Юбилейный» площадью 3,8 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7А, Мурзаеву Сергею Александровичу для установки кофейного и товарного аппаратов на срок 11 месяцев.
2. Рекомендовать МАУ «ЦКДС «Юбилейный»:
- заключить договор аренды с Мурзаевым Сергеем Александровичем  на указанный срок;
- провести необходимые мероприятия по передаче недвижимого имущества, указанного в п.1 настоящего Решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                                     Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 347-29/4

О даче согласия на сдачу в аренду части нежилого помещения МАУ «ЦКДС «Юбилейный», расположенного по адресу: с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7А

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бессоновского района Пензенской области, решением Собрания представителей Бессоновского района второго созыва «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского район» от 02.07.2010  № 367-48/2», на основании заявления от МАУ «ЦКДС «Юбилейный» от 06.08.19 №29,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Дать согласие на сдачу в аренду части нежилого помещения МАУ«ЦКДС«Юбилейный» площадью 52,0  кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7А, Зотовой Наталье Николаевне для занятий спортивной секции  на срок 11 месяцев.
2. Рекомендовать МАУ «ЦКДС «Юбилейный»:
- заключить договор аренды с Зотовой Натальей Николаевной  на указанный срок;
- провести необходимые мероприятия по передаче недвижимого имущества, указанного в п.1 настоящего Решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                                     Н.И. Беляев


РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 348-29/4

О даче согласия на сдачу в аренду части нежилого помещения МАУ «ЦКДС «Юбилейный», 
расположенного по адресу: с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7А

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бессоновского района Пензенской области, решением Собрания представителей Бессоновского района второго созыва «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского район» от 02.07.2010  № 367-48/2», на основании заявления от МАУ «ЦКДС «Юбилейный» от 06.08.19 №28,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
 1. Дать согласие на сдачу в аренду части нежилого помещения МАУ «ЦКДС «Юбилейный» площадью 60,86  кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7А, Шестернину Алексею  Игоревичу для занятий спортивной секции  на срок 11 месяцев.
2. Рекомендовать МАУ «ЦКДС«Юбилейный»:
- заключить договор аренды с Шестерниным Алексеем Игоревичем  на указанный срок;
- провести необходимые мероприятия по передаче недвижимого имущества, указанного в п.1 настоящего Решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                                     Н.И. Беляев

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 349-29/4

О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района от 31.10.2018 № 194-20/4 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального образования Бессоновский район Пензенской области на 2019 год и плановой период 2020-2021гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Бессоновского района, Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области второго созыва N 367-48/2 от 02.07.2010 "Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского района", решением от 30.10.2007 N 92/1-14/2 "Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества Бессоновского района Пензенской области", в целях проведения экономических реформ и исполнения бюджета Бессоновского района Пензенской области,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
 1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества  муниципального образования Бессоновский  район Пензенской области на 2019 год и плановой период 2020 - 2021гг, утвержденный решением Собрания Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва 31.10.2018 № 194-20/4, изложив приложение в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
[bookmark: sub_2][bookmark: sub_3]2. Рекомендовать Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы.
3.  Настоящее решение вступает в силу после дня  его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене "Вестник Бессоновского района" и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                           Н.И. Беляев








Приложение 
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области третьего созыва
от  27 августа 2019 года  № 349-29/4 

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества  муниципального образования Бессоновский район Пензенской области на 2019 год  и плановой период 2020-2021 годы

[bookmark: sub_100][bookmark: sub_101]Раздел I. Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества муниципального образования Бессоновский район Пензенской области на 2019 год и плановой период 2020-2021 годы
1. Общие положения
[bookmark: sub_13]1.1.Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования Бессоновский район на 2019 год   разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области второго созыва N 367-48/2 от 02.07.2010 г. "Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского района", Решением от 30.10.2007 г. N 92/1-14/2 "Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества Бессоновского района Пензенской области".
2.Основные цели и задачи
2.1.Прогнозный план распространяется на муниципальное имущество муниципального образования Бессоновский район.
Приватизация муниципального имущества будет направлена на решение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- привлечение к участию в приватизации субъектов малого и среднего предпринимательства;
- приватизация предприятий и объектов муниципальной собственности одновременно с земельными участками, на которых они расположены, в целях повышения их стоимости и инвестиционной привлекательности;
- создание конкурентной среды;
- отчуждение или перепрофилирование муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, и приведение структуры имущества в соответствие с нормами действующего законодательства о местном самоуправлении;
[bookmark: sub_14]- пополнение доходной части бюджета Бессоновского района. 
3. Способы приватизации муниципального имущества
3.1. Продажа объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 
[bookmark: sub_16]4. В течение срока действия Прогнозного плана в него могут вноситься изменения и/или дополнения на основании решений Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области.
[bookmark: sub_17]5. Объекты муниципальной собственности, не приватизированные в течение года, включаются в Прогнозный план на следующий год.
[bookmark: sub_102]6. Прогноз поступлений в бюджет Бессоновского района доходов от продажи муниципального имущества.
Исходя из предварительной оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов и реальной возможности реализации муниципального имущества, на 2019 и плановый период 2020-2021 годов ожидаются поступления в бюджет Бессоновского района доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Бессоновский район Пензенской области, в размере 40 тыс. рублей,  2 млн. рублей  и 0 млн. рублей соответственно.
[bookmark: sub_200]Раздел II. Муниципальное имущество Бессоновского района, 
приватизация которого планируется в 2019-2021 годах
1. [bookmark: sub_201]Прогнозный перечень муниципального имущества Бессоновского района Пензенской области, разрешенного к приватизации в 2019-2021 годах
1.1. Недвижимое имущество
	N
п./п
	Наименование объекта
	Адрес (местоположение)
	Свидетельства о регистрации права собственности
	Балансовая/ остаточная стоимость, руб.
	Прогнозная цена, руб.
	Способ приватизации

	1.
	Нежилое здание (Школа), с земельным участком - 58:05:0210202:316
	Пензенская область, Бессоновский район, с. Лопуховка, ул.Завядя, 70А
	58АА №154134
	343182,26/-
	440 000
	Согласно  ФЗ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ и решению об условиях приватизации

	2.
	Нежилое здание (Школа), с земельным участком - 58:05:0000000:507
	Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул.Школьная, 1
	58 АА № 056151
	2 596 100/-
	1 727 000
	Согласно  ФЗ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ и решению об условиях приватизации



1.2. Движимое имущество:
	№
п./п.
	Наименование объекта
	Технические характеристики объекта
	Балансовая /остаточная стоимость, руб.
	Способ приватизации

	1.
	Автомашина марки CHEVROLET LANOS
	тип ТС легковой, год выпуска 2007, цвет кузова -темно -синий, идентификационный номер (VIN) Y6DTF69Т070110756
	315180,00 / -
	Согласно  ФЗ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ и решению об условиях приватизации





РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 350-29/4

О даче согласия на сдачу в аренду нежилых помещений муниципальным бюджетным учреждениям Бессоновского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бессоновского района Пензенской области, решением Собрания представителей Бессоновского района второго созыва «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского район» от 02.07.2010  № 367-48/2», на основании письма от МБОУ СОШ с. Бессоновка от 21.08.2019 № 252, МБОУ СОШ № 1 с. Грабово от 22.08.2019 № 180, МБОУ СОШ № 2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова от 23.08.2019 № 106,МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского от 22.08.2019 № 398, МБОУ СОШ с. Кижеватово от 22.08.2019  № 145, МБОУ СОШ им. И.А. Никулина с. Степановка от 23.08.2019,МБОУ СОШ с. Сосновка от 22.08.2019 № 094/02-09, МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка от 21.08.2019 № 133,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Дать согласие на сдачу в аренду нежилых помещений муниципальным бюджетным учреждениям Бессоновского района на неопределенный срок для организации общественного питания обучающихся и сотрудников, согласно приложения к настоящему решению. 
2. Рекомендовать муниципальным бюджетным учреждениям Бессоновского района:
- заключить договор аренды на указанный срок, согласно приложения к настоящему решению;
- провести необходимые мероприятия по передаче недвижимого имущества, указанного в п.1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                           Н.И. Беляев


Приложение 
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района Пензенской области 
четвертого созыва 
от 27 августа 2019 года № 350-29/4 

	№ п/п
	Наименование учебного заведения
	Адрес арендуемого помещения
	Площадь помещения
	Арендатор

	1
	МБОУ СОШ с.Бессоновка
	с. Бессоновка, ул. Садовая, д. 67
	196,64
	ООО "Новация"

	2
	МБОУ СОШ с.Бессоновка
	с. Полеологово, ул. Колхозная, д.4
	49,7
	ООО "Новация

	3
	МБОУ СОШ с.Бессоновка
	с. Блохино, ул. Молодежная, д. 1А
	70,7
	ООО "Новация

	4
	МБОУ СОШ № 1 с.Грабово
	с. Грабово, ул. Советская, д. 160
	86,5
	ООО "Новация

	5
	МБОУ СОШ № 1 с.Грабово
	с. Пыркино, ул. Центральная, д. 160А
	70,4
	ООО "Новация

	6
	МБОУ СОШ № 2 с.Грабово
	с. Грабово, ул. Лесная, д. 31
	82,75
	Бессоновское РАЙПО

	7
	МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М. Покровского
	с. Вазерки, ул. Новая, д. 6А
	57,36
	ООО "Новация

	8
	МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М. Покровского
	с. Александровка, ул. Центральная, д. 6
	39,0
	ООО "Новация

	9
	МБОУ СОШ с. Кижеватово
	с. Кижеватово, ул. Б.Дорога, д. 91
	241,3
	ИП Глава КФХ Лисенков Д.Н.

	10
	МБОУ СОШ им. И.А. Никулина с.Степановка
	с. Степановка, ул. Дорожная, 45А
	137,75
	ИП Терешкина М.Н.

	11
	МБОУ СОШ с.Сосновка 
	с. Сосновка, ул. Асфальтная, д. 8
	160,0
	ИП Глава КФХ Лисенков Д.Н.

	12
	МБОУ СОШ с.Сосновка
	с. Пазелки, ул. Интернациональная, д. 3
	83,5
	ИП Глава КФХ Лисенков Д.Н

	13
	МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с.Чемодановка
	с. Чемодановка, ул. Школьная, 1А
	278,0
	ИП Глава КФХ Лисенков Д.Н

	14
	МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с.Чемодановка
	С. Ухтинка, ул. Южная, 1А
	41,0
	ИП Глава КФХ Лисенков Д.Н



РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
от 27.08.2019 № 351-29/4

О даче согласия на продажу движимого имущества МУП «Бессоновский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бессоновского района Пензенской области, решением Собрания представителей Бессоновского района второго созыва «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бессоновского район» от 02.07.2010  № 367-48/2» Федеральным законом от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»», на основании письма МУП «Бессоновский» от 22.08.2019 №15,
Собрание представителей Бессоновского района решило:
1. Дать согласие МУП «Бессоновский» на продажу движимого имущества, указанного в приложении к настоящему решению.
2. МУП «Бессоновский»:
- разместить объявление о проведении аукциона в официальном печатном издании, на официальном сайте администрации Бессоновского района, на официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на электронной площадке для проведения торгов в электронной форме в сети Интернет, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского района.

Глава Бессоновского района                                                                                        Н.И. Беляев
Приложение 
к решению Собрания представителей 
Бессоновского района  Пензенской области третьего созыва
от  27 августа 2019 года № 351-29/4


	№ п/п
	Наименование
	Стоимость согласно оценки
	Балансовая стоимость

	1
	ХТЗ-150К-09, 2004 г/в, заводской № машины (рамы) 585847, двигатель № 40138870, коробка передач № 483, цвет синий, ПТС № ТА 118203
	300000,00
	847246,00

	2
	экскаватор траншейный, цепной ЭТЦ-201, 2006 г/в, заводской № машины (рамы) 10/12007537, двигатель № 020883, коробка передач № 002600, цвет синий, ПТС № ВВ 691625
	300000,00
	1623371,00

	3
	картофелекопалка КТН-2Б
	14000,00
	75000,00

	4
	картофелесажалка Л-207
	36000,00
	80000,00

	5
	крыло маркера АУП180530500
	146000,00
	8557,36

	6
	крыло маркера АУП180530600
	
	8328,44

	7
	сеялка АУП-1805
	
	425921,00

	8
	сеялка АУП-1805
	
	425921,00

	9
	плуг ПЛН-5-35
	15000,00
	35000,00

	10
	борона БДТ-7
	60000,00
	183000,00

	Итого:
	871000,00
	3712344,8
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