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администрациЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОКАЗНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕССОНОВСКИЙ РАЙОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2025г.  № 17
с.Пыркино 

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
              Во исполнении Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 и в целях создания условий для забора в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
              1.Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (Приложение 1).
               2. Утвердить правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории  Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (Приложение 2).
               3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации.

Глава администрации                                                                           Н.Н.Тамошкин
Приложение 1

к постановлению Администрации 

Проказнинского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области

от 20.03.2025 г. №17
ПЕРЕЧЕНЬ

Источников наружного водоснабжения и мест для воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Проказнинского сельсовета 

	№

п/п
	№

ПГ
	Адрес расположения
	Ведомственная принадлежность

	1
	1
	с. Пыркино, ул. Центральная, 10
	Обочина дороги

	2
	2
	с. Пыркино, ул. Центральная, 164
	Обочина дороги

	3
	3
	с. Пыркино, ул. Центральная, 338
	Обочина дороги

	№ п/п
	№ ПВ
	Адрес расположения
	Ведомственная принадлежность

	1
	1
	с. Пыркино, ул. Центральная, 160Б
	Территория Ф МБОУ СОШ №1с. Грабово в с.Пыркино


Приложение 2
к постановлению Администрации 

Проказнинского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области

от 20.03.2025 г. №17
ПРАВИЛА

Учета и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

1. Общие положения

   1.1. Настоящие правила действуют на всей территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающими населенные пункты, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора води, используемые в целях пожаротушения (далее - источники пожарного водоснабжения).

   1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

   1.2. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация или абонент, в ведении которых они находятся.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам пожарного водоснабжения

   2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного пожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-летний периоды.

   2.2. Источники пожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии, оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности и обеспечен беспрепятственный подъезд.

   2.3. Пожарные водоемы должны быть заполнены водой и обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

   2.4. Источники пожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведения занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения
   3.1. Администрация и абоненты, имеющие источники пожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников  пожарного водоснабжения.

   3.2. С целью учета всех источников пожарного водоснабжения, администрация и абоненты совместно с Государственной противопожарной  службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников пожарного водоснабжения.

   3.3. Проверка источников пожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осеннее-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

   3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек(при наличии);

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, проводится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличии крышки гидранта.

   3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды.

   3.6. При проверке других приспособлений для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время.

