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	[bookmark: _GoBack]АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	20 января 2026 года
	№
	10



		с. Степановка 





   
	

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в  целях создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, руководствуясь Уставом сельского поселения Степановский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области, администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (приложение №1).
2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории  Бессоновского района Пензенской области.
3. Признать утратившим силу постановление № 24 от 04.04.2022 г. «Об источниках наружного противопожарного  водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Степановского сельсовета Бссоновского района Пензенской области на прилегающей  нему территории».
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Степановского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и разместить (опубликовСтепановский сельсовет» в    информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на главу  администрации  Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 


Глава администрации                                                     Е.Н.Яшина 



























































		     Приложение № 1
		     к  постановлению  администрации                                    
                                                                                                                                      Степановского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской 
			области
	                                                                                                 от «20 » 01.2026 г. №__10___


Перечень 
источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№
п/п
	Адрес
	Диаметр и
вид сети
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	Пожарные гидранты (ПГ)


	
	
	
	

	Пожарные водоемы (ПВ)


	1. 
	Степановка ул.Дорожная 

	ПВ-2Х25
	Напротив ДК

	2. 
	Степановка ул.Дорожная 45

	ПВ-100
	Территория Школы

	3. 
	с. Степановка
	ПВ-50
	Территория АЗС «Апельсин»

	4. 
	с. Степановка
	ПВ-2х75
	Территория птицефабрики

	5. 
	с. Трофимовка
	ПВ-2 Х25
	Территория АЗС «Роснефть»

	
Пожарные пирсы (ПП)


	
	
	
	

	Водонапорные башни (ВБ)


	6. 
	Степановка
	ВБ
	Ул. Дорожная 
(Взади СОШ)

	7. 
	Трофимовка
	ВБ
	Ул. Совхозная

	
	
	
	

















                                                                                                                                                   Приложение № 2
		     к  постановлению  администрации                                    
                                                                                                                    Степановского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской 
			области
	                                                                                              
   от «20 » 01.2026 г. №__10___



Правила 
учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории  Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области


1. Общие положения

    1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
    1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.
    1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут администрации поселений или абонент, в ведении которого они находятся.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

      2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;
- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
        2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
       2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.
          2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

        3.1. Администрация Степановского сельсовета  Бессоновского района и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
        3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, администрация  Степановского сельсовета  Бессоновского района и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.
         3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
        3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- степень заполнения водой и возможность его заполнения;
- герметичность задвижек (при наличии).
-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.
         3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
        3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
image1.jpg




