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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                  БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА   ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 мая  2023 года №  27
с. Александровка
Об утверждении актуализированных схем  водоснабжения, водоотведения 
Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Александровского сельсовета постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования   Александровский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.
         2. Настоящее постановление и приложения к нему опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу администрации Александровского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

И.о.главы администрации   

Александровского сельсовета                                     Э.А.Хантаева
Приложение
                                                                   к постановлению администрации 

 Александровского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области

от 03.05.2023 г. № 27
СХЕМЫ
 ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

      Основанием  для  разработки  схемы  водоснабжения  и  Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является:   Федеральный     закон   от  07.12.2011   N  416-ФЗ    "О  водоснабжении и водоотведении».
        Глава 1.Общее положения 

1.1.  Схема    водоснабжения,      водоотведения      поселения  —     документ,   содержащий  материалы   по   обоснованию   эффективного   и   безопасного   функционирования   системы  водоснабжения, водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1)  водоотведение  -   прием,  транспортировка  и  очистка  сточных  вод  с  использованием  централизованной системы водоотведения; 

2)   водоподготовка   - обработка   воды,   обеспечивающая   ее   использование   в   качестве  питьевой или технической воды; 

3) водоснабжение  -  водоподготовка,  транспортировка  и  подача  питьевой  или  технической  воды  абонентам  с  использованием  централизованных  или  нецентрализованных  систем  холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка  и   подача    горячей    воды    абонентам    с   использованием      централизованных      или  нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

4)  водопроводная  сеть  -  комплекс  технологически  связанных  между  собой  инженерных сооружений,  предназначенных  для  транспортировки  воды,  за  исключением  инженерных  сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 
1.2.  Полномочия органов   местного   самоуправления в сфере   водоснабжения   и  водоотведения 

 К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений по  организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся: 

1)  организация  водоснабжения  населения,  в  том  числе  принятие  мер  по  организации водоснабжения  населения  и  (или)  водоотведения  в  случае  невозможности  исполнения организациями,  осуществляющими  горячее  водоснабжение,  холодное  водоснабжение  и  (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от  исполнения своих обязательств; 

2)  определение для централизованной  системы  холодного   водоснабжения     и  (или)  водоотведения поселения гарантирующей организации; 

3)  согласование вывода  объектов  централизованных систем  горячего         водоснабжения,  холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений; 

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ; 

6) согласование инвестиционных программ; 

7)   согласование   планов   снижения   сбросов   загрязняющих   веществ,   иных   веществ   и  микроорганизмов  в  поверхностные  водные  объекты,  подземные  водные  объекты  и  на  водосборные площади (далее - план снижения сбросов); 

8)   заключение  соглашений  об  условиях  осуществления  регулируемой  деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим  Федеральным законом; 

      Органы местного самоуправления поселений в пределах их полномочий в сфере    водоснабжения и  водоотведения вправе запрашивать у  организаций,  осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,  информацию,  необходимую  для  осуществления  полномочий,  установленных  настоящим  Федеральным  законом,  а  указанные  организации  обязаны  предоставить  запрашиваемую  информацию. 
1.3. Схемы водоснабжения и водоотведения
 Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные в соответствии с настоящим Федеральным законом планы снижения сбросов, планы мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также решения органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.            
  Глава 2  Пояснительная записка. 

      2.1. Общая оценка природных ресурсов и условий территории  
       Александровского сельсовет расположен в северо - западной части Бессоновского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 10,0 км, а с востока на запад -  5,0 км. 

Александровский сельсовет граничит: на севере - с Лунинским районом; на востоке с Проказнинским и Вазерским сельсоветом Бессоновского района; на юге  — с Чертковским сельсоветом; на западе — с Мокшанским район.

Территория сельсовета составляет 6509,5 га. На территории сельсовета находятся 2 населённых пункта: с. Александровка и с. Сергеевка.  Численность населения на 01.01.2023 года составляет 317 человек в с.Александровка, 118 человек в д.Сергеевка.

        Административный центр муниципального образования - с. Александровска. Расстояние до районного центра 35 км, до областного центра 43 км, до ближайшей железнодорожной станции Бессоновка – 35 км. Пассажирское сообщение с областным центром автомобильное.

Водные ресурсы 
     Территория сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. Основная река Керенда, которая протекает с запада на восток и впадает в реку Шукша.  Река образует небольшую речную долину ширина русла 2-3м, глубина от 0,5 до 1,5м. Ручьи питающие реку не пересыхают в течение всего летнего периода благодаря обилию родников, представляющих собой выходы на поверхность залегающих на небольшой глубине грунтовых вод.  Грунтовые воды на водораздельных пространствах залегают на глубине 15 – 20м. 

Половодье реки в апреле. Замерзает в ноябре-начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.

Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета -  смешанное с преобладанием снегового.

Значительными структурными элементами гидрографической сети Александровского сельсовета являются водоемы (пруды).
Сведения о водоснабжении и водоотведении. 
Водоснабжение сел Александровского сельсовета осуществляется водопроводной сетью и шахтными колодцами. Основные источники водоснабжения являются  артезианские скважины  в количестве 2 штук. Дополнительное водоснабжение шахтные колодцы – 15 штук. Протяженность водопроводной сети – 8,3 км. Изношенность водопроводной сети -70 %. Водопотребление 16,0 тыс. м³/год.

Инженерные системы и сети водоснабжения находятся в собственности Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Водоснабжение села Александровка.
Водоснабжение села осуществляет СПОК «Родничок».

Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует,  что ведет к  использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для  полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.   
2.2. Проектные предложения. 
         Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье населения,  является качество питьевой воды, ее бактериологические (биологические) и приоритетные   химические показатели. Качество, в том числе, во многом зависит от  санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений. 

Улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения – водозаборных сооружений, водопроводных сетей, повышение качества подаваемой населению питьевой  воды - обязанность владельцев водопроводов, - это требования  санитарного законодательства РФ, они изложены в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения.  Контроль качества».

 Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

· несвоевременное проведение планово-профилактических ремонтов и устранение аварий на водопроводах;

· отсутствие регулярной  дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.  Фактически  не выполняются регламентные работы по поддержанию водопроводных сетей и сооружений в исправном состоянии в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения.  Контроль качества».
· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива приусадебных участков, с последующим переходом на две системы водоснабжения хозяйственно-питьевую и техническую.
             Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем   расширения  водозаборов, модернизации существующих сетей   и  сооружений централизованного водоснабжения. 
    Строительству водозаборных  сооружений в  каждом   конкретном   случае   должны  предшествовать  специальные   гидрогеологические   изыскания.  Для   всех  водозаборов  предусматриваются установки по обеззараживанию воды. 

    Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в  расчетный срок. 

    В  качестве   основных   источников   водоснабжения сельского   поселения   для  хозяйственно-питьевых,  промышленных  и  сельскохозяйственных     нужд   принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время.  

     Основная    задача  по  развитию    водоснабжения    населенных    пунктов  Поселения  заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. 
     На  расчетный  срок  запланированы  следующие  мероприятия по  развитию систем водоснабжения населенных пунктов: 

    – запланированы  мероприятия  по  капитальному ремонту сетей  водоснабжения в  населенном  пункте с. Кижеватово. 
     В  общем    случае,  для   развития  систем   водоснабжения    в  Поселении    должны  проводиться следующие мероприятия: 

     −  реконструкция  существующих  и  строительство  новых  подземных  водозаборов с целью  обеспечения  водоснабжением  центров  расселения  населения  от  сетей водоснабжения; 

     − реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах расселения населения; 

     − организация в соответствии  с  существующими  нормами  зон  санитарной  охраны скважин; 

     −  инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного  учета    водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме; 

     −  строительство  колодцев  и  обеспечение  их  исправного  технического  состояния  и  норм санитарной защиты.                                                                                     
