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Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (далее также генеральный план, проект генерального плана) выполнено на основании муниципального контракта №22/14.16/29-0034от 28.11.2022 г.
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями); 
- Муниципальный контракт № 22/14.16/29-0034 от 28.11.2022 г.

Этапы реализации проекта:
- расчетный срок – 2035 г.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения муниципального района.
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями) (далее также Градостроительный кодекс РФ);
‑ Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями) (далее также Земельный кодекс РФ);
- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (с последующими изменениями);
- Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями);
-  Воздушного кодекса Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
(с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 25.04.2025 №4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Пензенской области от 25.07.2024 №518-пП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;

При разработке генерального плана были учтены следующие документы территориального планирования:
- Схемы (проекты схем) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 26.12.2012 №98-11/3 «Об утверждении схемы территориального планирования Бессоновского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Бессоновского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, в действующей редакции.
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:

Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 №4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года»;
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями); 
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.
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Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
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Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
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Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» от 12.04.2025 № 908-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
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- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 №4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Таблица 1.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования Бессоновский район Пензенской области 

	№
	Наименование муниципальных программ
	Реквизиты утверждающего нормативно-правового акта

	1
	Муниципальная программа ««Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2024 №1653 (с последующими изменениями)

	2
	Муниципальная программа «Развитие образования в Бессоновском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 №1970 (с последующими изменениями)

	3
	Муниципальная программа «Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 №1548 (с последующими изменениями)

	4
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе на 2015-2020 годы»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2015 №761 (с последующими изменениями)

	5
	Муниципальная программа ««Культура
Бессоновского района Пензенской области»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.12.2013 №1847 (с последующими изменениями)

	6
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской»
	Постановление администрации Сосновоборского района Пензенской области от 15.11.2013 №1558 (с последующими изменениями)

	7
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2013 №1561 (с последующими изменениями)

	8
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Бессоновском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2019 №1135 (с последующими изменениями)

	9
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.06.2021 №616 (с последующими изменениями)

	10
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Бессоновском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 27.11.2025 №72 (с последующими изменениями)

	11
	Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры 
Бессоновского района Пензенской области»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 №1572 (с последующими изменениями)

	12
	Муниципальная программа «Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке населения в Бессоновском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 17.11.2016 №749 (с последующими изменениями)

	13
	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социального обслуживания населения»
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 29.12.2016 №853 (с последующими изменениями)



Таблица 2. 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
Грабовского сельсовета Пензенской области 

	№
	Наименование муниципальных программ
	Реквизиты утверждающего нормативно-правового акта

	1
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Постановление администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 14.08.2017 №128

	2
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	Постановление администрации Грабовского сельсовета Бессоновского Пензенской области от 14.08.2017 №129

	3
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Постановление администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 14.08.2017 №130

	
	Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Постановление администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 28.09.2015 №338

	
	Муниципальная программа «Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Постановление администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2019 №248

	
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Грабовском сельсовете»
	Постановление администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 28.11.2019 №220

	
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Постановление администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 17.12.2019 №239



2. Анализ использования территорий поселения
[bookmark: _Toc224693793]2.1. Административно-территориальное устройство

В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входит 4 населенных пункта – село Грабово, поселок Ера, село Степное Смагино, село Чертково. 
Административным центром является с. Грабово. Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области с их описанием. 
Граница муниципального образования Грабовский сельсовет внесена в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) с реестровым номером 58:05-3.11.
Территория муниципального образования Грабовский сельсовет составляет 17535 га. 
Муниципальное образование Грабовский сельсовет граничит:
· на севере – с Александровским и Вазерским сельсоветами Бессоновского района;
· на северо-востоке – с Засурским сельсоветом Лунинского района;
· на востоке – с Бессоновским сельсоветом Бессоновского района;
· на юге – с Бессоновским и Полеологовским сельсоветами Бессоновского района;
· на западе – с Юровским сельсоветом Мокшанского района.

Таблица 3.
Транспортная доступность административного центра муниципального образования.

	№ п/п
	Населенный пункт муниципального образования
	с. Грабово
	с. Бессоновка
	г. Пенза

	1
	с. Грабово
	-
	8,4 км
	24,2 км

	2
	с. Степное Смагино
	34 км
	27,1 км
	36 км

	3
	с. Чертково
	9,4 км
	16,3 км
	32 км

	4
	п. Ера
	6,6 км
	13,6 км
	24,9 км

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru





Ближайшая железнодорожная станция – Грабово, ближайший аэропорт в г. Пенза.
Местоположение муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.
Местоположение муниципального образования Грабовский сельсовет 
Бессоновского района Пензенской области
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Рисунок 2.
Модель проектной системы расселения Пензенской области

[image: ]
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[bookmark: _Toc224693794]2.2. Природно-климатические условия
[bookmark: _Toc224693795]2.2.1. Гидрология и гидрография
Гидрографическая сеть территории сельсовета представлена большим количеством открытых водных источников, основными из которых являются реки Сура, Колоярка, Шукша и Ерка, овражные ручьи, искусственные пруды.
Река Сура протекает по территории сельсовета с юга на север, имеет хорошо выраженную пойму, которая затапливается паводковыми водами на 10-15 дней. Ширина реки составляет 50-100 метров, в отдельных местах сужается до 20 метров. Глубина реки в летнее время составляет от 0,5 м до 3-4 метров.
Река Колоярка протекает по территории сельсовета с запада на восток и впадает в реку Сура. 
Река Шукша протекает по западной границе территории сельсовета с юга на север и впадает в реку Сура. 
Река Ерка протекает по территории сельсовета с востока на запад и впадает в оз. Мордова.
Гидрографические характеристики основных рек Грабовского сельсовета приведены в таблице 4.
Таблица 4.
	Гидрографические характеристики основных рек Грабовского сельсовета.

	№
п/п
	Наименование
	Куда впадает
	Длина реки, км
	Площадь водосбора, кв. км

	1
	р. Сура
	р. Волга
	841
	900

	2
	р. Колоярка
	р. Сура
	15,0
	82,5

	3
	р. Шукша
	р. Сура
	84,0 
	946

	4
	р. Ерка
	оз. Мордова
	13
	-



Половодье рек начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая, начало ледостава - в ноябре-начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней. 
Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов - смешанное с преобладанием снегового.

[bookmark: _Toc224693796]2.2.2. Климат
Агроклиматические условия сельскохозяйственного производства на данной территории характеризуется следующими показателями;
Температура воздуха:

	 - температура воздуха
	+3,80С

	 - абсолютный минимум
	-420С

	 - абсолютный максимум
	+380С



Продолжительность периода с температурой выше 0 С – 208 дней, выше 50 С – 170 дней, выше +100 С – 136 дней. Сумма температур за период выше +100 С составляет 22000 С.
Продолжительность безморозного периода составляет – 140 дней. 
Средняя высота снежного покрова - 34 см
Глубина промерзания почвы - 82см.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом  – 148 дней. 
Среднегодовое количество осадков – 549 мм.
Вегетационный период  – 174 дня.
Сумма осадков за период с температурой выше 100 С составляет 293 мм.
Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август.
Землепользование хозяйства по температурным условиям влагообеспеченности относится к I агроклиматическому району, подрайону достаточного увлажнения, с гидротермическим коэффициентом I,0 – I, I.
Таким образом, климатические условия района при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.
[bookmark: _Toc224693797]2.2.3. Почвы
Почвенный покров территории довольно разнообразный. Ведущее место занимают почвы черноземного типа, менее распространены аллювиальные и луговые почвы. По механическому составу почвы изменяются от тяжелосуглинистых, легкосуглинистых до песчаных.
Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные, карбонатные, площадь которых составляет 11950 га (74%), лугово-черноземные – 470 га (3%), менее плодородные почвы – серая лесная на площади 63 га (0,4%). Аллювиально-дерновые почвы – 840 га (5%) и лугово-болотные – 455 га (3%) располагаются только в поймах рек. Они имеют повышенное содержание гумуса, азота, калия и фосфора. Смытые и намытые почвы оврагов и балок составляют 280 га (2%).
Оценка сельскохозяйственных угодий равна 69 баллам в сравнении со средним баллом в районе 57, пашни - 72 баллам в сравнении со средним баллом в районе 61.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.
Наряду с уменьшением содержания гумуса, произошло уменьшение мощности гумусового горизонта на почвах, расположенных на приовражных пологих склонах, где выделены эродированные почвы. Образование эродированных почв произошло из-за недостаточно высоких требований к обработке склонных земель.В целом с/хозяйственные угодья используются правильно и интенсивно. Почвы низкого качества в долинах рек, оврагов, смытые и намытые почвы, поврежденные водной эрозией, используются под пастбища и реже – под сенокосы.
[bookmark: _Toc224693798]2.2.4. Рельеф.
В геоморфологическом плане территория поселения расположена на западных склонах Приволжской возвышенности.
Территория Грабовского сельского поселения представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную балками и оврагами. Овраги и балки имеют преимущественно северо-восточное и восточное направление.
На территории поселения имеются овраги. Склоны и днища оврагов преимущественно задернованы, имеют вид широких лощин с пологими склонами и плоским дном. В большинстве таких оврагов на дне встречаются выходы родников. Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова описываемой территории. На очень пологих склонах сформировались светло-серые лесные, среднекаменистые, темно-серые лесные, черноземы оподзоленные, выщелоченные, лугово-черноземные среднемощные глинистые и суглинистые почвы.
На пологих и покатых склонах почвы, поврежденные водной эрозией.
[bookmark: _Toc431453204][bookmark: _Toc224693799]2.2.5 Растительность.
Грабовский сельсовет расположен в лесостепной зоне. Растительный покров представлен травянистой, древесной и кустарниковой растительностью. 
Древесная растительность сохранилась по днищам оврагов и в лесополосах. Древесная растительность представлена дубом, березой, кленом, осиной, ольхой, вязом, тополем, кустарниковая растительность – жимолостью, шиповником. 
Кормовые угодья представлены разнотравно-узколистно мятликовыми, разнотравно-ползуче пырейными с травостоем из мятлика узколистного, пырея ползучего, типчака, костра берегового, клевера лугового, василька розового, цикория обыкновенного, зубчатки поздней.
По днищам оврагов и в пойме реки Суры расположены болотистые луга с избыточным грунтовым увлажнением. Здесь преобладают разнотравно-осоковые, осоково-камышовые типы растительности.
Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверные с типчаком, кострово-разнотравные, типчаково-разнотравные. Эта луга малопродуктивны и используются в основном как пастбища.
Восточная часть территории сельсовета обладает незначительными запасами лесных ресурсов. Лесной фонд Ахунского лесхоза относится к лесам I группы, назначение которых заключается в выполнении защитных водоохранных и рекреационных функций, а также удовлетворение потребностей в древесине. Преобладающий состав пород – хвойные (сосна, ель, лиственница) и лиственные (дуб, ясень, клен, береза, осина, ольха, липа, тополь, ива, тальник).
Рубки ухода в условиях лесхоза являются одним их основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений и повышению технических качеств выращиваемой древесины. Конечной целью главных рубок должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов, сохранение и усиление водоохраной защитной роли лесов. Санитарное состояние Ахунского лесхоза удовлетворительное. Очагов вредителей леса не имеется. В пожароопасный период все леса контролируются лесной охраной.

[bookmark: _Toc224693800]2.3. Зоны с особыми условиями использования территорий
На территории Грабовского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2026 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории:
Таблица 5. 
Виды зон с особыми условиями использования территорий 
на территории Грабовского сельсовета.
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

	2
	Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта

	3
	Охранная зона нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и аммиакопроводов

	4
	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

	5
	Охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

	6
	Охранная зона линий и сооружений связи

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	8
	Водоохранная зона

	9
	Прибрежная защитная полоса

	10
	Береговая полоса

	11
	Зоны затопления и подтопления

	12
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	13
	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)



Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, иных территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

Зоны охраны объектов культурного наследия
	
Согласно статье 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(с последующими изменениями) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, и случаев, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 
Со дня установления или изменения зон охраны объектов культурного наследия независимо от ограничений использования земельных участков, установленных в границах таких зон, допускаются: 
1) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения защитной зоны объекта культурного наследия, или в случае начала строительства, реконструкции до дня установления или изменения данной зоны, если для строительства, реконструкции указанного объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство; 
2) реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без изменения их параметров; 
3) использование объектов капитального строительства, расположенных в границах данной зоны, в соответствии с их видом разрешенного использования и (или) их назначением. 
Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 №972 (с последующими изменениями). 
	Перечень ограничений использования объектов недвижимости, которые могут быть установлены в границах зон охраны объектов культурного наследия утвержден п.9,10,11 постановления Правительства РФ от 12.09.2015 №972 (с последующими изменениями).
В границах поселения расположен объект культурного наследия регионального значения «Комплекс усадьбы А.М. Устинова», по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово. Зоны охраны объекта культурного наследия не утверждены.
	 
Защитная зона объекта культурного наследия.
Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(с последующими изменениями) защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям 
(за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
[bookmark: dst856]1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
В границах поселения расположен объект культурного наследия регионального значения «Комплекс усадьбы А.М. Устинова», по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово. 
Приказом Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 06.02.2019 №17-ОД «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия» утверждены защитные зоны объекта культурного наследия (реестровый номер 58:05-6.686). 
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями). Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, приведенном в таблице:
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	300, 500, +/- 400
	30

	750, +/- 750
	40

	1150
	55


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице подпункта «а», применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

[bookmark: _Toc224693801]Придорожные полосы автомобильных дорог
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
 Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее - Правила), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.
 В соответствии с Правилами охранная зона магистрального трубопровода устанавливается вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]- возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;
[bookmark: sub_442]- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
- производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Согласно статье 106 Земельного кодекса водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
Ограничения в границах водоохранных зон устанавливаются частями 15-16.3 статьи 65 Водного кодекса РФ.
Ограничения в границах прибрежных защитных полос устанавливаются частью 17 статьи 65 Водного кодекса РФ.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории муниципального образования представлены в таблице 7:
Таблица 7. 
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Грабовского сельсовета. 

	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь, км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина Прибрежной защитной полосы, м
	Примечание

	р. Сура
	(841/344)/               (67500/19881)
	200
	200
	Реестровый номер прибрежной защитной полосы: 58:00-6.632
Реестровый номер водоохранной зоны: 58:00-6.633

	р.Колоярка
	15/82,5
	100
	30
	Примечание: отображены в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ

	р. Шукша
	15,0/82,5
	100
	30
	

	р. Ерка
	84,0 /946
	200
	30
	

	прочее
	-
	50
	-
	



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зона санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Согласно пункту 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению исполнительного органа субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. 
На момент разработки генерального плана Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не утверждено Правительством Российской Федерации.
Критерии по организации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого  назначения (далее – ЗСО) определены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Грабовского сельсовета установлены Приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Правительства Пензенской области от 29.05.2023 г. №15-71/2 «Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

1. Первый пояс зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
1.1. Первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения эксплуатационной скважины с целью охраны ее от случайного или умышленного повреждения и загрязнения. Для защищенных горизонтов нормативный радиус первого пояса ЗСО составляет 30м от водозаборной скважины, или сокращается на условия реальной возможности его организации по согласованию с органами Роспотребнадзора. 	Согласно п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
1.2. Режим использования территорий в границах первого пояса ЗСО источников питьевого, хозяйственно-бытового и водоснабжения установить согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».	
1.3. Мероприятия по первому поясу ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:
	- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
	- не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
	- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
	- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
	- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
	- каждый из водозаборов должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Второй пояс зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
	2.1. Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, на которой должен быть установлен специальный режим хозяйственной деятельности для предупреждения бактериологического и химического загрязнения воды подземных источников. Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является расчетное время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности и вирулентности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения подземных вод. В соответствии со СНиП 23-01-99, Пензенская область относится ко II климатическому району. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что если за ее пределами через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступят микробные загрязнения, то они не достигнут водозабора. Расчетное время Т для недостаточно защищенных подземных вод равняется 400 суткам, для защищенных - 200 суток.
2.2. Режим использования территорий в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установить согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:
	- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
	- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
	- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
	- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
	- своевременное  выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;
	- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
	- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
	- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
            - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Третий пояс зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
3.1. Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, на которой должен быть установлен специальный режим хозяйственной деятельности для предупреждения бактериологического и химического загрязнения воды подземного источника. Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Расположение границы третьего пояса ЗСО определяется условием, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, они или не достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее расчетного времени, большего проектного срока эксплуатации водозабора 10 000 суток (25лет).
3.2. Режим использования территорий в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установить согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
                3.3. Мероприятия по третьему поясу ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:
	- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
	- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
	- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
	- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, за исключением размещения таких объектов только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
	- своевременное  выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Зоны затопления и подтопления

Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса РФ:
1) предпаводковое и послепаводковое обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;
2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);
4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.
Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1 Водного кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (с последующими изменениями), зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведениях о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости.
	В ЕГРН внесены сведения о зоне подтопления с реестровым номером 58:05-6.732, 58:05-6.733, 58:05-6.734, 58:05-6.736, 58:05-6.739, 58:05-6.740, 58:05-6.743, 58:05-6.746, 58:05-6.750, 58:05-6.751, 58:05-6.752 и зоне затопления с реестровым номером 58:05-6.743, 58:05-6.746.

Санитарно-защитная зона 

Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются, изменяются или прекращают свое существование на основании решения уполномоченного органа.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями). 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Перечень ограничений, которые могут быть установлены в отношении территорий, входящих в санитарно-защитные зоны определен пунктом 5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями)
Также, режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями). 
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с частью 13 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
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Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов).
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) До вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 8 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.


Таблица 8. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	IV
	III
	II
	I

	Диаметр трубопровода
	300 и менее
	свыше 300 до 500
	свыше 500 до 1000
	свыше 1000 до 1200

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	75
	100
	150
	200



Для объектов магистральных трубопроводов, проходящих по территории Грабовского сельсовета, должны быть установлены следующие минимальные расстояния до оси трубопроводов:
Таблица 9. 
	Наименование трубопровода
	Минимальные расстояния до оси трубопровода
	Реестровый номер границы минимальных расстояний

	Магистральный нефтепродуктопровод "Уфа - Западное направление"
	100 м
	58:00-6.740

	Магистральный нефтепродуктопровод «Пенза-Саранск»
	75 м
	58:00-6.694

	Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-2»
	200 м
	58:00-6.741

	Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1»
	150 м
	58:00-6.765


	
[bookmark: _Hlk154421936][bookmark: _Hlk154493884][bookmark: _Toc224693802]2.4. Баланс территории. Функциональное зонирование
[bookmark: _Toc224693803]2.4.1. Баланс территории
Общая площадь в административных границах муниципального образования Грабовский сельсовет составляет 17535 га.

Таблица 10.
Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования Грабовский сельсовет по категориям земель*
	[bookmark: _Hlk167893679]№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Общая площадь муниципального образования, в том числе:
	га
	17535

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	14 238,9

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	2 338,05

	2.1.1
	с. Грабово
	га
	1678,5

	2.1.2
	с. Степное Смагино
	га
	6,75

	2.1.3
	с. Чертково
	га
	523,2

	2.1.4
	п. Ера
	га
	129,6

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	26,15

	5
	Земли лесного фонда 
	га
	931,89

	*Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Из общей площади территории Грабовского сельсовета 81,2% занимают земли сельскохозяйственного назначения; 13,3 % - земли населенных пунктов.

[bookmark: _Toc224693804]2.4.2. Функциональное зонирование

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ муниципального образования, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:  
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны:

Таблица 11.
Перечень функциональных зон Грабовского сельсовета.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение 
	Расчетный срок (2035)

	1
	Жилые зоны
	га
	2006,36
	1 647,22

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1986,5
	1 626,82

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный
	га
	19,86
	20,42

	2
	Общественно-деловые зоны
	
	31,8
	26,14

	2.1
	Общественно-деловая зона
	га
	31,8
	23,08

	2.2
	Зона исторической застройки
	га
	-
	3,06

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	86,13
	233,41

	3.1
	Производственная зона
	га
	51,33
	130,95

	3.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	5,01

	3.3
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	34,8
	97,45

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	228,51
	233,35

	4.1
	Зона садоводства, огородничества
	га
	187,03
	187,03

	4.2
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	41,48
	46,32

	5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	1,45
	158

	5.1
	Зона рекреационного назначения
	га
	0,99
	27,12

	5.2
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га 
	0,46
	130,88

	6
	Зоны специального назначения
	га
	11,376
	18,26

	6.1
	Зона кладбищ
	га
	11,3
	18,13

	6.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,076
	0,076

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.



Проектом генерального плана скорректированы границы функциональных зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» и «Карта функциональных зон (фрагменты)» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).
Назначение функциональных зон, установленных на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области:
[bookmark: _Hlk121994738]
Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для малоэтажной многоквартирной жилая застройки, а именно для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.
 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
Зона инженерной инфраструктуры – предназначена для размещения инженерных сетей и сооружений, включая их охранные и санитарно-защитные зоны. 
	Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.
Примечание: 
Параметры производственной зоны устанавливаются в зависимости от назначения зоны: 
- промышленная зона (коэффициент застройки - 0,8, коэффициент плотности застройки - 2,4); 
- научно-производственная <*> (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1); 
- коммунально-складская (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1,8). 
<*> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.
Для зоны инженерной и транспортной инфраструктур предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

Зоны сельскохозяйственного использования.
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими, также объекты сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Зона садоводства, огородничества предназначена для:
- ведения огородничества (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур);
- ведения садоводства (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд);
- земельных участков общего назначения (земельных участков, являющихся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.

Зоны рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов. 
Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) предназначена для организации парков, скверов., бульваров, садов, городских лесов и ландшафтных территорий, и обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов для кратковременного отдыха, спорта и проведения досуга населения.

Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
В границах Грабовского сельсовета выделены зона кладбищ и зона складирования и захоронения отходов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.
 
[bookmark: _Toc224693805]2.5. Население и трудовые ресурсы
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями поселения, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения на 01.01.2024 составляет 8229 человек. 
Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2029 г. по 2024 г. (за последние 5 лет) уменьшилась на 653 человека.
[bookmark: _Hlk154425253]Таблица 12.
Динамика численности населения муниципального 
образования Грабовский сельсовет*
	Наименование
	Годы

	
	Ед.
измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Муниципальное образование 
Грабовский сельсовет
	человек
	8882
	8719
	8513
	8453
	8304
	8229

	* На основании данных Пензастата



Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями поселения, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 3).
Рисунок 3
Динамика численности населения муниципального 
образования Грабовский сельсовет 



Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Прогноз перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2037 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы.
Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет -3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.
Прогнозная численность населения муниципального образования Грабовский сельсовет на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2035г.)

  t , где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (8229);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (11);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).

Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (-3,5).
Прогнозная численность населения муниципального образования Грабовский сельсовет на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2035 года) составит 7620 человек.

[bookmark: _Toc224693806]2.6. Жилищный фонд (жилищное строительство)

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
- проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
На территории поселения жилой фонд состоит из индивидуальных жилых домов и малоэтажных многоквартирных жилых домов. Общий объем жилищного фонда по состоянию на 2025 год составляет 237 тыс. кв.м. Индивидуальные жилые дома – 2615 ед., малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) – 370 ед. Аварийное и ветхое жилье составляет 1,7 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность – 27,8 кв.м./чел.
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда муниципального образования. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc224693807]2.7. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc224693808]2.7.1. Железнодорожный транспорт
[bookmark: _Hlk130559358]По территории Грабовского сельсовета проходят объекты железнодорожного транспорта: Куйбышевская железная дорога «Пенза-3 – Рузаевка» (однопутная, электрофицированная), пассажирская железнодорожная станция общего пользования «Грабово», пассажирская железнодорожная станция общего пользования «116 км».
Вопросы в области железнодорожного транспорта относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в Схеме территориального планирования Российской Федерации (Далее также СТП РФ). 
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями) планируемые к размещению на территории Грабовского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют.

[bookmark: _Toc224693809]2.7.2. Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи муниципального образования Грабовский сельсовет, составляют автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения.
	Автомобильные дороги общего пользования федерального значения по территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не проходят.
Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 25.07.2024 № 518-пП (с последующими изменениями) по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:
Таблица 13.
Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Грабовского сельсовета
	№ п/п
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	Идентификационный номер

	1
	Автомобильная дорога регионального значения
	Автодорога «Пенза-Лунино – граница области»
	Протяженность, км
	8,5
	58-ОП-РЗ-К-168

	
	
	
	Категория
	III
	

	2
	Автомобильная дорога межмуниципального значения
	Автомобильная дорога «с.Грабово – с.Вазерки – с.Пыркино»
	Протяженность, км
	4,5
	58-ОП-МЗ-Н-46

	
	
	
	Категория
	IV
	



По территории Грабовского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги местного значения поселения:

Таблица 14.
Перечень автомобильных дорог местного значения поселения, 
проходящих по территории Грабовского сельсовета
	№ п/п
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	Идентификационный номер

	1
	Автомобильная дорога местного  значения поселения
	Автодорога «с.Грабово – п.Чертково»
	Протяженность, км
	4,8
	56-613-408-ОП-МП-073

	
	
	
	Категория
	IV
	

	2
	Автомобильная дорога местного  значения поселения
	Автодорога «с.Грабово – п.Ера»
	Протяженность, км
	5,2
	56-613-408-ОП-МП-072

	
	
	
	Категория
	IV
	



Придорожные полосы в отношении вышеуказанных автомобильных дорог не устанавливаются, в силу статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями) планируемые к размещению на территории Грабовского сельсовета объекты автомобильного транспорта федерального значения отсутствуют.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Грабовского сельсовета планируется к размещению автомобильная дорога регионального значения:
Таблица 15.
Перечень автомобильных дорог регионального значения, 
планируемых к размещению на территории Грабовского сельсовета
	№ п/п
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	Идентификационный номер

	1
	Автомобильная дорога регионального  значения общего пользования
	Автодорога «Обход с.Бессоновка»
	Протяженность, км
	3,3
	-



В соответствии со Схемой территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 15.12.2021 №795-60/4 (с последующими изменениями) на территории Грабовского сельсовета новые объекты автомобильного транспорта местного значения муниципального района не планируются.

Улично-дорожная сеть.
Существующее положение.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования Грабовский сельсовет* представлен в таблице:
	№ 
согласно пункта
постановления
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км
	Общая площадь, м2
	Тип покрытия
	Идентификационный номер

	
	
	
	
	асфальтобетон, км
	щебеночное, гравийное, км
	грунтовые, км
	

	в том числе по улицам села Грабово

	1
	2-я Советская
	0,274
	800
	
	0,274
	
	56213808ОПМП001

	2
	Красная Горка
	1,524
	5200
	
	1,524
	
	56213808ОПМП002

	5
	Комсомольская
	0,796
	2400
	
	0,796
	
	56213808ОПМП005

	8
	Спиртзаводская
	0,856
	3520
	0,856
	
	
	56213808ОПМП008

	9
	Садовая
	0,945
	2400
	
	0,945
	
	56213808ОПМП009

	10
	Набережная
	0,502
	1600
	
	0,502
	
	56213808ОПМП010

	11
	Озерная
	0,486
	2450
	
	0,486
	
	56213808ОПМП011

	12
	Овражная
	0,628
	1600
	
	0,628
	
	56213808ОПМП012

	13
	Огородная
	1,787
	8000
	
	1,787
	
	56213808ОПМП013

	15
	Заводская
	0,353
	1600
	
	0,353
	
	56213808ОПМП015

	18
	Пионерская
	1,303
	5200
	
	1,303
	
	56213808ОПМП018

	19
	Почтовая
	0,309
	800
	
	0,309
	
	56213808ОПМП019

	20
	Станционная
	0,207
	800
	0,207
	
	
	56213808ОПМП020

	22
	Кирпичная
	0,755
	3120
	
	0,755
	0,18
	56213808ОПМП022

	23
	Подгорная
	2,321
	5200
	
	2,321
	
	56213808ОПМП023

	24
	Мелиораторов
	0,557
	2150
	
	0,557
	
	56213808ОПМП024

	25
	Строителей
	0,991
	2900
	
	0,991
	
	56213808ОПМП025

	26
	Моксина
	0,702
	2400
	
	0,702
	
	56213808ОПМП026

	27
	Кармишина
	0,178
	2000
	0,178
	
	
	56213808ОПМП027

	30
	 Молодежная
	1,058
	4800
	1,058
	
	
	56213808ОПМП030

	31
	 Школьная
	0,425
	3200
	
	0,425
	
	56213808ОПМП031

	32
	40 лет Победы
	0,731
	3600
	0,731
	
	
	56213808ОПМП032

	34
	2-я Лесная
	0,282
	1200
	0,282
	
	
	56213808ОПМП034

	35
	Полевая
	0,732
	3200
	0,732
	
	
	56213808ОПМП035

	39
	Грибова
	0,591
	2800
	
	0,591
	
	56213808ОПМП039

	40
	 Речная
	0,827
	2400
	
	0,827
	
	56213808ОПМП040

	43
	 Автомобильная
	0,333
	2800
	0,333
	
	
	56213808ОПМП043

	44
	 Степная
	1,605
	5200
	
	1,605
	
	56213808ОПМП044

	49
	 Песчаная
	0,585
	3400
	
	0,585
	
	56213808ОПМП049

	в том числе по улицам села Чертково

	50
	 Коммунаров
	1,042
	4000
	
	1,042
	
	56213808ОПМП050

	51
	 Антипова
	1,274
	6800
	
	1,274
	
	56213808ОПМП051

	52
	 Молодежная
	0,769
	4000
	0,769
	
	
	56213808ОПМП052

	55
	Колхозная
	0,619
	2,0
	
	0,619
	
	56213808ОПМП055

	в том числе по улицам п.Ера

	56
	 Подлесная
	1,616
	6800
	
	
	1,616
	56213808ОПМП057

	в том числе по улицам села Грабово

	57
	переулок Совхозный
	0,287
	1340
	0,287
	
	
	56213808ОПМП058

	58
	 1ая Сурская
	0,709
	4000
	
	
	0,709
	56213808ОПМП059

	59
	2-я Сурская
	0,720
	4000
	
	
	0,720
	56213808ОПМП078

	60
	 2 Речная
	0,656
	2000
	
	
	0,656
	56213808ОПМП60

	    61
	 2-я Южная
	0,168
	3460
	
	
	0,168
	56213808ОПМП062

	62
	Новая
	0,763
	4000
	
	
	0,763
	56213808ОПМП067

	63
	Южная
	0,540
	5600
	
	
	0,540
	56213808ОПМП070

	64
	переулок 
Полевой
	0,194
	730
	
	
	0,194
	56213808ОПМП071

	65
	Нагорная
	0,4
	1600
	
	
	0,4
	56213808ОПМП075

	66
	Светлая
	0,5
	2000
	
	
	0,5
	56213808ОПМП076

	67
	Евгения Камендровского
	1,77
	7080
	
	
	1,77
	56213808ОПМП077

	в том числе по улицам с.Степное Смагино

	68
	 Донская
	0,881
	
	
	
	0,881
	56213808ОПМП072


*утв. Постановлением администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.10.2023 гг. №315 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 19.07.2022г. № 126 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и их идентификационных номеров  в актуальной редакции»»
На территории с. Грабово расположены два мостовых сооружения: мост через р. Суру и мост через водоток в западной части территории.
[bookmark: _Toc224693810]2.7.3. Трубопроводный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р 
(с последующими изменениями) планируемые к размещению объекты трубопроводного транспорта на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области отсутствуют.
Таблица 17. 
Существующие объекты трубопроводного транспорта, 
проходящие по территории Грабовского сельсовета.
	Наименование трубопровода
	Минимальные расстояния до оси трубопровода
	Реестровый номер границы минимальных расстояний

	Магистральный нефтепродуктопровод "Уфа - Западное направление"
	100 м
	58:00-6.740

	Магистральный нефтепродуктопровод «Пенза-Саранск»
	75 м
	58:00-6.694

	Магистральный нефтепродуктопровод ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"
	25 м
	58:00-6.625

	Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-2»
	200 м
	58:00-6.741

	Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1»
	150 м
	58:00-6.765




[bookmark: _Toc224693811]2.8. Инженерная инфраструктура

[bookmark: _Toc224693812]2.8.1. Система водоснабжения
Водоснабжение населенных пунктов Грабовского сельсовета осуществляется централизованной водопроводной сетью и шахтными колодцами. 
Общая протяженность водопроводной сети составляет 75,9 км. На территории сельсовета расположено 15 артезианских скважин (с. Грабово – 13 шт., с. Чертково – 1шт., п. Ера – 1 шт.) и 13 водонапорных башен (с. Грабово – 10 шт., с. Чертково – 2 шт., п. Ера – 1 шт.)  Общее количество объектов капитального строительства обеспеченных централизованным водоснабжением. В том числе: индивидуальные жилые дома – 3341 ед., многоквартирные дома – 37 ед., иные объекты – 40 ед. Улицы (территории), не обеспеченные сетями водоснабжения – с. Чертково ул. Спирина и ул. Мира.
Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует,  что ведет к  использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для  полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.

Расходы воды на пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.
Наружное пожаротушение сельского поселения принято от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети и от пожарных резервуаров и водоемов. Пожарные гидранты и водоемы должны иметь подъезды с твердым покрытием. В случае наличия на территории объекта или вблизи от него (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников – рек, озер, бассейнов. К ним должны быть устроены благоустроенные подъезды с площадками размером не меньше 12х12 м для установки пожарных машин и забора воды в любое время года.
 Пожарные гидранты должны размещаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. На водопроводной сети систем водоснабжения сельских поселений с численностью населения до 500 человек, вместо пожарных гидрантов разрешается устанавливать стояки диаметром до 80 мм с пожарными кранами. Установка гидрантов на ответвлениях от основных линий водопровода не допускается. Для обеспечения наружного пожаротушения, в местах, не оборудованных кольцевыми системами водопровода, пожаротушение жилой и производственной зон сельского поселения предусматривается при помощи насосов пожарной помпы с водозабором из пожарных резервуаров и водоемов. Для населенных пунктов сельских поселений расход воды на наружное пожаротушение необходимо принимать в объеме – 5л/сек на один пожар.
Рекомендуется принимать водопровод, по назначению совмещенный с противопожарным. Радиус действия пожарных резервуаров равен 200 метров. Заполнение пожарных резервуаров предусмотрено от колодцев, расположенных на водопроводной сети. Для надежности пожаротушения зданий с массовым скоплением населения предусматривается пожарная сигнализация всех зданий.

Мероприятия генерального плана
Таблица 18.
Планируемые объекты водоснабжения на территории Грабовского сельсовета.
	№ п/п
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта

	
	
	
	Местоположение
	Срок реализации

	1
	Объект водоснабжения
	Водонапорная башня
	Пензенская область, Бессоновский р-н, северо-западная часть с. Грабово
	2035

	2
	Объект водоснабжения
	Артезианская скважина
	Пензенская область, Бессоновский р-н, северо-западная часть с. Грабово
	2035



[bookmark: _Toc224693813]2.8.2. Система водоотведения
Система централизованного водоотведения есть только в с. Грабово на ул. Юбилейная. Общая протяженность канализационных сетей 1,5 км. Общее количество объектов капитального строительства, обеспеченных централизованным водоотведением, в том числе: индивидуальные жилые дома – 8 ед., многоквартирные жилые дома – 8 ед., иные объекты – 3 ед. 

	Характеристика водоотводящих (канализационных) сетей муниципального образования.

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
Материал
исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Количество подключенных объектов капитального строительства,
единиц / %

	Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул.Юбилейная
Безнапорная канализация
	Протяженность 1598 м, диаметры – 300 мм, глубина заложения 2 м (из асбестоцементных труб  труб – 1598,  55 колодцев, диаметр 1000 мм,  глубина заложения 2 м)
	1970г. / 70%
	186



К ГАСУ «Грабовский психоневрологический интернат» относятся очистные сооружения (ориентир Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово ул. Центральная, 180).
Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. 
В других населенных пунктах Грабовского сельсовета сохраняется система сброса сточных вод в выгребные ямы и надворные уборные, возможно оборудование надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями отдельных зданий или групп зданий.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоотведения на территории Грабовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc224693814]2.8.3. Система газоснабжения
По территории муниципального образования проходят распределительные газопроводы высокого и низкого давления. С. Грабово и с. Чертково газифицированы.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области газоснабжения на территории Грабовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc224693815]2.8.4. Электроснабжение
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
По территории Грабовского сельсовета проходят:
· ВЛ-500 кВ «Вешкайма – Пенза-2»;
· ВЛ-220 кВ «Пенза-2 – Рузаевка»;
· ВЛ-110 кВ «Пенза-1 – Грабово тяговая;
· ВЛ-10кВ Грабовская-2 от РП-10кВ "Райком";
· Электросетевой комплекс №2003 напряжением 0,4-6-10 кВ Чертковская от ПС "Бессоновка";
· ВЛ-10 кВ;
· Электросетевой комплекс № 2025 напряжением 0,4-6-10 Кв Грабовская-2 от РП-10кВ "ГРАЗ";
· Электросетевой комплекс № 2065 напряжением 0,4-6-10 кВ Вазерская от ПС «Грабово-тяговая»;
· Электросетевой комплекс № 2066 напряжением 0,4-6-10 кВ Комбинатская от ПС "Грабово-тяговая";
· Электросетевой комплекс №2008 напряжением 10-6-0,4 кВ Грабовская-2 от РП-10 кВ "Райком";
· Электросетевой комплекс №2020 напряжением 10-6-0,4 кВ от РП-10 кВ "Райком";
· Тяговая подстанция (железной дороги) ПС 110 кВ Грабово тяговая.
Все населенные пункты поселения электрифицированы. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения на территории муниципального образования Грабовского сельсовет не планируются.

[bookmark: _Toc224693816]2.8.5. Теплоснабжение
Системы централизованного теплоснабжения жилых домов в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.
Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе. 
Система теплоснабжения проходит в с. Грабово к:
- посту СМП № 1 по адресу ул. Ново-Западная, 15.
- МБОУ СОШ №2 с. Грабово имени героя Российской Федерации С.В.Кустова и МБДОУ ДС с. Грабово по адресу ул. Лесная, дом 23 а;
- МБОУ СОШ №1 с.Грабово по адресу ул. Советская, 160 в;
- к зданиям общественной застройки по адресу ул. Юбилейная, 9Б.
Теплоснабжение жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Hlk120871630]Мероприятия в области теплоснабжения на территории муниципального образования Грабовский сельсовет не планируются.

[bookmark: _Toc224693817]2.8.6. Связь и телекоммуникация
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или
почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при
оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
Линейно-кабельные сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
На территории поселения осуществляет почтовое обслуживание два отделения Почты России, расположенные по адресу: с. Грабово, ул.Центральная. 54, с.Чертково, ул. Набрежная, 24. Также на территории Грабовского сельсовета расположены 6 вышек базовых станций.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области связи и телекоммуникации на территории муниципального образования Грабовский сельсовет не планируются.

[bookmark: _Toc224693818]2.9. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
[bookmark: _Hlk139544895]
[bookmark: _Toc224693819]2.9.1. Система образования и воспитания
Полномочия органов местного самоуправления поселения имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
Таблица 19.
Существующие объекты образования и науки.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	МБДОУ детский сад с. Грабово
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Грабово, ул. Лесная, 31А

	2
	МБДОУ детский сад с. Грабово
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Грабово, Западный проезд, 10

	Общеобразовательные учреждения

	3
	МБОУ СОШ № 1 с. Грабово
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, 
с. Грабово, ул. Советская, 160

	4
	МБОУ СОШ № 2 с. Грабово имени Героя Российской Федерации С.В. Кустова
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Грабово, ул. Лесная, 31

	5
	Филиал имени П.П. Спирина МБОУ СОШ № 2 с. Грабово в с. Чертково
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, 
с. Чертково, ул. Центральная, 45

	Организации дополнительного образования

	-
	-
	-


В соответствии со Схемой территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 26.12.2012 № 98-11/3 (с последующими изменениями) на территории Грабовского сельсовета планируются к размещению следующие объекты образования:
	№ 
п/п
	Наименование 
объекта 
	
	Краткая характеристика объекта 
	Местоположение объекта 
	Программы, обоснования 
	Период реализации 

	1
	МАДОУ ДС с. Грабово
	
	Строительство образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест»
	Пензенская область, Бессоновский район, Грабовский с/с, с. Грабово
	Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 01.04.2021 № 294 (с последующими изменениями)
	2024-2040



Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями муниципального образования Грабовский сельсовет мероприятия в области общего и дошкольного образования не планируются.

[bookmark: _Toc224693820]2.9.2. Система здравоохранения
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти  Пензенской области. 
На территории поселения расположены следующие объекты здравоохранения:
Таблица 20. 
Объекты здравоохранения, расположенные 
на территории Грабовского сельсовета.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	Пост СМП № 1
	Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Ново-Западная, 15

	2
	Грабовская врачебная амбулатория
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Грабово, ул. Шоссейная, 3А

	3
	ФАП с. Чертково
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, 
с. Чертково ул. Центральная, 44


В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Грабовского сельсовета не планируются к размещению и реконструкции объекты здравоохранения.

Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями муниципального образования Грабовский сельсовет мероприятия в области здравоохранения не планируются.

[bookmark: _Toc224693821] 2.9.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Для сельского поселения  – это: 
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.
На территории Грабовского сельсовета расположены следующие учреждения культуры и спорта:
Таблица 21. 
Объекты культуры и спорта, расположенные на территории Грабовского сельсовета.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	Структурное подразделение МУК «МЦРБ Бессоновского района»
библиотека с. Грабово №2
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Грабово, ул. Юбилейная, 8

	2
	Структурное подразделение МУК 
«МЦРДК Бессоновского района»  в. с. Грабово (ИКЦ « Радуга» )
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Грабово, ул. Юбилейная, 8

	3
	Стадион «ГРАЗ-АРЕНА»
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Грабово, ул. Лесная 31

	4
	Хоккейная коробка	
	с.Грабово ул.Майская,31

	5
	Пришкольная спортивная площадка МБОУ СОШ №1 с. Грабово
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, 
с. Грабово, ул. Советская, 160

	6
	Пришкольная спортивная площадка филиала МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова в с. Чертково
	Пензенская обл., Бессоновский р-н, 
с. Чертково, ул. Центральная, 45	



Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов культуры и спорта на территории муниципального образования Грабовский сельсовет не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc224693822]2.9.4. Социальное обслуживание
На территории Грабовского сельсовета расположено Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат», расположенный по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Центральная, 180.
Также в здании администрации (ул. Центральная, 181) находится отделение Бессоновского комплексного центра социального обслуживания населения.

Мероприятия генерального плана 
Мероприятия по размещению новых объектов, либо реконструкции существующих объектов социального обеспечения на территории Грабовского сельсовета не предусматриваются. 
[bookmark: _Hlk120695931]
[bookmark: _Toc224693823]2.9.5. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории муниципального образования Грабовский сельсовет расположен 1 объект - Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти, по адресу: Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Центральная, 181.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории муниципального образования Грабовский сельсовет не предусматриваются.

[bookmark: _Toc224693824]2.9.6. Места погребения
Согласно реестру мест ритуальных захоронений на территории Бессоновского района Пензенской области, на территории муниципального образования Грабовский сельсовет расположено 5 кладбищ:
1) Кладбище с.Грабово по ул.2-ая Совхозная, площадью 4,8 га, кадастровый номер земельного участка: 58:05:0700301:56;
2) Кладбище с.Грабово по ул. Центральная, площадью 3,15 га, кадастровый номер земельного участка: 58:05:0100201:1185;
3) Кладбище с.Грабово по ул.Колхозная, площадью 1,6 га, кадастровый номер земельного участка: 58:05:0000000:2026;
4) Кладбище с. Чертково, площадью 1,5 га, кадастровый номер земельного участка: 58:05:0370101:1410;
5) Кладбище п. Ера, площадью 0,25 га, кадастровый номер земельного участка: 58:05:0000000:719.

[bookmark: _Toc404780255][bookmark: _Toc407226454]На территории сельсовета расположен один ликвидированный скотомогильник с биологическими камерами (Яма Беккари) (ликвидирован в 2021 году), расположенный в примерно в 910 м на юг от ориентира, с. Чертково, ул. Молодежная, 36. Скотомогильник находится на нормативном удалении от жилой застройки.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории муниципального образования Грабовский сельсовет не предусматриваются.

[bookmark: _Toc224693825]2.9.7. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями), на территории поселения объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования, расположенных на территории Грабовского сельсовета, содержатся в приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Мероприятия генерального плана
На территории поселения мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc224693826]2.10. Производственная и сельскохозяйственная база
Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Развитая экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.
В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».
Необходимые условия для развития экономической базы муниципального образования:
1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей;
2) анализ финансовых и экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса;
3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;
4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 
Градообразующим производством для муниципального образования – является сельское хозяйство. 
Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:
· создание производственной сферы субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности;
· улучшение состояния материально-технической базы производства, с целью увеличения объемов производства, расширения номенклатуры, применения новых технологий;
· повышение уровня использования мощностей и загрузки существующего технологического оборудования;
· повышение темпов технического перевооружения производств, обновления оборудования и совершенствования технологических процессов;
· повышение энергоэффективности предприятий с целью снижения финансовых затрат на потребляемые энергоресурсы, затрат на производство и реализацию изготовляемой продукции;
· сокращение бюрократических барьеров при осуществлении подключения новых производств к источникам энергоресурсов.
· повышение квалификации рабочих основных профессий, повышение кадрового потенциала. 
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:
· расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;
· создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации;
· снижение транспортных издержек при реализации сельскохозяйственной продукции за пределами области;
· снижение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;
· улучшение материально-технической базы;
· внедрение передовых технологий, инноваций;
· развитие сферы оказания сервисных услуг по ремонту сельскохозяйственной техники;
· развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
· взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:
· создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;
· развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);
· совершенствование форм государственной поддержки;
· создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;
· повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;
· развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.
Мероприятия генерального плана.
На территории поселения мероприятия по промышленным и сельскохозяйственным производствам не предлагаются.

[bookmark: _Toc201608251][bookmark: _Toc224693827]2.10.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории муниципального образования Грабовский сельсовет работают следующие предприятия:
1.	Промышленные предприятия: 
•	АО «ЗАВОД ГРАЗ» —предприятие, выпускающее специальные автомобили для перевозки и временного хранения нефтепродуктов;
•	ООО "ПКАТ" - производство сельскохозяйственной техники и оборудования (юр. адрес Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, ул. Грибова, д. 25а);
•	ООО "Александровский Спиртзавод №14" - производство пищевого спирта (Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, Спиртзаводская ул., д.8);
•	ООО «ЭКОСТРОМ» — производство изделий из бетона для использования в строительстве (ул. Мелиораторов, зд. 22/5);
•	ООО «Грабовский Комбикормовый Завод» - производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах (Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово);
•	Объект промышленности (обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Грабово, ул. Совхозная, 2А, 7);
•	Объект промышленности (обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Грабово, ул. Совхозная 2 А, 5 уч.1);
•	Объект промышленности (Ориентир 50м северо-восточнее с.Грабово по ул.Засурской);
•	Объект промышленности (Грабовский сельсовет, северо-восточнее по ул. Засурская 1060 м).
2.	Сельскохозяйственные предприятия: 
•	ООО «САДЫ СУРЫ» - выращивание многолетних культур (Пензенская область, Бессоновский район, село Чертково).
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[bookmark: _Toc224693829]2.11.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории Грабовского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня
Мероприятия генерального плана
На территории муниципального образования не запланировано развитие рекреационных территорий.
[bookmark: _Toc224693830]2.11.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и многочисленные пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
-  наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов и рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на территориях по берегам прудов. 
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения поселения.

Мероприятия генерального плана
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Грабовского сельсовета вблизи водных объектов.

[bookmark: _Toc224693831]2.12. Объекты культурного наследия
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с последующими изменениями).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.
В границах муниципального образования расположены три объекта культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Таблица 22. 
Объекты культурного наследия, расположенные 
на территории Грабовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объекта      культурного наследия
	Местонахождение
объекта культурного наследия
	Граница объекта культурного наследия
	Защитная зона объекта культурного наследия
	Зоны охраны объекта культурного наследия

	1
	Комплекс усадьбы А.М. Устинова
	Пензенская область, Бессоновский район,  с. Грабово
	Утверждены приказом Управления культуры и архива Пензенской области от 14 августа 2015 года №150
	Утверждена Приказом КОПИК от 06.02.2019 №17-ОД; 58:05-6.686
	Не утверждены



[bookmark: _Toc224693832]2.13. Особо охраняемые природные территории.
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории Грабовского сельсовета отсутствуют ООПТ. 

[bookmark: _Toc224693833]2.14. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc224693834]2.14.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории муниципального образования Грабовский сельсовет состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории муниципального образования Грабовский сельсовет проходят автодороги регионального и межмуниципального значения, автодороги местного значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории поселения, достаточно высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории поселения отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
По территории муниципального образования Грабовский сельсовет проходит газораспределительная сеть высокого давления.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc224693835]2.14.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.3. «Зоны с особыми условиями использования территорий»
Существующее положение на территории поселения по водоотведению удовлетворительное. На территории Грабовского сельсовета централизованная система канализации только в селе Грабово. 
Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. 
В других населенных пунктах Грабовского сельсовета сохраняется система сброса сточных вод в выгребные ямы и надворные уборные, возможно оборудование надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями отдельных зданий или групп зданий.
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории муниципального образования Грабовский сельсовет объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc224693836]2.14.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории поселения являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

[bookmark: _Toc224693837]2.14.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды поселения являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории поселения Грабовский сельсовет по водоотведению удовлетворительное. Объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория поселения подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории поселения Грабовский сельсовет несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. 
Состояние скотомогильников
На территории муниципального образования Грабовский сельсовет находится один ликвидированный скотомогильник. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В муниципальном образовании Грабовский сельсовет транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования, существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Трубопроводный транспорт
По территории муниципального образования Грабовский сельсовет проходит распределительный трубопровод высокого давления, а также нефтепровод «Пенза – Рузаевка».
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
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[bookmark: _Toc224693838]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Параметры объекта
	Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Инженерная инфраструктура

	Система водоснабжения

	1
	Объект водоснабжения
	Водонапорная башня
	Обеспечение водоснабжением населения населенного пункта
	Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово ул. Совхозная, 2а
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	2035 гг.
	30 м


	2
	Объект водоснабжения
	Артезианская скважина
	
	
	
	
	- 
	
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc224693839]4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования
Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения и реконструкции объекты федерального значения. 
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Грабовского сельсовета планируются к размещению и реконструкции следующие объекты регионального значения.
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта
	Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	Транспортная инфраструктура

	1
	Автомобильная дорога
	Строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области
	Планируемый к размещению
	Планируемый к размещению
	Протяженность, км
	18,52
	Пензенская область, г. Пенза, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, с. Бессоновка, с. Ухтинка, Грабовский сельсовет, с. Грабово
	2025-2029
	Придорожная полоса устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 75 м

	
	
	
	
	
	Категория
	ⅠⅠ
	
	
	



[bookmark: _Toc224693840]5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.

В соответствии со Схемой территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 26.12.2012 №98-11/3 (с последующими изменениями) на территории Грабовского сельсовета планируются к размещению и реконструкции следующие объекты местного значения муниципального района
	№ п/п
	Наименование 
объекта 
	
	Краткая характеристика объекта 
	Местоположение объекта 
	Программы, обоснования 
	Период реализации 

	1
	МАДОУ ДС 
с. Грабово
	
	Строительство образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест»
	Пензенская область, Бессоновский район, Грабовский с/с, с. Грабово
	Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 01.04.2021 № 294 (с последующими изменениями)
	2024-2040



[bookmark: _Toc171951543][bookmark: _Toc224693841]6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc171951544][bookmark: _Toc224693842][bookmark: _Toc495916900]7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 № 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Грабовского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям ЕГРН на территории Грабовского сельсовета установлены зоны подтопления (реестровые номера 58:05-6.750, 58:05-6.751, 58:05-6.752) и зона затопления (реестровый номер 58:05-6.743).
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления», возможно затопление части территории с. Грабово Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области рекой Сурой.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 04.04.2024 
№ 183-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», поселок Ера Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области подвержено риску возникновения природных пожаров. 
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
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Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Грабовского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах, железной дороге;
- авариям на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 

Источники возникновения ЧС на объектах транспорта

Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территории Грабовского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.

Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
По территории Грабовского сельсовета пролегает участок железной дороги, в связи с чем существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на железнодорожном транспорте.

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Грабовского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Грабовского сельсовета РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
По территории Грабовского сельсовета проходят газопроводы высокого давления.

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Грабовского сельсовета расположено 10 гидротехнических сооружений (водоподпорные и водонапорные гидротехнические сооружения).

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Грабовского сельсовета БОО отсутствуют.
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Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Грабовского сельсовета существует 5 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 

[bookmark: _Toc171951548][bookmark: _Toc224693845]7.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Грабовского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.


[bookmark: _Toc171951550][bookmark: _Toc224693846]7.5. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Грабовском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Грабовский сельсовет находится в районе выезда 23-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области по адресу: Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Бессоновка, ул. Нагорная, д. 6Б.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в течении 20 минут обеспечивается.
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.











[bookmark: _Toc201608275][bookmark: _Toc224693847]8. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границы 
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Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов Грабовского сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, отражены в таблице 8-1:
Таблица 8-1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Чертково

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0370101:2157
	0,5897
	Земли населенных пунктов/
рыбоводство
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0370101:61
	0,03998
	Земли населенных пунктов/для ведения личного подсобного хозяйства
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0000000:1456
	9,99997
	Земли населенных пунктов/ для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0370101:80
	0,008469
	Земли населенных пунктов/-
	корректировка /уточнение границы

	с. Ера

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0700401:169
	2,3523
	Земли населенных пунктов/-
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	6
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Часть земельного участка: 58:05:0700401:34
	0,8081
	Земли населенных пунктов/-
	корректировка /уточнение границы

	7
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0120101:421
	0,032554
	Земли населенных пунктов/ для ведения личного подсобного хозяйства
	корректировка /уточнение границы

	8
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0120101:418
	0,00619
	Земли населенных пунктов/ для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	корректировка /уточнение границы

	9
	Земли населенных пунктов/ Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть земельного участка: 58:05:0700401:154
	0,23463
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	10
	Земли населенных пунктов/ Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть земельного участка: 58:05:0700401:158
	0,11927
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	11
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0700401:153
	1,1153
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	12
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0700401:170
	5
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	13
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0700401:157
	0,85
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	14
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0700401:168
	3,28
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	15
	Земли населенных пунктов/ Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть земельного участка 58:05:0700401:147
	1,125
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	16
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0700401:164
	1,1181
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	17
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Часть земельного участка 58:05:0700401:33
	0,27091
	Земли населенных пунктов/-
	Заявление физического лица

	с. Грабово

	18
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:05:0100601:45
	0,1458
	Земли населенных пунктов/для иных целей
	корректировка /уточнение границы

	19
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:05:0000000:2028
	0,12811
	Земли населенных пунктов/для индивидуального жилищного строительства
	корректировка /уточнение границы

	20
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:05:0100801:1262
	0,0344
	Земли населенных пунктов/для индивидуального жилищного строительства
	корректировка /уточнение границы

	21
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0000000:1277
	10
	Земли населенных пунктов/-
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	22
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0100802:302
	10,824
	Земли населенных пунктов/-
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	23
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0100802:301
	1,0041
	Земли населенных пунктов/-
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	24
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0100802:436
	1,8343
	Земли населенных пунктов/-
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	25
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Земельный участок 58:05:0100802:437
	6,33765
	Земли населенных пунктов/-
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет


Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8-2.
Таблица 8-2
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Чертково

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710102:215
	0,396
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710102:71
	6,477
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0000000:3632
	0,36
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710103:193
	0,017
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	5
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710103:37
	0,212
	Земли сельскохозяйственного назначения/ для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (овощеводство- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур)
	корректировка /уточнение границы

	6
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710103:171
	33,912
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	7
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0000000:2361
	2,402
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	8
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0710103:162
	5
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	9
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0000000:2361
	3,715
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	10
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710103:34
	6,171
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	11
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710103:11
	26,975
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	12
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0710103:167
	23,082
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	13
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0710103:191
	3,818
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	14
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0710103:190
	0,99998
	Земли сельскохозяйственного назначения/
склады (код 6.9)
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	15
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0710103:14
	2,1
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	16
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710103:164
	0,0743
	Земли сельскохозяйственного назначения/
овощеводство
	корректировка /уточнение границы

	17
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0000000:1910
	0,1728
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	18
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0710102:17
	0,0591
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	с. Ера

	19
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0700401:155
	1,2402
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	20
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0700401:27
	0,4847
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	21
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0000000:3823
	5,943
	Земли лесного фонда/заготовка древесины
	корректировка /уточнение границы

	22
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0700401:151
	0,3261
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	23
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 58:05:0000000:719
	0,000009
	Земли лесного фонда/ для ведения лесного хозяйства
	корректировка /уточнение границы

	24
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 
58:05:0700401:150
	0,6583
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	с. Грабово

	25
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 
58:05:0700401:150
	97,085
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	26
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0700201:194
	5,0604
	Земли сельскохозяйственного назначения/
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	27
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0700201:58
	5
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	Запрос администрации МО Грабовский сельсовет

	28
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 
58:05:0700201:52
	0,9331
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	29
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 
58:05:0700201:56
	12,3163
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	30
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0700401:1
	2,7038
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения/под промышленные предприятия
	корректировка /уточнение границы

	31
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 
58:05:0720101:159
	0,6248
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	32
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка: 
58:05:0000000:1899
	2,0711
	Земли сельскохозяйственного назначения/
для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	33
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок 58:05:0390101:146
	0,32443
	Земли населенных пунктов/ под объектами железнодорожного транспорта
	корректировка /уточнение границы вследствие изменения границы МО Грабовский сельсовет






[bookmark: _Toc224693849]Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторический поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
	На территории Грабовского сельсовета отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.
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Таблица 24. 

	Основные технико-экономические показатели. 
№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение 
	Расчетный срок (2035)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	17535
	17535

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	2 338,05
	2 101,65

	1.2.1
	с. Грабово
	га
	1678,5
	1534,9

	1.2.2
	с. Степное Смагино
	га
	6,75
	6,75

	1.2.3
	с. Чертково
	
	523,2
	419,6

	1.2.4
	п. Ера
	
	129,6
	140,4

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	14 238,9
	14 439,8

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	26,15
	61,67

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	931,89
	931,89

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1986,5
	1 626,81

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный
	га
	19,86
	20,42

	2.3
	Общественно-деловые зоны
	га
	31,8
	23,08

	4
	Зона исторической застройки
	га
	-
	3,06

	2.5
	Производственная зона
	га
	51,33
	130,95

	2.6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	5,01

	2.7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	34,8
	97,45

	2.8
	Зона садоводства, огородничества
	га
	187,03
	187,03

	2.9
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	41,48
	46,32

	2.10
	Зоны рекреационного назначения
	га
	0,99
	27,12

	2.11
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	0,46
	130,88

	2.12
	Зона кладбищ
	га
	11,3
	18,13

	2.13
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,076
	0,076

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	2
	3

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	3
	3

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.4
	Врачебная амбулатория
	ед.
	1
	1

	3.5
	Отделение скорой помощи
	ед.
	1
	1

	3.6
	ФАП
	ед.
	1
	1

	3.7
	Отделение связи
	ед.
	-
	2

	3.8
	Библиотека
	ед.
	2
	1

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	
	
	

	4.1.2
	федерального значения
	км
	-
	-

	4.1.3
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	12,96
	16,25

	4.1.4
	местного значения 
	км
	9,99
	9,99

	5.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	6
	5

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	1
	-
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